	Снятие и установка шахты забора воздуха с заслонкой избыточного воздуха
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  Указание
	  
	  


	  

	В производство с модельного года 2008 постепенно вставляется по одной пенопластовой полосе (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A- и шахтой забора воздуха -B-. Эти полоски -C- предотвращают проникновение влаги в климатическую установку через места соединения.



	  

При установке шахты забора воздуха -B- по одной пенопластовой полоске (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A-, а также крышкой -D- и шахтой забора воздуха -B- или уплотнить эти места соединения герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.

  

При рекламациях на проникновение влаги (запотевание ветрового стекла, появление запахов, влага на электродвигателе вентилятора приточного воздуха -V2-) на а/м, которые при производстве не оснащались пенопластовыми полосками -C-, следует в дополнение к описываемым мерам по уплотнению провести уплотнение соединения между крышкой с заслонкой приточного воздуха и нижней частью корпуса вставкой пенопластовых полосок → Глава. Помимо этого, уплотнить дополнительно соединение между крышкой испарителя и и нижней частью корпуса герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Глава
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	  

	Уплотнить тщательно перед монтажом шахты забора воздуха швы в корпусе в области -C- и -D- с помощью герметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3-).



	Снятие

–  

Снять правую и левую облицовку водоотводящего короба.

–  

Снять салонный фильтр → Глава.

–  

Снять растяжку с элементом усиления к обтекателю. → Ходовая часть; Ремонтная группа40
–  

Включить зажигание и установить в климатической установке режим приточного воздуха (например, путем настройки „Defrost“ на переднем блоке управления и индикации, блоке управления Climatronic -J255-)
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  Указание

Для облегчения доступа к болтам -A- открыть заслонку избыточного воздуха.
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	–  

	Выкрутить болты -А-.



	–  

Выключить зажигание.

–  

Выкрутить остальные винты -стрелки-.
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	–  

	Открыть крепления жгута проводов -A- справа и слева на кондиционере.



	–  

Снять шахту забора воздуха с заслонкой избыточного воздуха.

–  

Открыть, при необходимости, для проведения других работ остальные крепления жгута проводов на кондиционере.
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	–  

	Выкрутить болты -А-.



	–  

Снять кожух -В-.

–  

Извлечь температурный датчик из шахты забора воздуха → Глава
–  

Снять серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71- → Глава
Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
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	–  

	Уплотнить перед монтажом шахты забора воздуха швы в корпусе слева и справа в области -C- и -D- с помощью герметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.



	–  

Уплотнить насадку, через которую проходит жгут проводов в кондиционер (к блоку управления приточного вентилятора -J126-), с помощьюгерметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3- (тем самым вода не попадет через насадку или рядом с насадкой в кондиционер).


	  
	[image: image8.png]





	–  

	При установке шахты забора воздуха -B- по одной пенопластовой полоске (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A-, а также крышкой -D- и шахтой забора воздуха -B- или уплотнить эти места соединения герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.



	–  

Установить снятые детали в обратной последовательности.

–  

Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
–  

Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
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