	Снятие



	–  

Выключить зажигание.

–  

Снять правую и левую облицовку водоотводящего короба.

–  

Снять салонный фильтр → Глава.

–  

Снять растяжку с элементом усиления к обтекателю. → Ходовая часть; Ремонтная группа40
–  

Снять стеклоочиститель и обтекатель → Электрооборудование; Ремонтная группа92

	  
	  


	–  

	Выкрутить болты -A- (для исполнения с 2 точками крепления).
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	–  

	Выкрутить болты -B- и -C- (при исполнении с 4 точками крепления).
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  Указание

	На автомобилях с дизельным двигателем с модельного года 2006 на кузове устанавливается дополнительная распорка, которую нельзя снять. Эта распорка закрывает доспуп к обоим задним болтам -C-, так что эти болты, например, могут быть выкручены и сняты, например, только с помощью динамометрического накидного ключа -T40083-, вильчатого или накидного ключа шириной 5,5 мм.



	–  

Снять кожух -А-.
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	–  

	Выкрутить болты -А-.



	–  

Извлечь насадку -С- из крепления.

–  

Снять исполнительный двигатель.

–  

Отсоединить штекерное соединение -В- от серводвигателя.
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