	
	Группа 08 на полной нагрузке (движение на 3-й или 4-й передаче, температура двигателя не ниже +85 °C)



	Переведите селектор АКПП на Tiptronic и включите 3-ю передачу. Разгонитесь с 2500об/мин с предельной нагрузкой (без кикдауна) до 3500 об/мин. Посмотрите показания на тестере (нажать Print)  при около 3000 об/мин.



	  
	  



	 
	 
	 

	 
	Группа  8
	→
	▾ Индикация дисплея
	 

	 
	3000 rpm
	47.5 mg/S
	46.7 mg/S
	43 mg/S
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Ограничение количества впрыска, рассчитан-
ное по расходу воздуха (ограничение 
дымности) 
	  
	Больше 40 mg/S: OK



	  
	Меньше 40 mg/S: замерена неадекватная
 масса воздуха ⇒ 
Проверить расходомер воздуха



	 

	 
	 
	 
	 
	Ограничение количества впрыска,  зависящее от оборотов 
двигателя (ограничение крутящего момента/фактическое
 количество) 45...47 mg/S: OK 
	  
	Меньше  45 mg/S: обороты слишком высокие



	  
	Всегда больше 47 mg/S: количество впрыска увеличивается 
из-за настройки 


  
	 

	 
	 
	 
	Желаемое количество впрыска (по положению педали акселератора) 
	  
	Если показания ниже, чем в окне 3: педаль акселератора, 
неправильно установлена или неисправна ⇒ Проверить



	 

	 
	 
	Обороты двигателя  2500...3500 rpm: OK
	 

		 



	Группа 10  автомобиль не подвижен (температура двигателя не ниже +85 °C). Нажмите педаль акселератора и подержите обороты между  3100 и 3200 rpm.



	  
	  



	 
	 
	 

	 
	Прочитать группу 10
	→
	▾ Индикация дисплея
	 

	 
	500 mg/S
	1010 mbar
	1350 mbar
	%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Положение акселератора:
	 

	 
	 
	 
	 
	Текущее давление нагрузки: 1200...1500 mbar: OK
Вне допуска: неисправна система управления наддувом ⇒ смотреть группу 11
	 

	 
	 
	 
	Атмосферное давление
	 

	 
	 
	Расход воздуха: 475...650 mg/S: OK 
	  
	меньше 475 mg/S: обороты ниже 2950 rpm или выше 3050 rpm 


Давление нагрузки (турбины) слишком низкое ⇒ обратить внимание на окно 3. Неизмеренный воздух между расходомером  и турбокомпрессором
Расходомер неисправен
	 

	 
	 
	 



		



	

	Группа 11 на полной нагрузке (движение на 3-й или 4-й передаче, температура двигателя не ниже +85 °C)



	Переведите селектор АКПП на Tiptronic и включите 3-ю передачу. Разгонитесь с 2000об/мин с предельной нагрузкой (без кикдауна) до 3000 об/мин. Посмотрите показания на тестере (нажать Print)  при около 2500 об/мин.



	  
	  



	 
	 
	 

	 
	Прочитать группу 11
	→
	▾ Индикация дисплея
	 

	 
	3340 rpm
	1948 mbar
	1917 mbar
	57 %
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Уровень активации клапана управления давлением  -N75-
	 

	 
	 
	 
	 
	Текущее давление нагрузки
	  
	Соответствует показаниям в зоне  2 (допуск ±100 mbar): OK



	  
	Недостаточное давление: нет управления давлением ⇒ проверить



	  
	Чрезмерное давление: клапан управления давлением -N75- залип


Магистраль клапана управления давлением отсоединена или забита
Лопасти или соединение заблокированы, неисправна вакуумная система
⇒ проверить давление нагрузки
	 

	 
	 
	 
	Давление нагрузки, которое необходимо ЭБУ 
	  
	1800...2250 mbar: OK



	  
	Больше 2250 mbar: давление увеличено из-за настройки



	 

	 
	 
	Обороты двигателя  2900...4000 rpm: OK
	 

	 
	 
	 



