		Группа индикаций 08 и 10 при полной нагрузке (пробная поездка на 3 или 4 передаче, температура ОЖ не ниже +85 °C), буквенное обозначение двигателя АКЕ



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Тестер закрепить на заднем сиденье, обслуживание тестера производится с заднего сиденья. Следить за соблюдением правил техники безопасности → Глава.






	  
	  



	 
	 
	 

	 
	Считать блок измеряемых величин 8
	→
	▾ Данные на дисплее
	 

	 
	3490 об./мин.
	66,1 мг/такт
	45,5 мг/такт
	50,9 мг/такт
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании распознанной массы воздуха
больше 48 мг/такт: норма 
	  
	меньше 48 мг/такт: распознанная масса воздуха слишком мала ⇒ проверить расходомер воздуха, страница → Глава рециркуляция ОГ при полной нагрузке 



	 

	 
	 
	 
	 
	Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании частоты вращения двигателя (ограничение крутящего момента) 42...47 мг/такт: норма 
	  
	меньше 42 мг/такт: частота вращения либо слишком велика, либо недостаточна



	  
	больше 47 мг/такт: увеличение количества впрыскиваемого топлива из-за тюнинга



	 

	 
	 
	 
	Количество топлива, задаваемое водителем при помощи педали газа, больше 50 мг/такт - норма 
	  
	меньше 50 мг/такт: педаль газа не нажата, неправильно настроена или неисправна ⇒ проверить



	 

	 
	 
	Число оборотов двигателя 2800...3500 об./мин.: норма
	 

	 
	 
	 



	
	  
	  



	 
	 
	 

	 
	Считать блок измеряемых величин 10
	→
	▾ Данные на дисплее
	 

	 
	832 мг/такт
	1030 мбар
	2070 мбар
	100 %
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Положение педали газа: 100%: норма 
	  
	менее 100 %: педаль газа не нажата, датчик положения педали газа -G79- неправильно настроен или неисправен ⇒ проверить



	 

	 
	 
	 
	 
	фактическое давление наддува: 1900...2300 мбар: норма
вне пределов допуска: система регулировки давления наддува неисправна ⇒ группа индикаций 11, страница → Глава
	 

	 
	 
	 
	фактическое давление воздуха: нет заданного значения
	 

	 
	 
	Масса всасываемого воздуха: превышает 750 мг/такт: норма 
	  
	меньше 750 мг/такт: частота вращения двигателя ниже 2000об./мин. или выше 4000об./мин., давление наддува недостаточное ⇒ следить за полем индикации 3, имеется подсос воздуха между расходомером воздуха и турбонагнетателем, расходомер воздуха неисправен



	 

	 
	 
	 



	
	  
	  

		[bookmark: xu6kak14ajaen]Группа индикации 11, полная нагрузка (пробная поездка на 3 и 4 передаче, температура ОЖ не ниже +85 °C)



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Тестер закрепить на заднем сиденье, обслуживание тестера производится с заднего сиденья. Следить за соблюдением правил техники безопасности → Глава.






	  
	  



	 
	 
	 

	 
	Считать блок измеряемых величин 11
	→
	▾ Данные на дисплее
	 

	 
	3340 об./мин.
	2121 мбар
	2121 мбар
	42 %
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Скважность управляющих импульсов электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75-
	 

	 
	 
	 
	 
	мгновенное давление наддува 
	  
	как заданное давление наддува в поле индикаций 2 (допуск ±100 мбар): норма



	  
	недостаточное давление наддува: регулировка давления наддува не осуществляется⇒ проверить



	  
	избыточное давление наддува: электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- заклинен


Шланг системы регулировки давления наддува отсоединен или закупорен
тяги у компрессора заржавели, анероид неисправен
⇒ проверить давление наддува
	 

	 
	 
	 
	заданный параметр требуемого блоком управления давления наддува 
	  
	1900...2300 мбар: норма



	 

	 
	 
	Число оборотов двигателя 2900..0,4000 об./мин.: норма
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