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  ВНИМАНИЕ!
Опасность для жизни, высокое напряжение.

Указания по применению и правила техники безопасности при работе с газоразрядными лампами → Электрооборудование - Общая информация; Ремонтная группа94.
	–  
	Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.


Левая фара - автомобили с 6-ти и 8-ми цилиндровыми бензиновыми двигателями, автомобили с 6-цилиндровыми двигателем TDI:
	–  
	Снять запасной бачок усилителя руля → Глава.


Левая фара - автомобили с 8-цил. двигателем TDI:
	–  
	Снять левую верхнюю часть воздушного фильтра → Глава.


Правая фара - автомобили с 6-ти и 8-ми цилиндровыми бензиновыми двигателями:
	–  
	Снять верхнюю часть воздушного фильтра → Глава.


Правая фара - автомобили с 6-цил. двигателем TDI:
	–  
	Снять корпус воздушного фильтра → Глава.


Правая фара - автомобили с 8-цил. двигателем TDI:
	–  
	Снять правую верхнюю часть воздушного фильтра → Глава.


	Продолжение для всех автомобилей:

–  

Разблокировать фиксирующие язычки -стрелки- и снять крышку корпуса ламп дальнего света с корпуса фары.
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	–  

	Повернуть патрон против часовой стрелки -стрелка- и извлечь из корпуса фары.



	Монтаж

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

–  

Вставить новую лампу накаливания в патрон, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.

–  

Зафиксировать патрон, ввернув его против часовой стрелки.

–  

Закрыть крышку корпуса.

–  

Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка.
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