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  ВНИМАНИЕ!
Опасность для жизни - высокое напряжение, опасность травмирования и загрязнения окружающей среды.

Указания по применению и правила техники безопасности при работе с газоразрядными лампами → Электрооборудование - Общая информация; Ремонтная группа94.
	–  
	Снять катушки возбуждения газоразрядной лампы: автомобили до 08.2007 г. выпуска → Глава, автомобили с 09.2007 г. выпуска → Глава

	–  

Разъединить проволочные скобы крепления -1-.

–  

Извлечь газоразрядную лампу -2- из корпуса фары.

Монтаж

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

–  

Вставить новую лампу в корпус, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.
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  Указание

Следить за установочным положением: верхний выступ патрона лампы должен входить в паз газоразрядной лампы.

–  

Зафиксировать газоразрядную лампу проволочной скобой крепления.

–  

Установить катушки возбуждения газоразрядной лампы: автомобили до 08.2007 г. выпуска → Глава, автомобили с 09.2007 г. выпуска → Глава
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Снятие и установка катушек возбуждения газоразрядной лампы - автомобили с 09.2007 г. выпуска
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Снятие и установка катушек возбуждения газоразрядной лампы - автомобили с 09.2007 г. выпуска
Демонтаж
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  ВНИМАНИЕ!
Опасность для жизни, высокое напряжение.

Указания по применению и правила техники безопасности при работе с газоразрядными лампами → Электрооборудование - Общая информация; Ремонтная группа94.
	–  
	Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.


	–  
	Снять соответствующее переднее колесо.


	–  
	Снять соответствующий передний подкрылок → Ремонтная группа66.


	Правая фара - автомобили с автономным отопителем:

–  

Выкрутить винт -стрелка- трубопровода системы охлаждения -1- и рамки радиатора.
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	Продолжение для всех автомобилей:

–  

Отпустить фиксирующий винт -1- на несколько оборотов.

–  

Разблокировать фиксирующие язычки -стрелки- и снять крышку корпуса ламп газоразрядной лампы с корпуса фары.
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	–  

Разблокировать предохранительную скобу -1- и повернуть в сторону.

–  

Повернуть катушку возбуждения -3- газоразрядной лампы против часовой стрелки -стрелка-, при этом разблокировка штекерного разъема -2- происходит автоматически.

–  

Снять катушку возбуждения газоразрядной лампы.
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  Указание
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	Насаживать разъем разрешается только при установленной катушке возбуждения.

–  

Проверить, расположена ли выемка в корпусе катушки возбуждения газоразрядной лампы точно над выемкой на нажимном кольце -стрелки-.

–  

Установить катушку возбуждения газоразрядной лампы в фару и повернуть до упора по часовой стрелке.

  
Катушка возбуждения должна легко поворачиваться.

  
Стрелка на корпусе обращена вверх.

–  

Закрыть предохранительную скобу катушки возбуждения газоразрядной лампы.

–  

Подключить разъем.

–  

Закрыть крышку корпуса и зафиксировать фиксирующим винтом.

–  

Установить передний подкрылок → Ремонтная группа66.
–  

Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка.
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