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	Подкачивающий топливный насос -G6- приводит в действие эжекционные насосы.



	Необходимо поступить следующим образом:



	–  
	Соблюдать условия проведения проверки.



	  
	Зажигание выключено.
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	–  
	Снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.



	–  
	Вывернуть болт с накаткой -1-.



	–  
	Извлечь облицовку -2- назад из скобы -3- и снять.
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		–  
	Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S1- из блока синий -ST4-.
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		–  
	Взять подходящий провод и подключить  к нижней клемме цоколя предохранителя в блоке предохранителей -S1--стрелка 1-.



	–  
	Подключить другой конец провода к  „+“ аккумулятора или, например, к цоколю верхнего предохранителя 60 A -стрелка 2- блока предохранителей.



	
	



	  
	Необходимо слышать, как работает насос.
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	Так как топливный насос работает бесшумно, необходимо во время проверки топливного насоса избегать окружающих шумов, при необходимости, проверить 2-м механиком.
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		–  
	Если никаких шумов работы не слышно, справа снизу обшивки багажника выкрутить винты -стрелки- и снять обшивку.
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		–  
	Разблокировать и отсоединить штекерный разъем -стрелка-.
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		–  
	Подключить  мультиметр  для замера напряжения между контактами -1- и -4-.




	  
	Номинальное значение: примерно напряжение батареи.



	–  
	При несоответствии номинальному значению, проверить и отремонтировать проводное соединение.



	–  
	Если номинальное значение достигнуто, хотя не слышно работы насоса, снять модуль подачи топлива.
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		–  
	Проверить подключения и протекание тока электропроводки между фланцем и топливным насосом.



	–  
	Если неисправностей проводки нет, значит неисправен насос. Заменить модуль подачи топлива.
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		Проверка энергопотребления



	  
	Электропитание топливного насоса в норме.
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		–  
	Подключить щуп тестера (в режиме измерения силы тока (А)) к нижней клемме цоколя предохранителя в блоке предохранителей -S1--стрелка 1- , а второй щуп к „+“ аккумулятора, например, к цоколю верхнего предохранителя 60 A -стрелка 2- блока предохранителей.



	



	  
	Заданное значение: 4 … 6 A.



	–  
	Если заданное значение не достигнуто, выявить неисправность следующим образом:



	  
	



	Показание
	Причина неисправности
	Устранение

	около 2 А
		  
	Топливный бак пуст



		–  
	Заправить




	
		  
	Модуль подачи топлива неправильно установлен



		–  
	Проверить правильность установки модуля подачи топлива 




	
		  
	Накопительный резервуар негерметичен



		–  
	Проверить герметичность накопительного резервуара 




	
		  
	Датчик уровня топлива 2 -G169- неправильно установлен



		–  
	Проверить правильность установки датчика уровня топлива 2 -G169- 




	0 A
		  
	Электропровод неисправен



		–  
	Отремонтировать 




	
		  
	Неисправен подкачивающий топливный насос -G6-



		–  
	Заменить модуль подачи топлива  
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	  
	При показании 2 A топливный насос работает в холостую, так как в наполнительном резервуаре отсутствует топливо.



	  
	Для локализации неисправности долить 1 л дизельного топлива и повторить замеры. При показании около 6 A топливный насос в норме.
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