	Проверка реле топливного насоса -J17- и управление - автомобили с 8-цил. двигателем
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	  
	Подача электропитания на подкачивающий топливный насос -G6- осуществляется через реле топливного насоса -J17-.



	  
	Условием для срабатывания реле топливного насоса -J17- является работающий двигатель. Это значит, что на реле подается только минусовое напряжение (через блок управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248-), если в -J248- определяются импульсы частоты вращения.



	Необходимо поступить следующим образом:




	  
	  





		–  
	Если подкачивающий топливный насос -G6- не управляется, снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.



	–  
	Отвернуть болты -стрелки- и снять крышку электронного блока.
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		–  
	Извлечь дополнительную плату реле слева и справа из направляющих шин -стрелки 2-.
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		–  
	Извлечь дополнительную плату реле из электронного блока.
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		–  
	Включить стартер.



	  
	Реле топливного насоса -J17- (на дополнительной плате реле электронного блока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2) должно втягивать (ощутимо), а подкачивающий топливный насос -G6- должен работать (2 механик слушает в багажном отсеке).



	A - 
	Если реле топливного насоса -J17- не срабатывает:



	–  
	Проверить электропитание реле топливного насоса -J17- 



	–  
	Проверить управляющий провод реле топливного насоса -J17-.



	B - 
	Если реле топливного насоса -J17- работает, а подкачивающий топливный насос -G6- не работает:



	–  
	Проверить управление топливным насосом.



	–  
	Провести электрическую проверку подкачивающего топливного насоса -G6-.
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		[bookmark: x-03gozt7psoc]Проверка электропитания реле топливного насоса -J17-.



	  
	Реле топливного насоса -J17- в порядке.

	
	



	–  
	Снять реле топливного насоса -J17- (на дополнительной плате реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо -2-).



	  
	



		–  
	Подключить тестер напряжения  следующим образом:
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	Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2
Контакт
	Замер к

	-2-
	"Масса"

	-6-
	"Масса"



		–  
	Включить зажигание.



	  
	Должно быть напряжение бортовой сети.



	  
	  



		–  
	Если значения не соответствуют, извлечь реле электропитания клеммы 30 -J317--стрелка- из гнезда „4“ центрального коммутационного микроблока.
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		–  
	Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:
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	Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2
Контакт
	Центральный коммутационный микроблок, гнездо 4
Контакт

	2
	-23- Клемма 87

	6
	-23- Клемма 87



		–  
	Если потребуется, отремонтировать проводное соединение.



	  
	  



		[bookmark: x-w4a9yt7lbob]Проверить управляющий провод между реле топливного насоса -J17- и блоком управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248 .



	–  
	Подсоединить тестер к соединительным разъемам жгута проводки блока управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248-, блок управления не подключается.



	–  
	Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:
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	Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 2
Контакт
	Разъем ЭБУ J248

	4
	4/10



		–  
	Если потребуется, отремонтировать проводное соединение 



	  
	  



		[bookmark: x-zn98ytyk8jb]Проверить подкачивающий топливный насос -G6-




	  
	



		–  
	Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S1- из блока синий -ST4-.



	–  
	Подключить мультиметр  для замера напряжения к массе и верхнему контакту предохранителя.



	–  
	Включить стартер на короткое время.



	  
	Номинальное значение: примерно напряжение батареи.



	–  
	Если номинальное значение не достигнуто, проверить проводные соединения.



	–  
	Если все проводные соединения и предыдущие проверки в норме, заменить реле топливного насоса -J17-.
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