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	Порядок работы




	  
	Зажигание выключено.



	  
	



		Проверить подачу электропитания



	–  
	Снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.



	–  
	Вывернуть болт с накаткой -1-.



	–  
	Извлечь облицовку -2- назад из скобы -3- и снять.
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		–  
	Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S3- из блока синий -ST4-.
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		–  
	Подключить подходящий провод к нижней клемме цоколя предохранителя в блоке предохранителей -S3--стрелка 1-.



	–  
	Подключить другой конец провода  к  „+“ аккумулятора или, например, к цоколю верхнего предохранителя 60 A -стрелка 2- блока предохранителей.




	  
	Шумы от работы насоса должны быть слышны в нише правого заднего колеса.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Так как топливный насос работает бесшумно, необходимо во время проверки топливного насоса избегать окружающих шумов, при необходимости, проверить 2-м механиком.
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		–  
	Если шумы не слышны, отвернуть болты -стрелки- и снять правую нижнюю крышку на днище.
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		–  
	Снять 2-контактный разъем -2- с кронштейна, разблокировать и отсоединить.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	-Поз. 1, 3- и -стрелку- не учитывать.
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		–  
	Подключить  мультиметр для замера напряжения между контактами -1- и -2-.



	  
	



	  
	Номинальное значение: примерно напряжение батареи.



	–  
	При несоответствии номинальному значению, проверить и отремонтировать проводное соединение 



	–  
	Если номинальное значение достигнуто, хотя не слышно работы насоса, неисправность в топливном насосе. Заменить топливный насос -G23-.
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