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	  
	Подача электропитания на топливный насос -G23- осуществляется через реле электрического топливного насоса 2 -J49-.



	  
	Условием для срабатывания реле электрического топливного насоса 2 -J49- является работающий двигатель. Это значит, что на реле подается только минусовое напряжение (через блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J494-), если в -J494- определяются импульсы частоты вращения.








	  
	  





		–  
	Если топливный насос -G23- не управляется, снять напольный коврик в переднем правом пространстве для ног.



	–  
	Отвернуть болты -стрелки- и снять крышку электронного блока.
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		–  
	Извлечь дополнительную плату реле слева и справа из направляющих шин -стрелки 2-.
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		–  
	Извлечь дополнительную плату реле из электронного блока.
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		–  
	Включить стартер.



	  
	Реле электрического топливного насоса 2 -J49- (на дополнительной плате реле электронного блока в пространстве для ног водителя, гнездо -13-) должно втягивать (ощутимо), а топливный насос -G23- должен работать (2 механик слушает в задней правой нише колеса).



	A - 
	Если реле электрического топливного насоса 2 -J49- не втягивает:



	–  
	Проверить электропитание реле электрического топливного насоса 2 -J49-.



	–  
	Проверить управляющий провод реле электрического топливного насоса 2 -J49-.



	B - 
	Если реле электрического топливного насоса 2 -J49- работает, а топливный насос -G23- не работает:



	–  
	Проверить управление топливным насосом.



	–  
	Провести электрическую проверку топливного насоса -G23-.
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	  
	Предохранитель реле электрического топливного насоса 2 -J49- в порядке.



	–  
	Снять реле электрического топливного насоса 2 -J49- (на дополнительной плате реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо -13-).



	  
	



		–  
	Подключить тестер напряжения следующим образом:
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	Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 13
Контакт
	Замер к

	-2-
	"Масса"

	-6-
	"Масса"



		–  
	Включить зажигание.



	  
	Напряжение должно приблизительно соответствовать напряжению бортовой сети.



	  
	  



		–  
	Если значение не достигнуто, извлечь реле электропитания клеммы 30 -J317--стрелка- из гнезда „4“ центрального коммутационного микроблока.
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		–  
	Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:
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	Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 13
Контакт
	Центральный коммутационный микроблок, гнездо 4
Контакт

	2
	-23- Клемма 87

	6
	-23- Клемма 87



		–  
	Если потребуется, отремонтировать проводное соединение.
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	–  
	Подсоединить один щуп тестера к соответствующему контакту в разъеме  блока управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J494-, а второй к колодке реле.



	–  
	Проверить следующие соединительные провода на наличие обрыва и короткого замыкания на "массу" или плюс:
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	Дополнительная плата реле электроблока в пространстве для ног переднего пассажира, гнездо 13
Контакт
	Разъем ЭБУ J494

	4
	4/10



		–  
	Если потребуется, отремонтировать проводное соединение.
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		–  
	Извлечь предохранитель в блоке предохранителей -S3- из блока синий -ST4-.



	–  
	Подключить  мультиметр  для замера напряжения к массе и верхнему контакту предохранителя.



	–  
	Включить стартер на короткое время.



	  
	Номинальное значение: примерно напряжение батареи.



	–  
	Если номинальное значение не достигнуто, проверить проводные соединения.



	–  
	Если все проводные соединения и предыдущие проверки в норме, заменить реле электрического топливного насоса 2 -J49-.
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