[bookmark: BITSoft][bookmark: OCRUncertain001]Коды неисправностей стандарта OBDII

	P0
	1XX
	[bookmark: OCRUncertain009]FUEL AND AIR METERING
	Измерители топлива и воздуха

	PO
	100
	[bookmark: OCRUncertain010][bookmark: OCRUncertain011]MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность цепи датчика расхода воздуха

	PO
	101
	[bookmark: OCRUncertain012][bookmark: OCRUncertain013]MAF or VAF CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	102
	MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	PO
	103
	[bookmark: OCRUncertain014]MAF or VAF CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	PO
	105
	[bookmark: OCRUncertain015][bookmark: OCRUncertain016]MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика давления воздуха 

	PO
	106
	[bookmark: OCRUncertain017]MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	107
	[bookmark: OCRUncertain018]MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	PO
	108
	MAP/BARO CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	PO
	110
	[bookmark: OCRUncertain019]IAT CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

	PO
	111
	IAT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	112
	IAT CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	PO
	113
	IAT CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	PO
	115
	[bookmark: OCRUncertain020]ECT CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

	PO
	116
	[bookmark: OCRUncertain021]ECT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	117
	[bookmark: OCRUncertain022]ECT CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	PO
	118
	ECT CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	PO
	120
	[bookmark: OCRUncertain023]TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

	PO
	121
	[bookmark: OCRUncertain024]TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	122
	[bookmark: OCRUncertain025][bookmark: OCRUncertain026]TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	PO
	123
	TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	PO
	125
	LOW ECT FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL
	Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру 

	PO
	130
	02 SENSOR B1 S1 MALFUNCTION
	Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1)

	PO
	131
	02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала

	PO
	132
	02 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала

	PO
	133
	02 SENSOR B1 S1 SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	PO
	134
	02 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В1 S1 пассивна

	PO
	135
	02 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен

	PO
	136
	[bookmark: OCRUncertain027]02 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION
	Датчик О2 В1 S2 несправен

	PO
	137
	02 SENSOR B1 S2 LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала

	PO
	138
	02 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала

	PO
	139
	02 SENSOR B1 S2 SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	PO
	140
	[bookmark: OCRUncertain028]02 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В1 S2 пассивна

	PO
	141
	02 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен

	PO
	142
	02 SENSOR B1 S3 MALFUNCTION
	Датчик О2 В1 S3 несправен

	PO
	143
	02 SENSOR B1 S3 LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала

	PO
	144
	02 SENSOR B1 S3 HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала

	PO
	145
	02 SENSOR B1 S3 SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	PO
	146
	[bookmark: OCRUncertain031]02 SENSOR B1 S3 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В1 S3 пассивна

	PO
	147
	02 SENSOR B1 S3 HEATER MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен

	PO
	150
	02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2)

	PO
	151
	[bookmark: OCRUncertain032]02 SENSOR B2 S1 CKT LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала

	PO
	152
	02 SENSOR B2 S1 CKT HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала

	PO
	153
	02 SENSOR B2 S1 CKT SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	PO
	154
	[bookmark: OCRUncertain033]02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В2 S1 пассивна

	PO
	155
	[bookmark: OCRUncertain034]02 SENSOR B2 S1 HTR CKT MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен

	PO
	156
	[bookmark: OCRUncertain035]02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик О2 В2 S2 несправен


[bookmark: OCRUncertain037]

	PO
	157
	[bookmark: OCRUncertain041]02 SENSOR B2 S2 CKT LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала

	PO
	158
	02 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала

	PO
	159
	02 SENSOR B2 S2 CKT SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	PO
	160
	02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В2 S2 пассивна

	[bookmark: OCRUncertain046]PO
	161
	[bookmark: OCRUncertain047]02 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен

	PO
	162
	02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик О2 В2 S3 несправен

	PO
	163
	02 SENSOR B2 S3 CKT LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала

	PO
	164
	02 SENSOR B2 S3 CKT HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала

	PO
	165
	02 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	PO
	166
	[bookmark: OCRUncertain048]02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В2 S3 пассивна

	PO
	167
	02 SENSOR B2 S3 HTR CKT MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен

	PO
	170
	BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION
	Утечка топлива из топливной системы блока №1

	PO
	171
	BANK 1 SYSTEM TOO LEAN
	Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)

	PO
	172
	BANK 1 SYSTEM TOO RICH
	Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)

	PO
	173
	BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION
	Утечка топлива из топливной системы блока №2

	PO
	174
	BANK 2 SYSTEM TOO LEAN
	Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха)

	PO
	175
	BANK 2 SYSTEM TOO RICH
	Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)

	PO
	176
	FUEL COMPOSITION SENSOR MALFUNCTION
	Датчик выброса СНх неисправен

	PO
	177
	[bookmark: OCRUncertain049]FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF
	Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона

	PO
	178
	FUEL COMPOSITION LOW INPUT
	Низкий уровень сигнала датчика СНх

	PO
	179
	FUEL COMPOSITION HIGH INPUT
	Высокий уровень сигнала датчика СНх

	PO
	180
	FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна

	PO
	181
	[bookmark: OCRUncertain050]FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона

	PO
	182
	FUEL TEMP SENSOR A LOW INPUT
	Низкий сигнал датчика температуры топлива «А»

	PO
	183
	FUEL TEMP SENSOR A HIGH INPUT
	Высокий сигнал датчика температуры топлива «А»

	PO
	185
	[bookmark: OCRUncertain051]FUEL TEMP SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна

	PO
	186
	FUEL TEMP SENSOR RANGE/PERF
	Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона

	PO
	187
	FUEL TEMP SENSOR B LOW INPUT
	Низкий сигнал датчика температуры топлива «В»

	PO
	188
	FUEL TEMP SENSOR B HIGH INPUT
	Высокий сигнал датчика температуры топлива «В»

	PO
	190
	FUEL RAIL PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна

	PO
	191
	FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал датчика  выходит из допустимого диапазона

	PO
	192
	FUEL RAIL PRESSURE LOW INPUT
	Низкий сигнал датчика давления топлива 

	PO
	193
	FUEL RAIL PRESSURE HIGH INPUT 
	Высокий сигнал датчика давления топлива 

	PO
	194
	FUEL RAIL PRESSURE CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика давления топлива перемежающийся

	PO
	195
	ENGINE OIL TEMP SENSOR MALFUNCTION
	Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна

	PO
	196
	ENGINE OIL TEMP SENSOR RANGE/PERF
	Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона

	PO
	197
	ENGINE OIL TEMP SENSOR LOW
	Низкий сигнал датчика температуры масла

	PO
	198
	ENGINE OIL TEMP SENSOR HIGH
	Высокий сигнал датчика температуры масла

	PO
	199
	ENGINE OIL TEMP SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика температуры масла перемежающийся

	PO
	2XX 
	FUEL AND AIR METERING
	

	PO
	200
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь управления форсункой неисправна

	PO
	201
	[bookmark: OCRUncertain052]INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 1
	Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна

	PO
	202
	[bookmark: OCRUncertain053]INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2
	Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна

	PO
	203
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3
	Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна

	PO
	204
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4
	Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна

	PO
	205
	[bookmark: OCRUncertain054]INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5
	Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна




	[bookmark: OCRUncertain057]PO
	206
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 6
	Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна

	[bookmark: OCRUncertain059]PO
	207
	[bookmark: OCRUncertain060]INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 7
	Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна

	PO
	208
	[bookmark: OCRUncertain061]INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 8
	Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна

	PO
	209
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 9
	Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна

	PO
	210
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 10
	Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна

	PO
	211
	[bookmark: OCRUncertain062]INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 11
	Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна

	PO
	212
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 12
	Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна

	PO
	213
	[bookmark: OCRUncertain063]COLD START INJ N0.1 MALFUNCTION
	Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна

	PO
	214
	[bookmark: OCRUncertain064]COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION
	Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна

	PO
	215
	[bookmark: OCRUncertain065]ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION
	Соленоид выключения двигателя неисправен

	PO
	216
	INJ TIMING CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь контроля времени впрыска неисправна

	PO
	217
	[bookmark: OCRUncertain066][bookmark: OCRUncertain067]ENGINE OVERTEMP CONDITION
	Двигатель находится в перегретом состоянии

	PO
	218
	TRANSMISSION OVERTEMP CONDITION
	Трансмиссия находится в перегретом состоянии

	PO
	219
	ENGINE OVERSPEED CONDITION
	Двигатель перекручен

	PO
	220
	[bookmark: OCRUncertain068][bookmark: OCRUncertain069]TPS SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В»

	PO
	221
	[bookmark: OCRUncertain070][bookmark: OCRUncertain071]TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	222
	[bookmark: OCRUncertain072]TPS SENSOR B LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала датчика «В»

	PO
	223
	TPS SENSOR B HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала датчика «В»

	PO
	224
	[bookmark: OCRUncertain073]TPS SENSOR B CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика «В» перемежающийся

	PO
	225
	[bookmark: OCRUncertain074][bookmark: OCRUncertain075]TPS SENSOR C CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С»

	PO
	226
	[bookmark: OCRUncertain076]TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE/PERF
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	PO
	227
	[bookmark: OCRUncertain077]TPS SENSOR C LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала датчика «С»

	PO
	228
	TPS SENSOR C HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала датчика «С»

	PO
	229
	TPS SENSOR C CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика «С» перемежающийся

	PO
	230
	FUEL PUMP PRIMARY CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) неисправна

	PO
	231
	[bookmark: OCRUncertain078]FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW
	Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень

	PO
	232
	FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT HIGH
	Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень

	PO
	233
	FUEL PUMP SECONDARY CKT INTERMITTENT
	Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень

	PO
	235
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен

	PO
	236
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона

	PO
	237
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT LOW
	Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень 

	PO
	238
	[bookmark: OCRUncertain079]TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT HIGH
	Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень

	PO
	239
	[bookmark: OCRUncertain080][bookmark: OCRUncertain081]TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправен

	PO
	240
	TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона

	PO
	241
	TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT LOW
	Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень 

	PO
	242
	[bookmark: OCRUncertain082]TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT HIGH
	Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень

	PO
	243
	[bookmark: OCRUncertain083][bookmark: OCRUncertain084]TURBO WASTEGATE A SOLENOID MALFUNC
	Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен

	PO
	244
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID RANGE/PERF
	Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона

	PO
	245
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID LOW
	Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт

	PO
	246
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID HIGH
	Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт

	PO
	247
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID MALFUNC
	Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен

	PO
	248
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID RANGE/PERF
	Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона

	PO
	249
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID LOW
	Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт

	PO
	250
	[bookmark: OCRUncertain085]TURBO WASTEGATE B SOLENOID HIGH
	Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт

	PO
	251
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM MALFUNCTION
	Насос впрыска турбины «А» неисправен

	PO
	252
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM RANGE/PERF
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из доп. диапазона

	PO
	253
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM LOW
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень





	[bookmark: OCRUncertain088]
PO
	254
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM HIGH
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень

	[bookmark: OCRUncertain089]PO
	255
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM INTERMIT
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся

	PO
	256
	[bookmark: OCRUncertain092]INJECTION PUMP B ROTOR/CAM MALFUNCTION
	Насос впрыска турбины «В» неисправен

	PO
	257
	[bookmark: OCRUncertain093]INJECTION PUMP B ROTOR/CAM RANGE/PERF
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из доп. диапазона

	PO
	258
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM LOW
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень

	PO
	259
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM HIGH
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень

	PO
	260
	[bookmark: OCRUncertain094]INJECTION PUMP B ROTOR/CAM INTERMIT
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся

	PO
	261
	[bookmark: OCRUncertain095]INJ CYLINDER 1 CIRCUIT LOW
	Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	262
	[bookmark: OCRUncertain096][bookmark: OCRUncertain097]INJ CYLINDER 1 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	263
	[bookmark: OCRUncertain098]CYLINDER 1 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен

	PO
	264
	INJ CYLINDER 2 CIRCUIT LOW
	Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	265
	[bookmark: OCRUncertain099]INJ CYLINDER 2 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	266
	CYLINDER 2 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен

	PO
	267
	INJ CYLINDER 3 CIRCUIT LOW
	Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю 

	PO
	268
	INJ CYLINDER 3 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	269
	CYLINDER 3 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен

	PO
	270
	INJ CYLINDER 4 CIRCUIT LOW
	Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	271
	[bookmark: OCRUncertain100]INJ CYLINDER 4 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	272
	CYLINDER 4 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен

	PO
	273
	[bookmark: OCRUncertain101]INJ CYLINDER 5 CIRCUIT LOW
	Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	274
	[bookmark: OCRUncertain102][bookmark: OCRUncertain103]INJ CYLINDER 5 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	275
	[bookmark: OCRUncertain104]CYLINDER 5 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен

	PO
	276
	[bookmark: OCRUncertain105][bookmark: OCRUncertain106]INJ CYLINDER 6 CIRCUIT LOW
	Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	277
	INJ CYLINDER 6 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	278
	CYLINDER 6 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен

	PO
	279
	INJ CYLINDER 7 CIRCUIT LOW
	Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	280
	[bookmark: OCRUncertain107]INJ CYLINDER 7 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	281
	[bookmark: OCRUncertain108]CYLINDER 7 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен

	PO
	282
	INJ CYLINDER 8 CIRCUIT LOW
	Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	283
	INJ CYLINDER 8 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	284
	CYLINDER 8 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен

	PO
	285
	INJ CYLINDER 9 CIRCUIT LOW
	Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	286
	[bookmark: OCRUncertain109]INJ CYLINDER 9 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	287
	[bookmark: OCRUncertain110]CYLINDER 9 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен

	PO
	288
	INJ CYLINDER 10 CIRCUIT LOW
	Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	289
	 INJ CYLINDER 10 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	290
	CYLINDER 10 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен

	PO
	291
	[bookmark: OCRUncertain111][bookmark: OCRUncertain112]INJ CYLINDER 11 CIRCUIT LOW
	Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	292
	INJ CYLINDER 11 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	293
	CYLINDER 11 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен

	PO
	294
	INJ CYLINDER 12 CIRCUIT LOW
	Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю 

	PO
	295
	[bookmark: OCRUncertain113][bookmark: OCRUncertain114][bookmark: OCRUncertain115][bookmark: OCRUncertain116]INJ CYLINDER 12 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	PO
	296
	CYLINDER 12 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен

	PO
	[bookmark: OCRUncertain117]3XX
	IGNITION SYSTEM OR MISFIRE
	Система зажигания и пропуски

	PO
	300
	RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED
	Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания

	PO
	301
	CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре




	[bookmark: OCRUncertain121]PO
	302
	CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре

	[bookmark: OCRUncertain125]PO
	303
	CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре

	PO
	304
	CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре

	PO
	305
	CYLINDER 5 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре

	PO
	306
	CYLINDER 6 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре

	PO
	307
	CYLINDER 7 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 7-ом цилиндре

	PO
	308
	[bookmark: OCRUncertain129]CYLINDER 8 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 8-ом цилиндре

	PO
	309
	CYLINDER 9 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 9-ом цилиндре

	PO
	310
	CYLINDER 10 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 10-ом цилиндре

	PO
	311
	CYLINDER 11 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 11-ом цилиндре

	PO
	312
	[bookmark: OCRUncertain130][bookmark: OCRUncertain131]CYLINDER 12 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 12-ом цилиндре

	PO
	320
	[bookmark: OCRUncertain132][bookmark: OCRUncertain133][bookmark: OCRUncertain134]IGN/DIST RPM CKT INPUT MALFUNCTION
	Цепь распределителя зажигания  неисправна

	PO
	321
	[bookmark: OCRUncertain135]IGN/DIST RPM CKT RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы

	PO
	322
	[bookmark: OCRUncertain136]IGN/DIST RPM CKT NO SIGNAL
	Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует

	PO
	323
	IGN/DIST RPM CKT INTERMITTENT
	Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся

	PO
	325
	[bookmark: OCRUncertain137]KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика детонации №1 неисправна

	PO
	326
	KNOCK SENSOR 1 RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы

	PO
	327
	KNOCK SENSOR 1 LOW INPUT
	Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень 

	PO
	328
	KNOCK SENSOR 1 HIGH INPUT
	Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень

	PO
	329
	KNOCK SENSOR 1 INTERMITTENT
	Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся

	PO
	330
	[bookmark: OCRUncertain138]KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика детонации №2 неисправна

	PO
	331
	KNOCK SENSOR 2 RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы

	PO
	332
	KNOCK SENSOR 2 LOW INPUT
	Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень 

	PO
	333
	KNOCK SENSOR 2 HIGH INPUT
	Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень

	PO
	334
	KNOCK SENSOR 2 INTERMITTENT
	Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся

	PO
	335
	[bookmark: OCRUncertain139][bookmark: OCRUncertain140]CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC
	Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен

	PO
	336
	[bookmark: OCRUncertain141]CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы

	PO
	337
	CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT
	Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу 

	PO
	338
	CRANKSHAFT POSITION SENSOR A HIGH INPUT
	Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на 12В

	PO
	339
	CRANKSHAFT POS A SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика «А» перемежающийся

	PO
	340
	[bookmark: OCRUncertain142][bookmark: OCRUncertain143]CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION
	Датчик положения распределительного вала неисправен

	PO
	341
	[bookmark: OCRUncertain144]CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	PO
	342
	[bookmark: OCRUncertain145][bookmark: OCRUncertain146]CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу 

	PO
	343
	CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT
	Сигнал датчика имеет высокий уровень

	PO
	344
	[bookmark: OCRUncertain147]CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика перемежающийся

	PO
	350
	[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149]IGN COIL PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны

	PO
	351
	[bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151][bookmark: OCRUncertain152][bookmark: OCRUncertain153]IGN COIL A PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны

	PO
	352
	[bookmark: OCRUncertain154]IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны

	PO
	353
	[bookmark: OCRUncertain155][bookmark: OCRUncertain156]IGN COIL C PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны

	PO
	354
	[bookmark: OCRUncertain157]IGN COIL D PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны

	PO
	355
	[bookmark: OCRUncertain158][bookmark: OCRUncertain159]IGN COIL E PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны

	PO
	356
	[bookmark: OCRUncertain160]IGN COIL F PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны

	PO
	357
	[bookmark: OCRUncertain161]IGN COIL G PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны

	PO
	358
	[bookmark: OCRUncertain162]IGN COIL H PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны

	PO
	359
	[bookmark: OCRUncertain163][bookmark: OCRUncertain164][bookmark: OCRUncertain165]IGN COIL I PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны

	PO
	360
	[bookmark: OCRUncertain166]IGN COIL J PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны

	PO
	361
	[bookmark: OCRUncertain167][bookmark: OCRUncertain168][bookmark: OCRUncertain169]IGN COIL K PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны




	PO
	362
	[bookmark: OCRUncertain171][bookmark: OCRUncertain172][bookmark: OCRUncertain173][bookmark: OCRUncertain174]IGN COIL L PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны

	[bookmark: OCRUncertain175]PO
	370
	[bookmark: OCRUncertain176][bookmark: OCRUncertain177]TIMING REF (HRS) A MALFUNCTION
	

	[bookmark: OCRUncertain178]PO
	371
	TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
	

	PO
	372
	TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
	

	PO
	373
	[bookmark: OCRUncertain179]TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES
	

	PO
	374
	[bookmark: OCRUncertain180]TIMING REF (HRS) A NO PULSES
	

	PO
	375
	[bookmark: OCRUncertain181][bookmark: OCRUncertain182]TIMING REF (HRS) B MALFUNCTION
	

	PO
	376
	TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
	

	PO
	377
	TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
	

	PO
	378
	TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES
	

	PO
	379
	[bookmark: OCRUncertain183]TIMING REF (HRS) B NO PULSES
	

	PO
	380
	GLOW PLUG/HEATER CIRCUIT MALFUNCTION
	Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны

	PO
	381
	[bookmark: OCRUncertain184]GLOW PLUG/HEATER INDICATOR MALFUNC
	Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны

	PO
	385
	[bookmark: OCRUncertain185][bookmark: OCRUncertain186]CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны

	PO
	386
	[bookmark: OCRUncertain187][bookmark: OCRUncertain188][bookmark: OCRUncertain189][bookmark: OCRUncertain190]CRANKSHFT POS SEN B RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы

	PO
	387
	[bookmark: OCRUncertain191]CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика оборвана или замкнута на массу

	PO
	388
	[bookmark: OCRUncertain192]CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов

	PO
	389
	CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT INTERMIT
	Сигнал датчика «В» перемежающийся

	PO
	4XX
	AUXILIARY EMISSION CONTROLS
	

	PO
	400
	[bookmark: OCRUncertain193]EGR FLOW MALFUNCTION
	Система рециркуляции отработанных газов неисправна

	PO
	401
	[bookmark: OCRUncertain194][bookmark: OCRUncertain195]EGR FLOW INSUFFICIENT
	Система рециркуляции отработанных газов неэффективна

	PO
	402
	EGR FLOW EXCESSIVE
	Система рециркуляции отработанных газов избыточна

	PO
	403
	EGR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна

	PO
	404
	EGR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	PO
	405
	EGR SENSOR A CIRCUIT LOW
	Сигнал датчика «А» имеет низкий  уровень

	PO
	406
	[bookmark: OCRUncertain196][bookmark: OCRUncertain197]EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH
	Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень

	PO
	407
	[bookmark: OCRUncertain198][bookmark: OCRUncertain199]EGR SENSOR B CIRCUIT LOW
	Сигнал датчика «В» имеет низкий  уровень

	PO
	408
	[bookmark: OCRUncertain200]EGR SENSOR B CIRCUIT HIGH
	Сигнал датчика «В» имеет высокий уровень

	PO
	410
	[bookmark: OCRUncertain201]SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION
	Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна

	PO
	411
	SECONDARY AIR INJ INCORRECT FLOW
	Ошибочный поток проходит через систему вторичной подачи воздуха

	PO
	412
	SECONDARY AIR INJ VALVE A MALFUNCTION
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» неисправен

	PO
	413
	SECONDARY AIR INJ VALVE A OPEN
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда открыт

	PO
	414
	[bookmark: OCRUncertain202]SECONDARY AIR INJ VALVE A SHORTED
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда закрыт

	PO
	415
	SECONDARY AIR INJ VALVE B MALFUNCTION
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» неисправен

	PO
	416
	SECONDARY AIR INJ VALVE B OPEN
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт

	PO
	417
	[bookmark: OCRUncertain203]SECONDARY AIR INJ VALVE B SHORTED
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт

	PO
	420
	[bookmark: OCRUncertain204][bookmark: OCRUncertain205]CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога

	PO
	421
	[bookmark: OCRUncertain206]WARM UP CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность прогрева катализатора «В1» ниже порога

	PO
	422
	[bookmark: OCRUncertain207]MAIN CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога

	PO
	423
	HEATED CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность нагревателя катализатора «В1» ниже порога

	PO
	424
	HEATED CAT TEMP B1 BELOW THRESHOLD
	Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога

	PO
	430
	CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога

	PO
	431
	WARM UP CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность прогрева катализатора «В2» ниже порога

	PO
	432
	MAIN CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность главного катализатора «В2» ниже порога

	PO
	433
	HEATED CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность нагревателя катализатора «В2» ниже порога

	PO
	434
	HEATED CAT TEMP B2 BELOW THRESHOLD
	Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога




	[bookmark: OCRUncertain212]PO
	440
	[bookmark: OCRUncertain213]EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION
	Контроль системы улавливания паров бензина неисправен

	[bookmark: OCRUncertain214]PO
	441
	[bookmark: OCRUncertain215]EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW
	Система улавливания паров бензина плохо продувается

	PO
	442
	EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED
	Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров

	PO
	443
	[bookmark: OCRUncertain216][bookmark: OCRUncertain217]EVAP CONTROL PURGE CONT VALVE MALFUNC
	Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен

	PO
	444
	EVAP PURGE VALVE CIRCUIT OPEN
	Клапан продувки системы «EVAP» всегда открыт

	PO
	445
	EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT
	Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт

	PO
	446
	[bookmark: OCRUncertain218]EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION
	Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно

	PO
	447
	EVAP VENT CONTROL OPEN
	Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт

	PO
	448
	[bookmark: OCRUncertain219]EVAP VENT CONTROL SHORTED
	Воздушный клапан системы «EVAP» всегда закрыт

	PO
	450
	EVAP PRESS SENSOR MALFUNCTION
	Датчик давления паров бензина неисправен

	PO
	451
	EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика давления паров бензина выходит за доп. диапазон

	PO
	452
	EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень

	PO
	453
	EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT
	Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень

	PO
	454
	EVAP CONTROL PRESS SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика давления паров бензина перемежающийся

	PO
	455
	[bookmark: OCRUncertain220]EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED
	Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров

	PO
	460
	FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика уровня топлива неисправна

	PO
	461
	FUEL LEVEL SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы

	PO
	462
	FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень

	PO
	463
	FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень

	PO
	464
	[bookmark: OCRUncertain221]FUEL LEVEL SENSOR CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика уровня топлива перемежающийся

	PO
	465
	[bookmark: OCRUncertain222]PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика потока воздуха продувки неисправен

	PO
	466
	PURGE FLOW SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика потока воздуха продувки выходит за доп. пределы

	PO
	467
	PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет низкий уровень

	PO
	468
	[bookmark: OCRUncertain223]PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет высокий уровень

	PO
	469
	PURGE FLOW SENSOR CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика потока воздуха продувки перемежающийся

	PO
	470
	EXHAUST PRESSURE SENSOR MALFUNCTION
	Датчик давления выхлопных газов неисправен

	PO
	471
	[bookmark: OCRUncertain224]EXHAUST PRESSURE SENSOR RANGE/PERF
	Сигнал датчика давления выходит за доп. диапазон

	PO
	472
	EXHAUST PRESSURE SENSOR LOW
	Сигнал датчика давления имеет низкий уровень

	PO
	473
	EXHAUST PRESSURE SENSOR HIGH
	Сигнал датчика давления имеет высокий уровень

	PO
	474
	EXHAUST PRESSURE SENSOR INTERMIT
	Сигнал датчика давления перемежающийся

	PO
	475
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL MALFUNCTION
	Клапан датчика давления выхлопных газов неисправен

	PO
	476
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL RANGE/PERF
	Сигнал клапана датчика давления выходит за доп. диапазон

	PO
	477
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL LOW
	Сигнал клапана датчика давления имеет низкий уровень

	PO
	478
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL HIGH
	Сигнал клапана датчика давления имеет высокий уровень

	PO
	479
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL INTERMIT
	Сигнал клапана датчика давления перемежающийся

	PO
	5XX
	VEHICLE SPEED, IDLE CONTROL AND AUXILIARY INPUTS
	

	PO
	500
	[bookmark: OCRUncertain225]VSS SENSOR MALFUNCTION
	Датчик скорости автомобиля неисправен

	PO
	501
	[bookmark: OCRUncertain226]VSS SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика скорости автомобиля выходит за доп. пределы

	PO
	502
	VSS SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень

	PO
	503
	VSS SENSOR INTERMIT/ERRATIC/HI
	Сигнал датчика перемежающийся или имеет высокий уровень

	PO
	505
	IDLE CONTROL SYSTEM MALFUNCTION
	Система поддержания холостого хода неисправна

	PO
	506
	[bookmark: OCRUncertain227]IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO LOW
	Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие

	PO
	507
	IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO HIGH
	Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие

	PO
	510
	[bookmark: OCRUncertain228]CLOSED TPS SWITCH MALFUNCTION
	Концевик индикации закрытого положения дросселя неисправен

	PO
	530
	[bookmark: OCRUncertain229]A/C REFRIG PRESSURE SENSOR MALFUNCTION
	Датчик давления хладагента кондиционера неисправен

	PO
	531
	[bookmark: OCRUncertain230]A/C REFRIG PRESSURE RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика давления хладагента выходит за доп. диапазон




	[bookmark: OCRUncertain234]PO
	532
	[bookmark: OCRUncertain235]A/C REFRIG PRESSURE SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень

	[bookmark: OCRUncertain236]PO
	533
	[bookmark: OCRUncertain237][bookmark: OCRUncertain238]A/C REFRIG PRESSURE SENSOR HIGH INPUT
	Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень

	PO
	534
	[bookmark: OCRUncertain239]A/C REFRIGERANT CHARGE LOSS
	Большая потеря хладагента в кондиционере

	PO
	550
	[bookmark: OCRUncertain240]PSP SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик давления гидроусилителя руля неисправен

	PO
	551
	[bookmark: OCRUncertain241]PSP SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика давления выходит за допустимый диапазон

	PO
	552
	[bookmark: OCRUncertain242]PSP SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика давления имеет низкий уровень

	PO
	553
	[bookmark: OCRUncertain243]PSP SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал датчика давления имеет высокий уровень

	PO
	554
	PSP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT
	Сигнал датчика давления перемежающийся

	PO
	560
	SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION
	Датчик бортового напряжения неисправен

	PO
	561
	SYSTEM VOLTAGE UNSTABLE
	Бортовое напряжение нестабильно

	PO
	562
	SYSTEM VOLTAGE LOW
	Бортовое напряжение имеет низкий уровень

	PO
	563
	SYSTEM VOLTAGE HIGH
	Бортовое напряжение имеет высокий уровень

	PO
	565
	[bookmark: OCRUncertain244]CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь включения «круиз контроля» неисправна

	PO
	566
	CRUISE CONTROL OFF SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь выключения «круиз контроля» неисправна

	PO
	567
	[bookmark: OCRUncertain245]CRUISE CTRL RESUME SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь продолжения работы «круиз контроля» неисправна

	PO
	568
	CRUISE CONTROL SET SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь установки скорости «круиз контроля» неисправна

	PO
	569
	CRUISE CTRL COAST SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь поддержки «наката» «круиз контроля» неисправна

	PO
	570
	[bookmark: OCRUncertain246]CRUISE CTRL ACCEL SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь поддержки «разгона» «круиз контроля» неисправна

	PO
	571
	[bookmark: OCRUncertain247][bookmark: OCRUncertain248][bookmark: OCRUncertain249]CRUISE CTRL/BRK SW CKT A MALFUNCTION
	Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен

	PO
	572
	CRUISE CTRL/BRK SW CKT A LOW
	Переключатель всегда замкнут

	PO
	573
	CRUISE CTRL/BRK SW CKT A HIGH
	Переключатель всегда разомкнут

	PO
	6XX
	COMPUTER AND AUXILIARY OUTPUTS
	

	PO
	600
	[bookmark: OCRUncertain250]SERIAL COMM LINK MALFUNCTION
	Линия передачи последовательных данных неисправна

	PO
	601
	INTERNAL MEMORY CHECK SUM ERROR
	Ошибка контрольной суммы внутренней памяти

	PO
	602
	CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR
	Программная ошибка контрольного модуля

	PO
	603
	[bookmark: OCRUncertain251]INTERN CONTROL MOD KAM ERROR
	Ошибка репрограммируемой памяти

	PO
	604
	INTERN CONTROL MOD RAM ERROR
	Ошибка оперативного запоминающего устройства

	PO
	605
	INTERN CONTROL MOD ROM ERROR
	Ошибка постоянного запоминающего устройства

	PO
	606
	[bookmark: OCRUncertain252]PCM PROCESSOR FAULT
	Ошибка модуля управления энергосбережением

	PO
	7XX
	TRANSMISSION
	

	PO
	700
	[bookmark: OCRUncertain253][bookmark: OCRUncertain254]TRANS CONTROL SYS MALFUNCTION
	Система управления трансмиссией неисправна

	PO
	701
	[bookmark: OCRUncertain255]TRANS CONTROL SYS RANGE/PERFORMANCE
	Система управления трансмиссией работает неверно

	PO
	702
	TRANS CONTROL SYSTEM ELECTRICAL
	

	PO
	703
	[bookmark: OCRUncertain256][bookmark: OCRUncertain257][bookmark: OCRUncertain258][bookmark: OCRUncertain259]TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION
	Переключатель карданный вал/тормоза неисправен

	PO
	704
	[bookmark: OCRUncertain260][bookmark: OCRUncertain261]CLUTCH SWITCH INPUT CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика включения сцепления неисправен

	PO
	705
	[bookmark: OCRUncertain262]TRANS RANGE SENSOR MALFUNCTION (PRNDL)
	Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен

	PO
	706
	TRANS RANGE SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	PO
	707
	TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика имеет низкий уровень

	PO
	708
	TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	имеет высокий уровень

	PO
	709
	TRANS RANGE SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика перемежающийся

	PO
	710
	TRANS FLUID TEMP SENSOR MALFUNCTION
	Датчик температуры трансмиссионной жидкости неисправен

	PO
	711
	[bookmark: OCRUncertain263]TRANS FLUID TEMP RANGE/PERFRMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	PO
	712
	TRANS FLUID TEMP SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика имеет низкий уровень

	PO
	713
	TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT
	имеет высокий уровень

	PO
	714
	TRANS FLUID TEMP CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика перемежающийся

	PO
	715
	[bookmark: OCRUncertain264][bookmark: OCRUncertain265]INPUT/TURBINE SPEED SENSOR MALFUNCTION
	Датчик скорости турбины неисправен




	[bookmark: OCRUncertain268]PO
	716
	[bookmark: OCRUncertain269]INPUT/TURBINE SPEED RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	[bookmark: OCRUncertain270]PO
	717
	[bookmark: OCRUncertain271][bookmark: OCRUncertain272]INPUT/TURBINE SPEED SENSOR NO SIGNAL
	Сигнал датчика отсутствует

	PO
	718
	[bookmark: OCRUncertain273]INPUT/TURBINE SPEED SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика перемежающийся

	PO
	719
	[bookmark: OCRUncertain274][bookmark: OCRUncertain275][bookmark: OCRUncertain276][bookmark: OCRUncertain277]TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT LOW
	Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на массу

	PO
	720
	[bookmark: OCRUncertain278]OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика «Внешней скорости» неисправна

	PO
	721
	OUTPUT SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика «Внешней скорости» выходит за доп. пределы

	PO
	722
	[bookmark: OCRUncertain279][bookmark: OCRUncertain280]OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL
	Сигнал датчика «Внешней скорости» отсутствует

	PO
	723
	[bookmark: OCRUncertain281]OUTPUT SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика «Внешней скорости» перемежающийся

	PO
	724
	[bookmark: OCRUncertain282]TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT HIGH
	Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на питание

	PO
	725
	[bookmark: OCRUncertain283]ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика скорости вращения двигателя неисправен

	PO
	726
	ENGINE SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	PO
	727
	ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL
	Сигнал датчика отсутствует

	PO
	728
	ENGINE SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика перемежающийся

	PO
	730
	[bookmark: OCRUncertain284]GEAR RATIO INCORRECT
	Передаточное число трансмиссии неверно

	PO
	731
	GEAR 1 INCORRECT RATIO
	Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно

	PO
	732
	GEAR 2 INCORRECT RATIO
	Передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно

	PO
	733
	GEAR 3 INCORRECT RATIO
	Передаточное число трансмиссии на 3 передаче неверно

	PO
	734
	GEAR 4 INCORRECT RATIO
	Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно

	PO
	735
	GEAR 5 INCORRECT RATIO
	Передаточное число трансмиссии на 5 передаче неверно

	PO
	736
	REVERSE INCORRECT RATIO
	Передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно

	PO
	740
	[bookmark: OCRUncertain285]TCC CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь управления блокировкой дифференциала неисправна

	PO
	741
	[bookmark: OCRUncertain286][bookmark: OCRUncertain287]TCC PERF OR STUCK OFF
	Дифференциал всегда выключен (разблокирован)

	PO
	742
	TCC CIRCUIT STUCK ON
	Дифференциал всегда включен (заблокирован)

	PO
	743
	TCC CIRCUIT ELECTRICAL
	

	PO
	744
	[bookmark: OCRUncertain288][bookmark: OCRUncertain289]TCC CIRCUIT INTERMITTENT
	Дифференциал состояние неустойчивое

	PO
	745
	PRESS CONTROL SOL MALFUNCTION
	Управление сжимающим соленоидом неисправно

	PO
	746
	[bookmark: OCRUncertain290]PRESS CONT SOLENOID PERF OR STUCK OFF
	Соленоид всегда в выключенном состоянии

	PO
	747
	PRESSURE SOLENOID STUCK ON
	Соленоид всегда во включенном состоянии

	PO
	748
	PRESSURE CONTROL SOLENOID ELECTRICAL
	

	PO
	749
	PRESSURE CONTROL SOL INTERMITTENT
	Состояние соленоида неустойчиво

	PO
	750
	SHIFT SOLENOID A MALFUNCTION
	Соленоид «А» включения передачи неисправен

	PO
	751
	[bookmark: OCRUncertain291]SHIFT SOLENOID A PERF OR STUCK OFF
	Соленоид «А»  всегда в выключенном состоянии

	PO
	752
	[bookmark: OCRUncertain292]SHIFT SOLENOID A STUCK ON
	Соленоид «А»  всегда во включенном состоянии

	PO
	753
	[bookmark: OCRUncertain293]SHIFT SOLENOID A ELECTRICAL
	

	PO
	754
	[bookmark: OCRUncertain294]SHIFT SOLENOID A INTERMITTENT
	Состояние соленоида «А» неустойчиво

	PO
	755
	[bookmark: OCRUncertain295][bookmark: OCRUncertain296]SHIFT SOLENOID B MALFUNCTION
	Соленоид «В» включения передачи неисправен

	PO
	756
	[bookmark: OCRUncertain297]SHIFT SOLENOID B PERF OR STUCK OFF
	Соленоид «В»  всегда в выключенном состоянии

	PO
	757
	SHIFT SOLENOID B STUCK ON
	Соленоид «В»  всегда во включенном состоянии

	PO
	758
	[bookmark: OCRUncertain298]SHIFT SOLENOID B ELECTRICAL
	

	PO
	759
	[bookmark: OCRUncertain299]SHIFT SOLENOID B INTERMITTENT
	Состояние соленоида «В» неустойчиво

	PO
	760
	[bookmark: OCRUncertain300][bookmark: OCRUncertain301]SHIFT SOLENOID C MALFUNCTION
	Соленоид «С» включения передачи неисправен

	PO
	761
	[bookmark: OCRUncertain302]SHIFT SOLENOID C PERF OR STUCK OFF
	Соленоид «С»  всегда в выключенном состоянии

	PO
	762
	SHIFT SOLENOID C STUCK ON
	Соленоид «С»  всегда во включенном состоянии

	PO
	763
	SHIFT SOLENOID C ELECTRICAL
	

	PO
	764
	SHIFT SOLENOID C INTERMITTENT
	Состояние соленоида «С» неустойчиво

	PO
	765
	[bookmark: OCRUncertain304]SHIFT SOLENOID D MALFUNCTION
	Соленоид «Д» включения передачи неисправен

	PO
	766
	SHIFT SOLENOID D PERF OR STUCK OFF
	Соленоид «Д»  всегда в выключенном состоянии




	[bookmark: OCRUncertain307]PO
	767
	[bookmark: OCRUncertain308]SHIFT SOLENOID D STUCK ON
	Соленоид «Д»  всегда во включенном состоянии

	PO
	768
	[bookmark: OCRUncertain309]SHIFT SOLENOID D ELECTRICAL
	

	PO
	769
	SHIFT SOLENOID D INTERMITTENT
	Состояние соленоида «Д» неустойчиво

	PO
	770
	[bookmark: OCRUncertain310]SHIFT SOLENOID E MALFUNCTION
	Соленоид «Е» включения передачи неисправен

	PO
	771
	[bookmark: OCRUncertain311]SHIFT SOLENOID E PERF OR STUCK OFF
	Соленоид «Е»  всегда в выключенном состоянии

	PO
	772
	SHIFT SOLENOID E STUCK ON
	Соленоид «Е»  всегда во включенном состоянии

	PO
	773
	[bookmark: OCRUncertain312]SHIFT SOLENOID E ELECTRICAL
	

	PO
	774
	[bookmark: OCRUncertain313]SHIFT SOLENOID E INTERMITTENT
	Состояние соленоида «Е» неустойчиво

	PO
	780
	[bookmark: OCRUncertain314]SHIFT MALFUNCTION
	Переключение передач не работает

	PO
	781
	1-2 SHIFT MALFUNCTION
	Переключение передач с 1-ой на 2-ю не работает

	PO
	782
	2-3 SHIFT MALFUNCTION
	Переключение передач со 2-й на 3-ю не работает

	PO
	783
	[bookmark: OCRUncertain315]3-4 SHIFT MALFUNCTION
	Переключение передач с 3-й на 4-ю не работает

	PO
	784
	4-5 SHIFT MALFUNCTION
	Переключение передач с 4-й на 5-ю не работает

	PO
	785
	[bookmark: OCRUncertain316]SHIFT/TIMING SOL MALFUNCTION
	Соленоид управления синхронизатором неисправен

	PO
	786
	[bookmark: OCRUncertain317]SHIFT/TIMING SOL RANGE/PERFORMANCE
	

	PO
	787
	SHIFT/TIMING SOL LOW
	Соленоид управления синхронизатором всегда выключен

	PO
	788
	[bookmark: OCRUncertain318]SHIFT/TIMING SOL HIGH
	Соленоид управления синхронизатором всегда включен

	PO
	789
	[bookmark: OCRUncertain319]SHIFT/TIMING SOL INTERMITTENT
	Соленоид управления синхронизатором неустойчив

	PO
	790
	[bookmark: OCRUncertain320]NORM/PERFORM SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь переключателя режима движения неисправна

	P1
	XX
	[bookmark: OCRUncertain321]1995 — Chrysler/Jeep
	

	P1
	291
	HEATED AIR INTAKE
	На впуске перегретый воздух

	P1
	292
	[bookmark: OCRUncertain324]CN GAS HIGH PRESSURE
	Давление газа (бензина)где то в «CN» высокое

	P1
	293
	[bookmark: OCRUncertain326]CN GAS LOW PRESSURE
	Давление газа (бензина)где то в «CN» низкое

	P1
	294
	IDLE SPEED PERFORMANCE
	Холостой ход нестабилен

	P1
	295
	[bookmark: OCRUncertain329]TPS SENSOR NO 5V FEED
	На датчике положения дроссельной заслонки нет питания 5В

	P1
	296
	MAP SENSOR NO 5V FEED
	На датчике давления воздуха во впускном кол. нет питания 5В

	P1
	297
	MAP PNEUMATIC CHANGE
	Давление в датчике мало

	P1
	298
	WIDE OPEN THROTTLE LEAN
	Широко открытый дроссель беднит

	P1
	298
	NO VARIATION IN MAP SIGNAL IS DETECTED
	Обнаружено отсутствие изменений сигнала с 

	P1
	299
	[bookmark: OCRUncertain335]AIR FLOW TOO HIGH
	Поток воздуха слишком большой

	P1
	390
	[bookmark: OCRUncertain337]CAM/CRANK TIMING
	Сбой по времени синхронизации коленчатого вала

	P1
	391
	CAM/CRANK SENSOR LOSS
	Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала

	P1
	391
	[bookmark: OCRUncertain340][bookmark: OCRUncertain341]NO PEAK PRI #1 WITH MAX DWELL TIME
	Отсутствие сигнала «начало отсчета» №1 больше пол. времени

	P1
	392
	[bookmark: OCRUncertain343]NO PEAK PRI #2 WITH MAX DWELL TIME
	Отсутствие сигнала «начало отсчета» №2 больше пол. Времени

	P1
	393
	[bookmark: OCRUncertain345][bookmark: OCRUncertain346]NO PEAK PRI #3 WITH MAX DWELL TIME
	Отсутствие сигнала «начало отсчета» №3 больше пол. Времени

	P1
	394
	[bookmark: OCRUncertain348][bookmark: OCRUncertain349]NO PEAK PRI #4 WITH MAX DWELL TIME
	Отсутствие сигнала «начало отсчета» №4 больше пол. Времени

	P1
	395
	[bookmark: OCRUncertain352]NO PEAK PRI #5 WITH MAX DWELL TIME
	Отсутствие сигнала «начало отсчета» №5 больше пол. времени

	P1
	398
	CRANK SENSOR
	Датчик положения коленчатого вала

	P1
	399
	[bookmark: OCRUncertain355][bookmark: OCRUncertain356][bookmark: OCRUncertain357][bookmark: OCRUncertain358]WAIT TO STRT LMP CKT
	

	P1
	486
	[bookmark: OCRUncertain360]EVAP HOSE PINCHED
	Пережат испарительный рукав

	P1
	487
	[bookmark: OCRUncertain362][bookmark: OCRUncertain363][bookmark: OCRUncertain364]HI SPD FAN #2 CKT
	Цепь высокоскоростного вентилятора №2

	P1
	488
	[bookmark: OCRUncertain366]AUX 5 VOLT LOW OUTPUT
	Питание датчиков 5В отсутствует

	P1
	489
	HI SPD FAN RELAY CIRCUIT
	Цепь реле высокоскоростного вентилятора

	P1
	490
	LO SPD FAN RELAY CIRCUIT
	Цепь реле низкоскоростного вентилятора

	P1
	491
	RADIATOR FAN RELAY CIRCUIT
	Цепь реле радиаторного вентилятора

	P1
	492
	AMBIENT TEMP SENSOR HIGH
	Сигнал датчика внешней температуры всегда высокий

	P1
	493
	AMBIENT TEMP SENSOR LOW
	Сигнал датчика внешней температуры всегда низкий

	P1
	494
	[bookmark: OCRUncertain373]LEAK DETECT PUMP PRESSURE SWITCH
	Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса

	P1
	495
	LEAK DETECT PUMP SOLENOID CIRCUIT
	Обнаружена утечка в цепи соленоида насоса




	P1
	496
	5 VOLT LOW OUTPUT
	Отсутствует 5В выход

	P1
	596
	[bookmark: OCRUncertain380][bookmark: OCRUncertain381]POWER STEEPING SW. BAD INPUT STATE
	Мощный шаговый переключатель имеет неправ. нач. положение

	P1
	598
	[bookmark: OCRUncertain383]A/C PRESS SENSOR INPUT VOLT TOO LOW
	Сигнал датчика давления в кондиционере всегда низкий

	P1
	599
	[bookmark: OCRUncertain385]A/C PRESS SENSOR INPUT VOLT TOO HIGH
	Сигнал датчика давления в кондиционере всегда высокий

	P1
	698
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	AIR FLOW CONTROL #2 HEATER LOW INPUT
	Упр. нагревателя №2 имеет низкий сигнал

	BO
	408
	[bookmark: OCRUncertain903]AIR FLOW CONTROL #2 HEATER HIGH INPUT
	Упр. нагревателя №2 имеет высокий сигнал

	BO
	410
	[bookmark: OCRUncertain904]AIR FLOW CONTROL #3 BLEND MALFUNCTION
	Упр. воздушным потоком смесителя №3 неисправно

	BO
	411
	AIR FLOW CONTROL #3 BLEND RANGE/PERF
	Упр. смесителя №3 работает медленно

	BO
	412
	[bookmark: OCRUncertain907]AIR FLOW CONTROL #3 BLEND LOW INPUT
	Упр. смесителя №3 имеет низкий сигнал

	BO
	413
	[bookmark: OCRUncertain909]AIR FLOW CONTROL #3 BLEND HIGH INPUT
	Упр. смесителя №3 имеет высокий сигнал

	BO
	415
	AIR FLOW CONTROL #4 VENT MALFUNCTION
	Упр. воздушным потоком вентиляции №4 неисправно

	BO
	416
	[bookmark: OCRUncertain911]AIR FLOW CONTROL #4 VENT RANGE/PERF
	Упр. вентиляции №4 работает медленно

	BO
	417
	[bookmark: OCRUncertain912][bookmark: OCRUncertain913][bookmark: OCRUncertain914]AIR FLOW CONTROL #4 VENT LOW INPUT
	Упр. вентиляции №4 имеет низкий сигнал

	BO
	418
	AIR FLOW CONTROL #4 VENT HIGH INPUT
	Упр. вентиляции №4 имеет высокий сигнал

	BO
	420
	AIR FLOW CONTROL #5 A/C MALFUNCTION
	Упр. воздушным потоком кондиционирования №5 неисправно

	BO
	421
	AIR FLOW CONTROL #5 A/C RANGE/PERF
	Упр. кондиционирования №5 работает медленно

	BO
	422
	AIR FLOW CONTROL #5 A/C LOW INPUT
	Упр. кондиционирования №5 имеет низкий сигнал

	BO
	423
	AIR FLOW CONTROL #5 A/C HIGH INPUT
	Упр. кондиционирования №5 имеет высокий сигнал

	BO
	425
	[bookmark: OCRUncertain920][bookmark: OCRUncertain921]AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC MALFUNCTION
	Упр. воздушным потоком рециркуляции №6 неисправно

	BO
	426
	[bookmark: OCRUncertain923]AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC RANGE/PERF
	Упр. рециркуляции №6 работает медленно

	BO
	427
	[bookmark: OCRUncertain925]AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC LOW INPUT
	Упр. рециркуляции №6 имеет низкий сигнал

	BO
	428
	AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC HIGH INPUT
	Упр. рециркуляции №6 имеет высокий сигнал

	BO
	430
	[bookmark: OCRUncertain927]REAR DEFROST CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь размораживателя заднего стекла неисправна

	BO
	431
	[bookmark: OCRUncertain928]REAR DEFROST CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь размораживателя заднего стекла работает медленно

	BO
	432
	[bookmark: OCRUncertain929]REAR DEFROST CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь размораживателя заднего стекла имеет низкий сигнал

	BO
	433
	[bookmark: OCRUncertain930]REAR DEFROST CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь размораживателя заднего стекла имеет высокий сигнал

	BO
	435
	A/C REQUEST CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь запроса включения кондиционера неисправна

	BO
	436
	[bookmark: OCRUncertain931]A/C REQUEST CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь запроса включения кондиционера работает медленно

	BO
	437
	A/C REQUEST CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь запроса включения кондиционера имеет низкий сигнал

	BO
	438
	[bookmark: OCRUncertain932]A/C REQUEST CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь запроса включения кондиционера 

	BO
	440
	[bookmark: OCRUncertain933]CONTROL HEAD #1 FEEDBACK MALFUNCTION
	

	BO
	441
	CONTROL HEAD #1 FEEDBACK RANGE/PERF
	

	BO
	442
	[bookmark: OCRUncertain935]CONTROL HEAD #1 FEEDBACK LOW INPUT
	

	BO
	443
	[bookmark: OCRUncertain936][bookmark: OCRUncertain937]CONTROL HEAD #1 FEEDBACK HIGH INPUT
	

	BO
	445
	CONTROL HEAD #FEEDBACK MALFUNCTION
	

	BO
	446
	CONTROL HEAD #FEEDBACK RANGE/PERF
	

	BO
	447
	CONTROL HEAD #2 FEEDBACK LOW INPUT
	

	BO
	448
	CONTROL HEAD #2 FEEDBACK HIGH INPUT
	

	BO
	500
	[bookmark: OCRUncertain942]RH TURN SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого указателя поворота неисправна

	BO
	501
	[bookmark: OCRUncertain943]RH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого указателя поворота работает медленно

	BO
	502
	RH TURN SIGNAL CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого указателя поворота имеет низкий сигнал




	BO
	503
	[bookmark: OCRUncertain946]RH TURN SIGNAL CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого указателя поворота имеет высокий сигнал

	BO
	505
	[bookmark: OCRUncertain947]LH TURN SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого указателя поворота неисправна

	BO
	506
	[bookmark: OCRUncertain948][bookmark: OCRUncertain949][bookmark: OCRUncertain950]LH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого указателя поворота работает медленно

	BO
	507
	LH TURN SIGNAL CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого указателя поворота имеет низкий сигнал

	BO
	508
	[bookmark: OCRUncertain951][bookmark: OCRUncertain952]LH TURN SIGNAL CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого указателя поворота имеет высокий сигнал

	BO
	510
	[bookmark: OCRUncertain953][bookmark: OCRUncertain954]HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь индикатора головного освещения неисправна

	BO
	511
	[bookmark: OCRUncertain955][bookmark: OCRUncertain956]HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь индикатора головного освещения работает медленно

	BO
	512
	[bookmark: OCRUncertain957][bookmark: OCRUncertain958]HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь индикатора головного освещения имеет низкий сигнал

	BO
	513
	[bookmark: OCRUncertain959]HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь индикатора головного освещения имеет высокий сигнал

	BO
	515
	SPEEDOMETER CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь спидометра неисправна

	BO
	516
	SPEEDOMETER CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь спидометра работает медленно

	BO
	517
	[bookmark: OCRUncertain960]SPEEDOMETER CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь спидометра имеет низкий сигнал

	BO
	518
	SPEEDOMETER CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь спидометра имеет высокий сигнал

	BO
	520
	TACHOMETER CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь тахометра неисправна

	BO
	521
	TACHOMETER CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь тахометра работает медленно

	BO
	522
	TACHOMETER CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь тахометра имеет низкий сигнал

	BO
	523
	[bookmark: OCRUncertain961]TACHOMETER CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь тахометра имеет высокий сигнал

	BO
	525
	TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь измерителей температуры неисправна

	BO
	526
	TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь измерителей температуры работает медленно

	BO
	527
	TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь измерителей температуры имеет низкий сигнал

	BO
	528
	TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь измерителей температуры имеет высокий сигнал

	BO
	530
	FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь измерителя уровня топлива неисправна

	BO
	531
	FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь измерителя уровня топлива работает медленно

	BO
	532
	[bookmark: OCRUncertain962]FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь измерителя уровня топлива имеет низкий сигнал

	BO
	533
	FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь измерителя уровня топлива имеет высокий сигнал

	BO
	535
	TURBO/SUPER BOOST GAUGE MALFUNCTION
	Измеритель турбо/ супер наддува неисправен

	BO
	536
	TURBO/SUPER BOOST GAUGE RANGE/PERF
	Измеритель турбо/ супер наддува работает медленно

	BO
	537
	TURBO/SUPER BOOST GAUGE LOW INPUT
	Измеритель турбо/ супер наддува имеет низкий сигнал

	BO
	538
	TURBO/SUPER BOOST GAUGE HIGH INPUT
	Измеритель турбо/ супер наддува имеет высокий сигнал

	BO
	540
	[bookmark: OCRUncertain963][bookmark: OCRUncertain964]FASTEN SEATBELT INDICATOR MALFUNCTION
	Индикатор защелкивания ремня безопасности неисправен

	BO
	541
	FASTEN SEATBELT INDICATOR RANGE/PERF
	Индикатор защелкивания ремня безопасности работает медленно

	BO
	542
	FASTEN SEATBELT INDICATOR LOW INPUT
	Индикатор защелкивания ремня безопасности имеет низкий сигнал

	BO
	543
	FASTEN SEATBELT INDICATOR HIGH INPUT
	Индикатор защелкивания ремня безопасности имеет выс. сигнал

	BO
	545
	[bookmark: OCRUncertain965]DOOR AJAR #1 INDICATOR MALFUNCTION
	Индикатор приоткрытой двери №1 неисправен

	BO
	546
	[bookmark: OCRUncertain966][bookmark: OCRUncertain967][bookmark: OCRUncertain968]DOOR AJAR #1 INDICATOR RANGE/PERF
	Индикатор приоткрытой двери №1 работает медленно

	BO
	547
	[bookmark: OCRUncertain969][bookmark: OCRUncertain970]DOOR AJAR #1 INDICATOR LOW INPUT
	Индикатор приоткрытой двери №1 имеет низкий сигнал

	BO
	548
	DOOR AJAR #1 INDICATOR HIGH INPUT
	Индикатор приоткрытой двери №1 имеет высокий сигнал

	BO
	550
	[bookmark: OCRUncertain972]DOOR AJAR #2 INDICATOR MALFUNCTION
	Индикатор приоткрытой двери №2 неисправен

	BO
	551
	DOOR AJAR #2 INDICATOR RANGE/PERF
	Индикатор приоткрытой двери №2 работает медленно

	BO
	552
	DOOR AJAR #2 INDICATOR LOW INPUT
	Индикатор приоткрытой двери №2 имеет низкий сигнал

	BO
	553
	[bookmark: OCRUncertain975]DOOR AJAR #2 INDICATOR HIGH INPUT
	Индикатор приоткрытой двери №2 имеет высокий сигнал

	BO
	555
	[bookmark: OCRUncertain976]BRAKE INDICATOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь индикатора торможения неисправна

	BO
	556
	BRAKE INDICATOR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь индикатора торможения работает медленно

	BO
	557
	BRAKE INDICATOR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь индикатора торможения имеет низкий сигнал

	BO
	558
	[bookmark: OCRUncertain977]BRAKE INDICATOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь индикатора торможения имеет высокий сигнал

	BO
	560
	AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь лампы воздушной подушки №1 неисправна

	BO
	561
	AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь лампы воздушной подушки №1 работает медленно




	BO
	562
	[bookmark: OCRUncertain982]AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь лампы воздушной подушки №1 имеет низкий сигнал

	BO
	563
	[bookmark: OCRUncertain984]AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь лампы воздушной подушки №1 имеет высокий сигнал

	BO
	565
	[bookmark: OCRUncertain985][bookmark: OCRUncertain986][bookmark: OCRUncertain987]SECURITY OP INFO CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь информации о секретных опциях неисправна

	BO
	566
	[bookmark: OCRUncertain988]SECURITY OP INFO CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь информации о секретных опциях работает медленно

	BO
	567
	[bookmark: OCRUncertain990]SECURITY OP INFO CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь информации о секретных опциях имеет низкий сигнал

	BO
	568
	[bookmark: OCRUncertain992]SECURITY OP INFO CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь информации о секретных опциях имеет высокий сигнал

	BO
	600
	[bookmark: OCRUncertain994]OPTION CONFIG ERROR
	Конфигурация опций ошибочна 

	BO
	601
	[bookmark: OCRUncertain995]KAM RESET
	Сброс «КАМ» датчика

	BO
	602
	[bookmark: OCRUncertain996]OSC WATCHDOG COP MALFUNCTION
	Генератор управляющий системой «WATCHDOG» неисправен

	BO
	603
	[bookmark: OCRUncertain997]EEPROM WRITE ERROR
	Ошибка записи во FLASH-пзу

	BO
	604
	[bookmark: OCRUncertain998][bookmark: OCRUncertain999]EEPROM CALIBRATION ERROR
	Ошибка ПЗУ калибровок

	BO
	605
	EEPROM CHECKSUM ERROR
	Ошибка контрольной суммы ПЗУ

	BO
	606
	RAM MALFUNCTION
	Оперативное запоминающее устройство неисправно

	BO
	607
	[bookmark: OCRUncertain1000]INTERNAL ERROR
	Внутренняя ошибка 

	BO
	608
	INITIALIZATION ERROR
	Ошибка инициализации

	BO
	800
	[bookmark: OCRUncertain1001][bookmark: OCRUncertain1002]DEVICE POWER #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь блока питания №1 неисправна

	BO
	801
	[bookmark: OCRUncertain1003][bookmark: OCRUncertain1004][bookmark: OCRUncertain1005]DEVICE POWER #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал цепи блока питания №1 выходит за допустимые пределы

	BO
	802
	[bookmark: OCRUncertain1006][bookmark: OCRUncertain1007][bookmark: OCRUncertain1008]DEVICE POWER #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал цепи блока питания №1 всегда низкого уровня

	BO
	803
	[bookmark: OCRUncertain1009][bookmark: OCRUncertain1010][bookmark: OCRUncertain1011][bookmark: OCRUncertain1012]DEVICE POWER #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал цепи блока питания №1 всегда высокого уровня

	BO
	805
	[bookmark: OCRUncertain1013][bookmark: OCRUncertain1014]DEVICE POWER #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь блока питания №2 неисправна

	BO
	806
	[bookmark: OCRUncertain1016][bookmark: OCRUncertain1017]DEVICE POWER #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал цепи блока питания №2 выходит за допустимые пределы

	BO
	807
	[bookmark: OCRUncertain1018][bookmark: OCRUncertain1019]DEVICE POWER #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал цепи блока питания №2 всегда низкого уровня

	BO
	808
	[bookmark: OCRUncertain1020][bookmark: OCRUncertain1021]DEVICE POWER #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал цепи блока питания №2 всегда высокого уровня

	BO
	810
	[bookmark: OCRUncertain1022][bookmark: OCRUncertain1023][bookmark: OCRUncertain1024]DEVICE POWER #3 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь блока питания №3 неисправна

	BO
	811
	[bookmark: OCRUncertain1026]DEVICE POWER #3 CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал цепи блока питания №3 выходит за допустимые пределы

	BO
	812
	[bookmark: OCRUncertain1027][bookmark: OCRUncertain1029]DEVICE POWER #3 CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал цепи блока питания №3 всегда низкого уровня

	BO
	813
	[bookmark: OCRUncertain1030]DEVICE POWER #3 CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал цепи блока питания №3 всегда высокого уровня

	BO
	815
	[bookmark: OCRUncertain1031][bookmark: OCRUncertain1032][bookmark: OCRUncertain1033]DEVICE GROUND #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь заземления устройств №1 неисправна

	BO
	816
	[bookmark: OCRUncertain1034][bookmark: OCRUncertain1035]DEVICE GROUND #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал цепи заземления №1 выходит за допустимые пределы

	BO
	817
	[bookmark: OCRUncertain1037]DEVICE GROUND #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал цепи заземления №1 всегда низкого уровня

	BO
	818
	[bookmark: OCRUncertain1038][bookmark: OCRUncertain1040]DEVICE GROUND #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал цепи заземления №1 всегда высокого уровня

	BO
	820
	[bookmark: OCRUncertain1042]DEVICE GROUND #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь заземления устройств №2 неисправна

	BO
	821
	[bookmark: OCRUncertain1043]DEVICE GROUND #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал цепи заземления №2 выходит за допустимые пределы

	BO
	822
	[bookmark: OCRUncertain1044][bookmark: OCRUncertain1045]DEVICE GROUND #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал цепи заземления №2 всегда низкого уровня

	BO
	823
	DEVICE GROUND #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал цепи заземления №2 всегда высокого уровня

	BO
	825
	[bookmark: OCRUncertain1049][bookmark: OCRUncertain1050][bookmark: OCRUncertain1051][bookmark: OCRUncertain1052][bookmark: OCRUncertain1053]DEVICE GROUND #3 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь заземления устройств №3 неисправна

	BO
	826
	[bookmark: OCRUncertain1054]DEVICE GROUND #3 CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал цепи заземления №3 выходит за допустимые пределы

	BO
	827
	[bookmark: OCRUncertain1056]DEVICE GROUND #3 CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал цепи заземления №3 всегда низкого уровня

	BO
	828
	[bookmark: OCRUncertain1057][bookmark: OCRUncertain1059]DEVICE GROUND #3 CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал цепи заземления №3 всегда высокого уровня

	BO
	830
	[bookmark: OCRUncertain1060]IGNITION 0 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь зажигания 0 неисправна

	BO
	831
	IGNITION 0 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь зажигания 0 работает медленно

	BO
	832
	[bookmark: OCRUncertain1061]IGNITION 0 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь зажигания 0 имеет низкий уровень

	BO
	833
	[bookmark: OCRUncertain1062][bookmark: OCRUncertain1063]IGNITION 0 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь зажигания 0 имеет высокий уровень

	BO
	835
	[bookmark: OCRUncertain1064]IGNITION 1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь зажигания 1 неисправна

	BO
	836
	IGNITION 1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь зажигания 1 работает медленно

	BO
	837
	IGNITION 1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь зажигания 1 имеет низкий уровень

	BO
	838
	IGNITION 1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь зажигания 1 имеет высокий уровень




	BO
	840
	[bookmark: OCRUncertain1067][bookmark: OCRUncertain1068]IGNITION 3 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь зажигания 3 неисправна

	BO
	841
	IGNITION 3 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь зажигания 3 работает медленно

	BO
	842
	[bookmark: OCRUncertain1070][bookmark: OCRUncertain1071]IGNITION 3 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь зажигания 3 имеет низкий уровень

	BO
	843
	IGNITION 3 CIRCUIT HIGH
	Цепь зажигания 3 имеет высокий уровень

	BO
	845
	[bookmark: OCRUncertain1072][bookmark: OCRUncertain1073]INPUT DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT MALFUNCTION
	5-и вольтовый блок питания неисправен

	BO
	846
	[bookmark: OCRUncertain1074]DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал 5- В. блока питания выходит из допустимого диапазона

	BO
	847
	DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал 5- В. блока питания всегда низкого уровня

	BO
	848
	[bookmark: OCRUncertain1075]DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT HIGH INPUT 
	Сигнал 5- В. блока питания всегда высокого уровня

	BO
	850
	(CLEAN)BATTERY CIRCUIT MALFUNCTION 
	(Чистая) Цепь аккумуляторной батареи неисправна

	BO
	851
	(CLEAN)BATTERY CIRCUIT RANGE/PERF 
	(Чистая) Цепь аккумуляторной батареи работает плохо

	BO
	852
	(CLEAN)BATTERY CIRCUIT LOW INPUT 
	(Чистая) Цепь аккумуляторной батареи имеет низкий уровень

	BO
	853
	[bookmark: OCRUncertain1076][bookmark: OCRUncertain1077](CLEAN)BATTERY CIRCUIT HIGH INPUT 
	(Чистая) Цепь аккумуляторной батареи имеет высокий уровень

	BO
	855
	(DIRTY)BATTERY CIRCUIT MALFUNCTION 
	(Грязная) Цепь аккумуляторной батареи неисправна

	BO
	856
	[bookmark: OCRUncertain1078](DIRTY)BATTERY CIRCUIT RANGE/PERF 
	(Грязная) Цепь аккумуляторной батареи работает плохо

	BO
	857
	(DIRTY)BATTERY CIRCUIT LOW INPUT 
	(Грязная) Цепь аккумуляторной батареи имеет низкий уровень

	BO
	858
	[bookmark: OCRUncertain1079][bookmark: OCRUncertain1080][bookmark: OCRUncertain1081](DIRTY)BATTERY CIRCUIT HIGH INPUT
	(Грязная) Цепь аккумуляторной батареи имеет высокий уровень

	BO
	860
	[bookmark: OCRUncertain1082]SYSTEM VOLTAGE HIGH 
	Высокое напряжение питания системы

	BO
	856
	SYSTEM VOLTAGE  LOW
	Низкое напряжение питания системы





[bookmark: OCRUncertain1084]

	CO
	200
	RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика скорости правого переднего колеса неисправна 

	CO
	201
	RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика правого переднего колеса работает плохо

	CO
	202
	RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика правого переднего колеса всегда в низком уровне

	CO
	203
	RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика правого переднего колеса всегда в высок. уровне

	CO
	205
	LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика скорости левого переднего колеса неисправна 

	CO
	206
	LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика левого переднего колеса работает плохо

	CO
	207
	LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика левого переднего колеса всегда в низком уровне

	CO
	208
	LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика левого переднего колеса всегда в высок. уровне

	CO
	210
	RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика скорости правого заднего колеса неисправна 

	CO
	211
	RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика правого заднего колеса работает плохо

	CO
	212
	RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика правого заднего колеса всегда в низком уровне

	CO
	213
	RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика правого заднего колеса всегда в высок. уровне

	CO
	215
	LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика скорости левого заднего колеса неисправна 

	CO
	216
	LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика левого заднего колеса работает плохо

	CO
	217
	LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика левого заднего колеса всегда в низком уровне

	CO
	218
	LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика левого заднего колеса всегда в высок. уровне

	CO
	220
	REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика скорости заднего колеса неисправна 

	CO
	221
	REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика заднего колеса работает плохо

	CO
	222
	REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика заднего колеса всегда в низком уровне

	CO
	223
	REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика заднего колеса всегда в высок. уровне

	CO
	225
	WHEEL SPD SENS FREQUENCY ERROR
	Частота датчика скорости колеса ошибочна

	CO
	226
	RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав. пер. колеса неисправна 

	CO
	227
	RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав. пер. колеса раб. медленно 

	CO
	228
	RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав.пер.колеса в низком уровне

	CO
	229
	RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав.пер.колеса в высок. уровне

	CO
	231
	RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав. пер. колеса неисправна 

	CO
	232
	RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав. пер. колеса раб. медленно 

	CO
	233
	RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав.пер.колеса в низком уровне

	CO
	234
	RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав.пер.колеса в высок. уровне

	CO
	236
	LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев. пер. колеса неисправна 

	CO
	237
	LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев. пер. колеса раб. медленно 

	CO
	238
	LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев.пер.колеса в низком уровне

	CO
	239
	LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев.пер.колеса в высок. уровне

	CO
	241
	LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС лев. пер. колеса неисправна 

	CO
	242
	LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС лев. пер. колеса раб. медленно 

	CO
	243
	LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС лев.пер.колеса в низком уровне

	CO
	244
	LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС лев.пер.колеса в высок. уровне

	CO
	246
	RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав. зад. колеса неисправна 

	CO
	247
	RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	248
	RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав.зад.колеса в низком уровне

	CO
	249
	RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС прав.зад.колеса в высок. уровне

	CO
	251
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав. зад. колеса неисправна 

	CO
	252
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	253
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав.зад.колеса в низком уровне

	CO
	254
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав.зад. колеса в высок. уровне

	CO
	256
	LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев. зад. колеса неисправна 

	CO
	257
	LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев. зад. колеса раб. медленно 




	CO
	258
	LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев.зад.колеса в низком уровне

	CO
	259
	LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  АБС лев.зад.колеса в высок. уровне

	CO
	261
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав. зад. колеса неисправна 

	CO
	262
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	263
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав.зад.колеса в низком уровне

	CO
	264
	RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  АБС прав.зад. колеса в высок. уровне

	CO
	266
	PUMP MOTOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь двигателя насоса неисправна

	CO
	267
	PUMP MOTOR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь двигателя насоса работает не правильно

	CO
	268
	PUMP MOTOR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь двигателя насоса всегда в низком уровне

	CO
	269
	PUMP MOTOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь двигателя насоса 

	CO
	271
	PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь реле двигателя насоса неисправна

	CO
	272
	PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь реле двигателя насоса работает не правильно

	CO
	273
	PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь реле двигателя насоса всегда в низком уровне

	CO
	274
	PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь реле двигателя насоса всегда высоком уровне

	CO
	276
	VALVE RELAY CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь реле клапана неисправна

	CO
	277
	VALVE RELAY CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь реле клапана работает не правильно

	CO
	278
	VALVE RELAY CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь реле клапана всегда в низком уровне

	CO
	279
	VALVE RELAY CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь реле клапана всегда высоком уровне

	CO
	300
	RF TCS SOUMTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1 “TCS” прав. пер. колеса неисправна 

	CO
	301
	RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно 

	CO
	302
	RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.пер.колеса в низком уровне

	CO
	303
	RF TCS SOUMTR # CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.пер.колеса в высок. Уровне

	CO
	305
	RF TCS SOUMTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. пер. колеса неисправна 

	CO
	306
	RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно 

	CO
	307
	RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.пер.колеса в низком уровне

	CO
	308
	RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.пер.колеса в высок. Уровне

	CO
	310
	LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев. пер. колеса неисправна 

	CO
	311
	LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев. пер. колеса раб. медленно 

	CO
	312
	LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев.пер.колеса в низком уровне

	CO
	313
	LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев.пер.колеса в высок. уровне

	CO
	315
	LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» лев. пер. колеса неисправна 

	CO
	316
	LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» лев. пер. колеса раб. медленно 

	CO
	317
	LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» лев.пер.колеса в низком уровне

	CO
	318
	LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» лев.пер.колеса в высок. уровне

	CO
	320
	RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» прав. зад. колеса неисправна 

	CO
	321
	RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	322
	RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне

	CO
	323
	RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» прав.зад.колеса в высок. уровне

	CO
	325
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав. зад. колеса неисправна 

	CO
	326
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	327
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне

	CO
	328
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав.зад. колеса в высок. уровне

	CO
	330
	LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев. зад. колеса неисправна 

	CO
	331
	LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	332
	LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев.зад.колеса в низком уровне

	CO
	333
	LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №1  «TCS» лев.зад.колеса в высок. уровне

	CO
	335
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав. зад. колеса неисправна 
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	CO
	336
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно 

	CO
	337
	RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне

	CO
	338
	RR TCS SOUMTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь соленоида/прив. №2  «TCS» прав.зад. колеса в высок. уровне

	CO
	340
	ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” неисправна

	CO
	341
	ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” работает медленно

	CO
	342
	ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” в низком уровне

	CO
	343
	ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” в высоком уровне

	CO
	345
	LOW BRAKE FLUID CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика низкого уровня тормозной жидкости неисправна

	CO
	346
	LOW BRAKE FLUID CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика уровня тормозной жидкости работает не правильно

	CO
	347
	LOW BRAKE FLUID CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика уровня тормозной жидкости в низком уровне

	CO
	348
	LOW BRAKE FLUID CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика уровня тормозной жидкости в высоком уровне

	CO
	350
	REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь заднего соленоида/привода №1 неисправна

	CO
	351
	REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь заднего соленоида/привода №1 работает не правильно

	CO
	352
	REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь заднего соленоида/привода №1 в низком уровне

	CO
	353
	REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь заднего соленоида/привода №1 в высоком уровне

	CO
	355
	THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь мотора привода дросселя неисправна

	CO
	356
	THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь мотора привода дросселя работает не правильно

	CO
	357
	THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь мотора привода дросселя в низком уровне

	CO
	358
	THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь мотора привода дросселя в высоком уровне

	CO
	360
	SYSTEM PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь систем измерения давления неисправна

	CO
	361
	SYSTEM PRESSURE CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь систем измерения давления работает не правильно

	CO
	362
	SYSTEM PRESSURE CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь систем измерения давления в низком уровне

	CO
	363
	SYSTEM PRESSURE CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь систем измерения давления в высоком уровне

	CO
	365
	LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь измерителя бокового ускорения неисправна

	CO
	366
	LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь измерителя бокового ускорения работает не правильно

	CO
	367
	LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь измерителя бокового ускорения в низком уровне

	CO
	368
	LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь измерителя бокового ускорения в высоком уровне

	CO
	370
	YAW RATE CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика курсовой устойчивости неисправна

	CO
	371
	YAW RATE CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь датчика курсовой устойчивости работает не правильно

	CO
	372
	YAW RATE CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика курсовой устойчивости в низком уровне

	CO
	373
	YAW RATE CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика курсовой устойчивости в высоком уровне

	CO
	500
	STEEPING SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь втягивающего соленоида (втягивающего реле) неисправна

	CO
	501
	STEEPING SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь втягивающего соленоида работает не правильно

	CO
	502
	STEEPING SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь втягивающего соленоида в низком уровне

	CO
	503
	STEEPING SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь втягивающего соленоида в высоком уровне

	CO
	505
	STEEPING POSITION SENSOR MALFUNCTION
	

	CO
	506
	STEEPING POSITION SENSOR RANGE/PERF
	

	CO
	507
	STEEPING POSITION SENSOR LOW INPUT
	

	CO
	508
	STEEPING POSITION SENSOR HIGH INPUT
	

	CO
	510
	STEEPING CHANGE RATE SENSOR MALFUNCTION
	

	CO
	511
	STEEPING CHANGE RATE SENSOR RANGE/PERF
	

	CO
	512
	STEEPING CHANGE RATE SENSOR LOW INPUT
	

	CO
	513
	STEEPING CHANGE RATE SENSOR HIGH INPUT
	

	CO
	700
	LF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого переднего соленоида неисправна

	CO
	701
	LF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого переднего соленоида работает не правильно

	CO
	702
	LF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого переднего соленоида в низком уровне

	CO
	703
	LF SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого переднего соленоида в высоком уровне




	CO
	705
	RF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого переднего соленоида неисправна

	CO
	706
	RF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого переднего соленоида работает не правильно

	CO
	707
	RF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого переднего соленоида в низком уровне

	CO
	708
	RF SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого переднего соленоида в высоком уровне

	CO
	710
	LR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого заднего соленоида неисправна

	CO
	711
	LR SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого заднего соленоида работает не правильно

	CO
	712
	LR SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого заднего соленоида в низком уровне

	CO
	713
	LR SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого заднего соленоида в высоком уровне

	CO
	715
	RR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого заднего соленоида неисправна

	CO
	716
	RR SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого заднего соленоида работает не правильно

	CO
	717
	RR SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого заднего соленоида в низком уровне

	CO
	718
	RR SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого заднего соленоида в высоком уровне

	CO
	720
	LF ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого переднего акселерометра неисправна

	CO
	721
	LF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого переднего акселерометра работает не правильно

	CO
	722
	LF ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого переднего акселерометра в низком уровне

	CO
	723
	LF ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого переднего акселерометра в высоком уровне

	CO
	725
	RF ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого переднего акселерометра неисправна

	CO
	726
	RF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого переднего акселерометра работает не правильно

	CO
	727
	RF ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого переднего акселерометра в низком уровне

	CO
	728
	RF ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого переднего акселерометра в высоком уровне

	CO
	730
	LR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого заднего акселерометра неисправна

	CO
	731
	LR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого заднего акселерометра работает не правильно

	CO
	732
	LR ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого заднего акселерометра в низком уровне

	CO
	733
	LR ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого заднего акселерометра в высоком уровне

	CO
	735
	RR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого заднего акселерометра неисправна

	CO
	736
	RR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого заднего акселерометра работает не правильно

	CO
	737
	RR ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого заднего акселерометра в низком уровне

	CO
	738
	RR ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого заднего акселерометра в высоком уровне

	CO
	740
	LF POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого переднего датчика положения неисправна

	CO
	741
	LF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого переднего датчика положения работает не правильно

	CO
	742
	LF POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого переднего датчика положения в низком уровне

	CO
	743
	LF POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого переднего датчика положения в высоком уровне

	CO
	745
	RF POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого переднего датчика положения неисправна

	CO
	746
	RF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого переднего датчика положения работает не правильно

	CO
	747
	RF POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого переднего датчика положения в низком уровне

	CO
	748
	RF POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого переднего датчика положения в высоком уровне

	CO
	750
	LR POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь левого заднего датчика положения неисправна

	CO
	751
	LR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь левого заднего датчика положения работает не правильно

	CO
	752
	LR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь левого заднего датчика положения в низком уровне

	CO
	753
	LR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь левого заднего датчика положения в высоком уровне

	CO
	755
	RR POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь правого заднего датчика положения неисправна

	CO
	756
	RR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF
	Цепь правого заднего датчика положения работает не правильно

	CO
	757
	RR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь правого заднего датчика положения в низком уровне

	CO
	758
	RR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь правого заднего датчика положения в высоком уровне



