Снятие и установка обивки передней двери 
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства 
       
t   Динамометрический ключ -V.A.G 1410- 
      
1 -  Обивка двери 
t   Снятие 
–   Снять декоративную накладку -3- > см. рис.
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Снятие и установка декоративной накладки  
t   Снятие 
       
–   Осторожно поддеть декоративную накладку -1- в направлении стрелки. 
–   Снять декоративную накладку -1- вперед. 
t   Установка 
–   Устанавливать декоративную накладку -1- в противоположной снятию последовательности. 
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–   Выкрутить болт -2-. 
–   Откинуть карман двери -5-. 
–   Выкрутить болт -4-. 
–   Расклипсовать обивку двери -1- на клипсах -6- (8 шт.), начиная снизу. 
–   Снять трос внутренней ручки двери > Илл. 
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–   Отсоединить разъем в блоке управления стеклоподъемника > Илл. 
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t   Установка 
–   Убедиться, что все клипсы -6- на обратной стороне обивки двери были зафиксированы. Заменить поврежденные клипсы > Илл. 
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–   Устанавливать обивку двери -1- в противоположной снятию последовательности. 
2 -  Винт 
q    Момент затяжки 4 Нм. 
3 -  Декоративная накладка  
4 -  Винт 
q    Момент затяжки 4 Нм. 
5 -  Карман двери с несущей деталью 
6 -  Клипсы (8 шт.) 
7 -  Корпус двери 

       
Снятие троса проема внутренней ручки двери 
–   Извлечь трос -2- из направляющей -1-. 
–   Снять крюк -3-. 
      
Разъем в блоке управления стеклоподъемника 
–   Открыть предохранительную скобу -2- и извлечь разъем -3- в направлении стрелки из блока управления -1-. 
      
Крепежная клипса обивки двери 
–   Нажать на фиксирующий выступ -2-2 и извлечь клипсу -1- в направлении стрелки. 
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