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	Условия проверки



	  
	Коробка передач не должна находиться в аварийном режиме работы.



	  
	Автомобиль в горизонтальном положении.



	  
	Селектор АКП в положении „P“, двигатель работает на оборотах холостого хода.



	  
	Климатическая установка и отопление выключены.



	  
	Диагностический тестер подсоединен Самодиагностика автомобиля и 02 - электроника коробки передач выбрана → Диагностический тестер.



	  
	Температура ATF к началу проверки не должна превышать 30 °C, при необходимости дать коробке передач остыть.
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	  
	Значение температуры ATF считывается с тестера.



	  
	Уровень ATF в КП меняется в зависимости от температуры.



	  
	Проверка уровня при слишком низкой температуре ATF ведет к переливу.



	  
	Проверка уровня ATF при очень высокой температуре показывает недостаточный его уровень.



	  
	Повышенный равно как и недостаточный уровень вызывают нарушения работы коробки передач.



	  
	В планетарной коробке передач автоматической КПП 09Е разрешается использовать только ATF, поставляемое в качестве запасных частей. Применение других масел ведет к неисправностям/выходу из строй коробки передач, учитывать спецификацию масла ATF для соответствующих буквенных кодов коробки передач → Электронный каталог запчастей.



	Считать температуру ATF



	  
	  



		–  
	Подключить диагностический тестер.



	–  
	Включить зажигание, выбрать Самодиагностику автомобиля и 02 - электроника коробки передач → Диагностический тестер.
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		Сравнение положения селектора АКПП с положением в мультифункциональном переключателе -F125-:



	–  
	В меню -1- выбрать диагностическую функцию 08 - Считать блок измеряемых величин.
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		Индикация на диагностическом тестере:



	–  
	Указать на клавиатуре -1- клавишу 4 для „группы индикаций 4“ и подтвердить ввод нажатием клавиши Q.
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		Индикация на диагностическом тестере:



	–  
	Считать температуру ATF в поле индикации -1-.



	Проверка и коррекция уровня ATF
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	  
	Уровень ATF следует проверять у контрольного болта ATF.



	  
	Уровень ATF соответствует норме, если при выкручивании контрольного болта при температуре ATF между 35 и 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) ATF слегка вытекает из отверстия (обусловлено повышением его уровня при нагревании).
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	  
	Для данной коробки передач существуют различные виды ATF. Их соответствие с буквенным кодом КП указано в → электронном каталоге запчастей.



	  
	В планетарной коробке передач автоматической КПП 09Е разрешается использовать только масло ATF, поставляемое в качестве запасных частей. 



	  
	Использование других масел приведет к нарушению работы, соответственно - к выходу из строя коробки передач



	  
	Соблюдать соответствие: → Электронный каталог запчастей.






	  
	[image: A01-0187]



		–  
	Заполнить бачок устройства заправки масла ATF -V.A.G 1924- маслом ATF для автоматической коробки передач 09Е, спецификация масла ATF → Электронный каталог запчастей



	–  
	Бачок устройства для заправки ATF -V.A.G 1924- закрепить как можно выше на автомобиле.



	–  
	Запустить двигатель и дать ему работать на оборотах холостого хода
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		–  
	Удалить винты -3- и -4- и снять заднюю часть шумоизоляции.



	–  
	Подставить приспособление для откачки масла -V.A.G 1782- под коробку передач.
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	Работать в защитных очках.
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		–  
	По достижении ATF температуры 35 °C выкрутить резьбовую пробку уровня ATF -стрелка В- и при необходимости слить излишнее количество ATF.
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		Если ATF начнет вытекать из контрольного отверстия до достижения температуры 40 °C, то уровень ATF -стрелка- соответствует норме.
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	По достижении ATF температуры не выше 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) следует вновь закрыть контрольное отверстие.
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		–  
	Затянуть резьбовую пробку ATF с новой манжетой -стрелка- с моментом 80 Нм. На этом проверка ATF закончена.



	Если при температуре до 40 °C ATF не вытекает из контрольного отверстия для ATF:



	Заправка ATF
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	По достижении ATF температуры не выше 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) следует вновь закрыть контрольное отверстие контрольным болтом уровня ATF, при необходимости заглушить двигатель, дать коробке передач остыть и повторить проверку.
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		–  
	Установить заливной наконечник устройства для заправки ATF -V.A.G 1924- снизу в отверстие защитного колпачка -стрелка-, избегая вталкивания этого колпачка вверх.



	–  
	Долить ATF при помощи устройства для заправки ATF -V.A.G 1924- до его вытекания из контрольного отверстия.
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	Недолив или перелив ATF ухудшают функционирование коробки передач.
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		–  
	Затянуть резьбовую пробку ATF с новой манжетой -стрелка- с моментом 80 Нм. На этом проверка ATF закончена.
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