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	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	Манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-



	  
	Пробник напряжения -V.A.G 1527 B-



	  
	Набор вспомогательных и измерительных средств -V.A.G 1594 C-



	  
	Диагностический комплекс -VAS 5051-




		Условия для проверки



	  
	Уровня масла в норме.



	  
	Температура масла в двигателе примерно 80 °C.



	Проверка датчика давления масла -F1-



	  
	  



		–  
	Отсоединить штекерный разъём -стрелка- от датчика давления масла -F1-.



	–  
	Выкрутить датчик давления масла -F1-.
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		–  
	Подключить манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14- к отверстию для датчика давления масла -F1-.



	–  
	Вкрутить датчик давления масла -F1--2- в манометр -V.A.G 1342-.



	–  
	Подключить коричневый провод -1- манометра к массе (-).



	–  
	Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527B- при помощи вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594A- к датчику давления масла -F1- и положительному выводу АКБ (+).



	  
	Светодиод тестера не должен загореться.



	–  
	Если светодиод загорается, заменить датчик давления масла -F1-.



	–  
	Запустить двигатель.
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	Наблюдать за тестером и светодиодом во время запуска двигателя, так как давление переключения датчика может быть достигнуто уже в стартерном режиме.



	Датчик давления масла черный:



	  
	При избыточном давлении 1,2 … 1,6 бар светодиод должен загореться.



	–  
	Если светодиод не загорается, заменить датчик давления масла.



	Проверка давления масла
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		–  
	Отключить штекер от датчика давления масла -Стрелка-.



	–  
	Выкрутить датчик давления масла.
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		–  
	Подключить манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14- к отверстию для датчика давления масла.



	–  
	Вкрутить датчик давления масла -2- в манометр -V.A.G 1342-.



	–  
	Запустить двигатель (температура моторного масла ок. 80 °C).



	  
	Давление масла на холостом ходу: не менее 1,0 бар



	  
	Давление масла при 2000 об/мин: не менее 3,5 бар
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