	Таблицы неисправностей от 16889 / P0505 до 18159 / P1751



	Ошибка 16889 / P0505



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	16889 / P0505
Регулировка холостого хода
Ошибка
		  
	Номинальное число оборотов холостого хода двигателя меньше номинального числа оборотов холостого хода, требуемого АКПП, т.е. не было произведено требуемого увеличения числа оборотов холостого хода



		–  
	Считать блок измеряемых величин 020 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Опросить память неисправностей соответствующего блока управления двигателя и устранить ошибку






	
	  
	  



	Ошибка 16987 / P0603



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	16987 / P0603
Блок управления неисправен
		  
	Блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 16988 / P0604



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	16988 / P0604
Блок управления неисправен
		  
	Блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 16989 / P0605



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	16989 / P0605
Блок управления неисправен
		  
	Блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 17086 / P0702



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17086 / P0702
Блок управления неисправен
		  
	Блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	[bookmark: x-74swfs1421]Ошибка 17087 / P0703



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17087 / P0703
Выключатель стоп-сигнала -F-
ошибка в электрической цепи
		  
	Неисправно проводное соединение от детали к блоку управления двигателя



		–  
	Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Произвести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя




	 
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Выключатель стоп-сигнала -F- неисправен



		–  
	Заменить выключатель → тормозной системы; Группа ремонта46






	Пояснения



	  
	Сигнал от выключателя стоп-сигнала -F- передается с блока управления двигателя на блок управления АКПП -J217-.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	  
	После десяти последовательных появлений несоответствия между выключателями стоп-сигнала -F- (один выключатель срабатывает, другой нет) данная ошибка сохраняется в блоке управления коробки передач.



	
	  
	  



	[bookmark: x-e0o5fsup11]Ошибка 17090 / P0706



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17090 / P0706
Датчик диапазона изменения передаточного отношения ⇒ -F125-
недопустимый сигнал
		  
	Неправильно отрегулирован трос селектора



		–  
	Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Отрегулировать трос селектора → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	 
		  
	Ограничена функций магнита вала переключения мультифункционального переключателя -F125- из-за грязи или металлической стружки



		–  
	Очистить вал переключения → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	 
		  
	Мультифункциональный переключатель -F125- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	 
		  
	Магнит вала перключения мультифункционального переключателя -F125- размагничен из-за сильного электрического поля (например, сварочный аппарат), либо вал переключения деформирован или поврежден



		–  
	Механическая неисправность коробки передач → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	Пояснения



	  
	Электрическое обозначение датчика диапазона измерения передаточного отношения мультифункциональный переключатель -F125-.



	  
	Магнит вала переключения передает на датчики Холла мультифункционального переключателя -F125- фактическое положение вала переключателя. При правильной установке рычага управления КП эта позиция соответствует положению селектора АКПП.



	  
	Мультифункциональный переключатель -F125- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	Ошибка 17094 / P0710



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17094 / P0710
Датчик температуры масла КП -G93-
ошибка в электрической цепи
		  
	Датчик температуры масла КП -G93- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	Ошибка 17095 / P0711



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17095 / P0711
Датчик температуры масла КП -G93-
недопустимый сигнал
		  
	Датчик температуры масла КП -G93- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	Ошибка 17096 / P0712



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17096 / P0712
Датчик температуры масла КП -G93-
слишком слабый сигнал
		  
	Датчик температуры масла КП -G93- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	  
	Условие для распознавания ошибки: измеряемый уровень температуры опустился ниже –40 °C.



	
	  
	  



	Ошибка 17097 / P0713



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17097 / P0713
Датчик температуры масла КП -G93-
слишком сильный сигнал
		  
	Уровень ATF не соответствует норме



		–  
	Проверить уровень ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	 
		  
	Датчик температуры масла КП -G93- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	  
	Условие для распознавания ошибки: измеряемый уровень температуры превысил 150 °C.



	
	  
	  



	[bookmark: x-b1cs7rkc9o]Ошибка 17100 / P0716



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17100 / P0716
Датчик числа оборотов на входе КП -G182-
недопустимый сигнал
		  
	Датчик числа оборотов на входе КП -G182- неисправен



		–  
	Messwerteblock 007 lesen → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Датчик числа оборотов на входе КП -G182- интегрирован в блок управления Getriebe -J217- integriert.



	  
	Условие для распознавания ошибки: блок управления АКПП -J217- временно распознает число оборотов входного вала более 7000об/мин. (бензиновые двигатели) либо более 5500об/мин. (двигатели TDI).



	
	  
	  



	Ошибка 17101 / P0717



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17101 / P0717
Датчик числа оборотов на входе КП -G182-
отсутствует сигнал
		  
	Датчик числа оборотов на входе КП -G182- неисправен



		–  
	Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	 
		  
	Звездочка датчика в коробке передач расшаталась или неисправна



		–  
	Механическая неисправность коробки передач → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	Пояснения



	  
	Датчик числа оборотов на входе КП -G182- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	  
	Условие для распознавания ошибки: блок управления коробки передач временно распознает число оборотов входного вала менее или равное 1об/мин. и одновременно число оборотов входного вала более 100об/мин.



	
	  
	  



	Ошибка 17105 / P0721



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17105 / P0721
Датчик числа оборотов на выходе КП -G195-
недопустимый сигнал
		  
	Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- неисправен



		–  
	Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	Ошибка 17106 / P0722



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17106 / P0722
Датчик числа оборотов на выходе КП -G195-
отсутствует сигнал
		  
	Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- неисправен



		–  
	Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	 
		  
	Блок управления коробки передач не принимает сигнал от указателей поворота



	



	Пояснения



	  
	Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- интегрирован в блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	[bookmark: x-21o5fswe61]Ошибка 17110 / P0726



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17110 / P0726
Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя
недопустимый сигнал
		  
	Сигнал датчика числа оборотов двигателя -G28- на блок управления двигателя содержит ошибки



	  
	Датчик числа оборотов двигателя -G28- неисправен



	  
	Установлено слишком высокое число оборотов двигателя (превышено максимально допустимое число оборотов двигателя)



		–  
	Считать блок измеряемых величин 009 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку




	 
		  
	Проводное соединение от комбинации приборов к блоку управления АКПП -J217- нарушено либо замкнуто на массу или плюс



		–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“




	 
		  
	Неправильный или неисправный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку




	 
		  
	Неправильная или неисправная комбинация приборов



		–  
	Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01




	 
		  
	Неверный или неисправный блок управления АКПП -J217-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации






	Пояснения



	  
	Блок управления коробки передач принимает недопустимый сигнал числа оборотов по проводу числа оборотов. Причиной может быть, к примеру, слишком высокое число оборотов или искажение числа оборотов за счет помех со стороны системы зажигания. Затем запасной сигнал числа оборотов двигателя передается по CAN-шине на блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	Ошибка 17111 / P0727



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17111 / P0727
Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя
отсутствует сигнал
		  
	Проводное соединение от комбинации приборов к блоку управления АКПП -J217- нарушено либо замкнуто на массу или плюс



		–  
	Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“




	 
		  
	Неверный или неисправный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку




	 
		  
	Неверная или неисправная комбинация приборов



		–  
	Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01




	 
		  
	Неверный или неисправный блок управления АКПП -J217-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации






	Пояснения



	  
	При прерывании передачи числа оборотов запасной сигнал числа оборотов двигателя передается от блока управления двигателя по CAN-шине на блок управления АКПП -J217-.



	
	  
	  



	[bookmark: x-2qa7gsfzllb]Ошибка 17114 / P0730



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17114 / P0730
Опознавание передачи/передаточного числа
неверное передаточное отношение
		  
	Загрязнение ATF 



		–  
	Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	 
		  
	Механическая неисправность коробки передач



		–  
	→ Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 17134 / P0750



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17134 / P0750
Переключающий клапан 1 ⇒ магнитный клапан 1 -N88-
функциональный сбой
		  
	Усилие выключения сцепления слишком велико



	  
	Магнитный клапан 1 -N88- неисправен



		–  
	Провести проверку электрооборудования магнитного клапана → Глава



	–  
	Если проверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Магнитный клапан 1 -N88- интегрирован в гидравлический блок управления.



	
	  
	  



	Ошибка 17137 / P0753



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17137 / P0753
Переключающий клапан 1 ⇒ магнитный клапан 1 -N88-
ошибка в электрической цепи
		  
	Магнитный клапан 1 -N88- неисправен



	  
	Проводное соединение магнитного клапана 1 -N88- нарушено либо замыкается на массу или на плюс



		–  
	Провести проверку электрооборудования магнитного клапана → Глава



	–  
	Еслипроверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Провода интегрированы в блок управления АКПП -J217- и могут быть заменены только вместе с блоком управления коробки передач.



	
	  
	  



	Ошибка 18031 / P1623



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18031 / P1623
Шина данных привода
нет связи
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Неверный или неисправный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку




	 
		  
	Версии программного обеспечения блоков управления, ABS и коробки передач или комбинации приборов несовместимы либо установлен неверный блок управления АКПП -J217-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Неверный или неисправный блок управления ABS/EDS -J104-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Шасси самодиагностика ABS, ESP; Группа ремонта01




	 
		  
	Неверная или неисправная комбинация приборов



		–  
	Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	  
	Хотя блок управления и может отправлять сигналыи данные, но он ничего не может принимать.



	
	  
	  



	[bookmark: x-vk0bbstk57]Ошибка 18112 / P0704



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18112 / P1704
Выключатель Kick-down -F8-
ошибка в электрической цепи
		  
	Неисправно проводное соединение от детали к блоку управления двигателя



		–  
	Считать функцию Kick-down и положение педали акселератора в блоке измеряемых величин 008 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Произвести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя




	 
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Автомобили с бензиновым двигателем: после замены блока управления двигателя или модуля педали акселератора не была произведена адаптация Kick-down.



		–  
	Провести адаптацию Kick-down → Группа ремонта20




	 
		  
	Неисправен датчик положения педали акселератора -G79- или модуль педали акселератора



		–  
	Заменить датчик положения педали акселератора -G79- или модуль педали акселератора → Группа ремонта20






	Пояснения



	  
	Не является самостоятельной деталью.



	  
	У автомобилей с двигателями TDI в блоке с датчиком положения педали акселераора -G79-



	  
	У автомобилей с бензиновым двигателем функцию берут на себя датчик положения педали акселератора -G79- и датчик 2 положения педали акселератора -G185-, оба интегрированы в модуль педали акселератора 



	  
	Сигнал от датчика положения педали акселератора -G79- или модуля педали акселератора передается с блока управления двигателя на блок управления АКПП -J217-.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18113 / P1705



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18113 / P1705
Опознавание передачи/передаточного числа
достигнут предел адаптации
		  
	Сохранены слишком узкие параметры адаптации



		–  
	Очистить память неисправностей, провести адаптацию → Глава




	 
		  
	Гидравлическая неисправность



		–  
	Заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	 
		  
	Механическая неисправность коробки передач



		–  
	Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	Ошибка 18132 / P1724



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18132 / P1724
Сигнал блокировки стартера
Замыкание на массу
		  
	Неисправно Реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Проводное соединение с деталью замкнуто на массу



		–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме






	Пояснения



	  
	Блок управления не может определить обрыв цепи.



	
	  
	  



	Ошибка 18137 / P1729



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18137 / P1729
Сигнал блокировки стартера
Замыкание на плюс
		  
	Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Проводное соединение с деталью замкнуто на плюс



		–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме






	Пояснения



	  
	Блок управления не может определить обрыв цепи.



	
	  
	  



	Ошибка 18141 / P1723



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18141 / P1733
ВыключательTiptronic, назад -F189-
Замыкание на массу
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- (назад) неисправен



	  
	Замыкание на массу в выключателе в печатной плате или в проводке



	  
	Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава, Проверочная операция № 6 (только автомобили модельного года 2001) и проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава




	 
		  
	Магнит в жалюзи рычага управления КП для управления датчиками Холла выключателя Tiptronic -F189- отсоединился



		–  
	Заменить жалюзи → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	Пояснения



	  
	В случае этой ошибки блок измерительных величин 003 всегда показывает „выключатель понижения передачи“.



	
	  
	  



	Ошибка 18147 / P1739



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18147 / P1739
ВыключательTiptronic, вверх -F189-
Замыкание на массу
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- (вверх) неисправен



	  
	Замыкание на массу в выключателе повышения передачи или в проводах



	  
	Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава, Проверочная операция № 5 (только автомобили до 2001г.) и проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава




	 
		  
	Магнит в жалюзи рычага управления КП для управления датчиками Холла выключателя Tiptronic -F189- отсоединился



		–  
	Заменить жалюзи → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	Пояснения



	  
	Появится сообщение об ошибке, если помимо положения селектора АКПП „D“ было распознано срабатывание переключателя повышения передач.



	  
	В случае этой ошибки блок измерительных величин 003 всегда показывает „выключатель повышения передачи“.



	
	  
	  



	Ошибка 18148 / P1740



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18148 / P1740
Контроль температуры сцепления
		  
	Сцепление было перегружено, например, за счет многократных разгонов в гору с прицепом



		–  
	Дать остыть АTF




	 
		  
	Уровень ATF не соответствует норме



		–  
	Проверить уровень ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	Пояснения



	  
	Сообщение об ошибке появится, если температура сцепления слишком высокая.



	  
	Вращающий момент двигателя автоматически снижается до тех пор, пока температура вновь не опустится до допустимого рабочего уровня.



	
	  
	  



	Ошибка 18149 / P1741



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18149 / P1741
Адаптация усилия выключения сцепления
достигнут предел адаптации
		  
	Гидравлическая неисправность



		–  
	Заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Если данная ошибка возникает спорадически, очистить память неисправностей. Затем совершить пробную поездку и заново опросить память неисправностей. Если ошибка возникает снова, заменить гидравлический блок управления.



	
	  
	  



	Ошибка 18151 / P1743



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18151 / P1743
Контроль пробуксовывания сцепления 
слишком сильный сигнал
		  
	Установлена неверная коробка передач



		–  
	Сравнить буквенное обозначение коробки передач с буквеннымобозначением в руководстве по ремонту → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта00




	 
		  
	Свойства ATF не в норме



		–  
	Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	 
		  
	Сцепление неисправно



		–  
	Заменить входной вал → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Сообщение об этой ошибке появляется, если была установлена неверная коробка передач, например, коробка для 2,4 л двигателя в автомобиле с 2,8 л двигателем.



	
	  
	  



	Ошибка 18152 / P1744



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18152 / P1744
ВыключательTiptronic, распознавание -F189-
Замыкание на массу
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- (распознавание) неисправен



	  
	Замыкание на массу в выключателе Tiptronic -F189- (распознавание), в печатной плате или в проводах



	  
	Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава, Проверочная операция № 4 (только автомобили модельного года 2001) и проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава




	 
		  
	Магнит в жалюзи рычага управления КП для управления датчиками Холла выключателя Tiptronic -F189- отсоединился



		–  
	Заменить жалюзи → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	Пояснения



	  
	Сообщение об ошибке появится, если было распознано включение Tiptronic, несмотря на то, что селектор АКПП не находится в пазу Tiptronic.



	
	  
	  



	Ошибка 18156 / P1748



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18156 / P1748
Блок управления неисправен
		  
	Заменить блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18158 / P1750



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18158 / P1750
Питание
слишком низкое напряжение
		  
	Напряжение аккумуляторной батареи ниже 10 В



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Обрыв или замыкание на массу проводки



		–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“




	 
		  
	Предохранитель неисправен



		–  
	Проверить питание блока управления АКПП -J217-




	 
		  
	Блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18159 / P1751



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18159 / P1751
Питание
слишком высокое напряжение
		  
	Напряжение аккумуляторной батареи выше 16 В



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	
		  
	Неисправен генератор или регулятор напряжения



		–  
	Проверить питание блока управления АКПП -J217-



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“



	–  
	Проверить генератор или регулятор напряжения → Система электрооборудования; Группа ремонта27




	 
		  
	Второй аккумулятор был случайно соединен последовательно, например, при принудительном запуске



		–  
	Очистить память неисправностей






	
	  
	  

	Таблицы неисправностей от ошибки 18161 / P1753 до 18260 / P1852



	Ошибка 18161 / P1750



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18161 / P1753
Выключатель Tiptronic -F189-
недопустимый сигнал
		  
	Если ошибка индицируется как спорадическая: неправильно установлен трос селектора



		–  
	Проверить и отрегулировать трос селектора → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	 
		  
	Отдельные датчики Холла не переключаются на массу



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Не присоединено штекерное соединение рычага управления КП



	  
	Отсутствует питание рычага управления КП



	  
	Разрыв цепи во всех трех проводах 3 Tiptronic



		–  
	Проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- неисправен



		–  
	Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 18162 / P1754



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18162 / P1754
ВыключательTiptronic, вверх -F189-
Прерывание / замыкание на плюс
		  
	Прерывание / замыкание на плюс в выключателе повышения передачи или в проводах



	  
	Прерывание/замыкание на плюс в кнопках Tiptronic на руле или в проводах



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- неисправен



		–  
	Проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава



	–  
	Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 18163 / P1755



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18163 / P1755
ВыключательTiptronic, назад -F189-
Прерывание / замыкание на плюс
		  
	Прерывание / замыкание на плюс в выключателе понижения передачи или в проводах



	  
	Прерывание/замыкание на плюс в кнопках Tiptronic на руле или в проводах



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава




	 
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- неисправен



		–  
	Проверить питание накладки рычага управления КП → Глава



	–  
	Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 18164 / P1756



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18164 / P1756
ВыключательTiptronic, распознавание -F189-
Прерывание / замыкание на плюс
		  
	Прерывание/замыкание на плюс в выключателе Tiptronic -F189- (распознавание)



		–  
	Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить питание накладки рычага управления КП → Глава




	 
		  
	Выключатель Tiptronic -F189- неисправен



		–  
	Проверить питание накладки рычага управления КП → Глава



	–  
	Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 18165 / P1757



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18165 / P1757
Питание
прерывание
		  
	Обрыв электропроводки



		–  
	Проверить питание блока управления АКПП -J217-



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“




	 
		  
	Блок управления АКПП -J217- неисправен



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	[bookmark: x-pckb9rtwbhb]Ошибка 18169 / P1761



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18169 / P1761
Блокиратор включения ⇒ магнит -N110-
замыкание на массу
		  
	Отсутствует пиание магнита блокиратора селектора передач -N110-



	  
	Предохранитель неисправен



	  
	Замыкание на массу



		–  
	Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить предохранители, проводку и штекерные соединения по электросхеме




	
		  
	Неисправен магнит блокировки селектора АКПП -N110-



		–  
	Провести диагностику исполнительных элементов → Глава



	–  
	Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Магнит блокиратора селектора АКПП -N110- не может быть выключен, т.е. селектор при нажатой педали тормоза не может быть переключен из положения „P“ или „N“.



	
	  
	  



	Ошибка 18172 / P1764



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18172 / P1764
Контроль температуры двигателя
		  
	Сцепление было перегружено, например, за счет многократных разгонов в гору с прицепом



		–  
	Дать остыть АTF






	Пояснения



	  
	Сообщение об ошибке появится, если температура сцепления слишком высокая.



	  
	Вращающий момент двигателя снижается до тех пор, пока температура вновь не опустится до допустимого рабочего уровня.



	
	  
	  



	Ошибка 18173 / P1765



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18173 / P1765
Датчик 2 гидравлического давления -G194-
досигнут предел адаптации
		  
	Автомобиль катится с выключенным зажиганием



		–  
	Очистить память неисправностей, выключить и включить зажигание, заново опросить память неисправностей. Если память неисправностей больше не содержит ошибок, то неисправности нет




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18181 / P1779



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18181 / P1773
Датчик 1 гидравлического давления -G193-
слишком сильный сигнал
		  
	Гидравлический блок управления загрязнен или неисправен



		–  
	Заменить гидравлический блок управления и сменить ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 18183 / P1775



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18183 / P1775
Датчик 1 гидравлического давления -G193-
досигнут предел адаптации
		  
	Автомобиль катится с выключенным зажиганием



		–  
	Очистить память неисправностей, выключить и включить зажигание, заново опросить память неисправностей. Если память неисправностей больше не содержит ошибок, то неисправности нет




	 
		  
	Гидравлический блок управления загрязнен или неисправен



		–  
	Заменить гидравлический блок управления и сменить ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37






	
	  
	  



	Ошибка 18185 / P1777



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18185 / P1777
Датчик 2 гидравлического давления -G194-
досигнут предел адаптации
		  
	Недостаточная проходимость шлангов жидкости автоматической коробки передачи из-за перекручивания или защемления шлангов, засорившиегося фильтра.



		–  
	Проверить шланги и трубопроводы



	–  
	Заменить фильтр ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37




	 
		  
	Неисправен блок управления Getriebe -J217- defekt



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	[bookmark: x-pjc5gst2a5b]Ошибка 18194 / P1786



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18194 / P1786
Сигнал фар заднего хода
прерывание
		  
	Обрыв проводки



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-



		–  
	Заменить реле → Илл.




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18195 / P1787



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18195 / P1787
Сигнал фар заднего хода
Замыкание на массу
		  
	Замыкание на массу проводных соединений



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-



		–  
	Заменить реле → Илл.




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18196 / P1788



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18196 / P1788
Сигнал фар заднего хода
Замыкание на плюс
		  
	Замыкание на плюс проводных соединений



		–  
	Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-



		–  
	Заменить реле → Илл.




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18198 / P1790



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18198 / P1790
Сигнал индикации положения селектора
прерывание
		  
	Обрыв проводки



	  
	Многоконтактное штекерное соединение неподключено к комбинации приборов



		–  
	Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Индикатор позиции селектора АККП -Y6- в комбинации приборов неисправен



		–  
	Заменить комбинацию приборов → Система электрооборудования; Группа ремонта90




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Индикатор позиции селектора АККП -Y6- интегрирован в комбинацию приборов и не может быть заменен отдельно.



	
	  
	  



	Ошибка 18199 / P1791



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18199 / P1791
Сигнал индикатора положения селектора АКПП
замыкание на массу
		  
	Замыкание на массу проводных соединений



		–  
	Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Замыкание на массу проводных соединений CAN-шины



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Индикатор позиции селектора АККП -Y6- в комбинации приборов неисправен



		–  
	Заменить комбинацию приборов → Система электрооборудования; Группа ремонта90




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Нет индикации на комбинации приборов



	  
	Индикатор позиции селектора АККП -Y6- интегрирован в комбинацию приборов и не может быть заменен отдельно.



	
	  
	  



	Ошибка 18200 / P1792



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18200 / P1792
Сигнал индикации положения селектора
замыкание на плюс
		  
	Замыкание на плюс проводных соединений



		–  
	Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	
		  
	Замыкание на плюс проводных соединений CAN-шины



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Индикатор позиции селектора АККП -Y6- в комбинации приборов неисправен



		–  
	Заменить комбинацию приборов → Система электрооборудования; Группа ремонта90




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Индикатор позиции селектора АККП -Y6- интегрирован в комбинацию приборов и не может быть заменен отдельно.



	
	  
	  



	Ошибка 18201 / P1793



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	 

	18201 / P1793
Датчик числа оборотов на выходе КП -G196-
отсутствует сигнал
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Если дополнительно отображается ошибка 18181 / P1773, то, вероятно, неисправна звездочка датчика.



	
	  
	  



	[bookmark: x-znu6gs6exc]Ошибка 18203 / P1795



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18203 / P1795
Сигнал скорости
прерывание
		  
	Обрыв проводки



		–  
	Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Неисправна комбинация приборов



		–  
	Опросить память неисправностей комбинации инструментов → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18204 / P1796



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18204 / P1796
Сигнал скорости
замыкание на массу
		  
	Замыкание на массу проводных соединений



		–  
	Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Неисправна комбинация приборов



		–  
	Опросить память неисправностей комбинации инструментов → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18205 / P1797



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18205 / P1797
Сигнал скорости
замыкание на плюс
		  
	Замыкание на плюс проводных соединений



		–  
	Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме




	 
		  
	Неисправна комбинация приборов



		–  
	Опросить память неисправностей комбинации инструментов → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18206 / P1798



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18206 / P1798
Датчик 2 числа оборотов на выходе КП -G196-
недопустимый сигнал
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	 
		  
	Установлена неверная коробка передач, например, КП для 2,4 л двигателя в автомобиле с 2,8 л двигателем



		–  
	Сравнить буквенное обозначение коробки передач с буквенным обозначением в руководстве по ремонту → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта00






	
	  
	  



	Ошибка 18221 / P1813



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18221 / P1813
Редукционный клапан 1 -N215-
ошибка в электрической цепи
		  
	Редукционный клапан неисправен



		–  
	Провести проверку электрооборудования редукционного клапана → Глава



	–  
	Если проверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18226 / P1818



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18226 / P1818
Редукционный клапан 2 -N216-
ошибка в электрической цепи
		  
	Редукционный клапан неисправен



		–  
	Провести проверку электрооборудования редукционного клапана → Глава



	–  
	Если проверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38




	
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	
	  
	  



	Ошибка 18249 / P1841



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18249 / P1841
Блок управления двигателя/коробки передач
варианты несовместимы
		  
	Неверный, неисправный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	
		  
	Неверный или неисправный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку






	Пояснения



	  
	В идентификации блока управления коробки передач указывается кодировка „00000“.



	
	  
	  



	Ошибка 18258 / P1850



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18258 / P1850
Шина данных привода
отсутствие сигнала от блока управления двигателя
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	
		  
	Неверный или неисправный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18259 / P1851



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18259 / P1851
Шина данных привода
отсутствие сигнала от блока управления ABS
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	
		  
	Неверный или неисправный блок управления ABS/EDS -J104-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Шасси самодиагностика ABS, ESP; Группа ремонта01






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18260 / P1852



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18260 / P1852
Шина данных привода
отсутствие сигнала от блока управления двигателя
		  
	Неверный или неисправный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18262 / P1854



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18262 / P1854
Шина данных привода
неисправна
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Неисправен блок управления АКПП -J217-



		–  
	Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18263 / P1855



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18263 / P1855
Шина данных привода
контроль версии программного обеспечения
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	 
		  
	Неверный блок управления АКПП -J217-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Неверный или неправильно закодированный блок управления двигателя



		–  
	Проверить идентификацию и кодировку блока управления двигателя






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18265 / P1857



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18265 / P1857
Сигнал нагрузки
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
		  
	Блок управления двигателя распознает ошибку в „действительном моменте двигателя“



		–  
	Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку




	 
		  
	Неверный или неисправный блок управления двигателя



	  
	Механическая неисправность двигателя



		–  
	Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку






	Пояснения



	  
	Сигнал „выключателя стоп-сигнала“ передается с блока управления двигателя на блок управления АКПП -J217-.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18269 / P1861



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18269 / P1861
Датчик положения педали акселератора -G79-
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
		  
	Обрыв или короткое замыкание проводного соединения между датчиком положения педали акселератора и блоком управления двигателя



		–  
	Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме Дополнительно проверить на контакную коррозию или впуск воды




	
		  
	Датчик положения педали акселератора неисправен



		–  
	Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку






	Пояснения



	  
	Сигнал датчика положения педали акселератора -G79- передается от блока управления Motronic -J220- на блок управления АКПП -J217-.



	  
	Автомобили с бензиновым двигателем наряду с датчиком положения педали акселератора -G79- дополнительно оснащены датчиком 2 положения педали акселератора -G185-, оба интегрированы в модуль педали акселератора 



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  



	Ошибка 18270 / P1862



	Вывод данных на -VAS 5051 A-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18270 / P1862
Шина данных привода
отсутствие сообщения от комбинации приборов
		  
	Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс



		–  
	Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	–  
	Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава




	
		  
	Неверная или неисправная комбинация приборов



		–  
	Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01






	Пояснения



	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.



	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.



	
	  
	  




