	Таблицы неисправностей от ошибки 17125 / P0603 до 17968 / P1560


	
	  
	  


	Ошибка 17125 / P0741


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17125 / P0741
Сцепление для блокирования гидротрансформатора
отсутствует передача усилия
	  

Уровень масла КПП не соответствует норме


	–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	 
	  

Масло КПП загрязнено


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	 
	  

Не верен или не исправен преобразователь крутящего момента


	–  

Проверить преобразователь крутящего момента → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта32
–  

Проверить маркировку преобразователя крутящего момента → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта00


	 
	  

Клапан регулятора давления 4 АКПП -N218- механическая неисправность

  

Проблемы с подачей масла КПП к клапану 4 регулировки давления АКПП -N218-

  

Не исправен клапан давления в преобразователе крутящего момента

  

Не исправен клапан сцепления в преобразователе крутящего момента

	–  

Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и проверить сцепление Wk (замкнуто) и допустимое проскальзывание преобразователя крутящего момента

–  

Заменить клапан регулировки давления или распределительный модуль → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	 
	  

Сцепление для блокирования гидротрансформатора не исправно, изношено


	–  

Полностью разобрать и очистить КПП, заменить масляные трубопроводы → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37
–  

Разобрать и проверить все тормоза → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37
–  

Заменить распределительный модуль → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Заменить преобразователь крутящего момента → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта32



	Пояснения


	  
	Отношение частоты вращения выходного вала КПП к частоте вращения двигателя при замкнутом сцеплении для блокирования гидротрансформатора не соответствует (недостоверность).


	
	  
	  


	Ошибка 17135 / P0751


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17135 / P0751
Переключающий клапан 1 ⇒ электромагнитный клапан 1 -N88-
прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу

	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 1 -N88- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 10 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Наличие короткого замыкания на плюс уже проверено при включении зажигания. Во время эксплуатации распознаются все ошибки.


	
	  
	  


	Ошибка 17136 / P0752


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17136 / P0752
Переключающий клапан 1 ⇒ электромагнитный клапан 1 -N88-
короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс

	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 1 -N88- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 10 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Наличие короткого замыкания на плюс уже проверено при включении зажигания. Во время эксплуатации распознаются все ошибки.


	
	  
	  


	Ошибка 17137 / P0753


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17137 / P0753
Переключающий клапан 1 ⇒ электромагнитный клапан 1 -N88-
ошибка в электрической цепи
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 1 -N88- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  
Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 10 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен

	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 17140 / P0756


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17140 / P0756
Переключающий клапан 2 ⇒ электромагнитный клапан 2 -N89-
прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 2 -N89- не исправен

	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 11 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Наличие короткого замыкания на плюс уже проверено при включении зажигания. Во время эксплуатации распознаются все ошибки.


	
	  
	  


	Ошибка 17141 / P0757


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17141 / P0757
Переключающий клапан 2 ⇒ электромагнитный клапан 2 -N89-
короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 2 -N89- не исправен


	
	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 11 → Символ, определяющий позицию иллюстрации

	

	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Наличие короткого замыкания на плюс уже проверено при включении зажигания. Во время эксплуатации распознаются все ошибки.


	
	  
	  


	Ошибка 17142 / P0758


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17142 / P0758
Переключающий клапан 2 ⇒ электромагнитный клапан 2 -N89-
ошибка в электрической цепи
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 2 -N89- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 11 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 17145 / P0761


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17145 / P0761
Переключающий клапан 3 ⇒ электромагнитный клапан 3 -N90-
прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 3 -N90- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 12 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Наличие короткого замыкания на плюс уже проверено при включении зажигания. Во время эксплуатации распознаются все ошибки.


	
	  
	  


	Ошибка 17146 / P0762


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17146 / P0762
Переключающий клапан 3 ⇒ электромагнитный клапан 3 -N90-
короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 3 -N90- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 12 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Наличие короткого замыкания на плюс уже проверено при включении зажигания. Во время эксплуатации распознаются все ошибки.


	
	  
	  


	Ошибка 17147 / P0763


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17147 / P0763
Переключающий клапан 3 ⇒ электромагнитный клапан 3 -N90-
ошибка в электрической цепи
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Электромагнитный клапан 3 -N90- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 12 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 17195 / P0811


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17195 / P0811
сильное проскальзывание сцепления
	  

Уровень масла КПП не соответствует норме


	–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	
	  

Масло КПП загрязнено


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	
	  

Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан


	

	
	  

Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	
	  

Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17105 / P0721 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217-


	–  

Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП. Данная ошибка индицируется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения (недостоверность). 


	  
	При тестировании стояночной тормозной системы в спокойном состоянии частота вращения входного вала КПП в гидротрансформаторе при включенной передаче должна быть близка нулю. Если это не так, то эта ошибка индицируется в любом случае, так как в тормозах могут быть повреждения (считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации).


	
	  
	  


	Ошибка 17968 / P1560


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17968 / P1560
Максимальная частота вращения двигателя превышена
	  

Сигнал датчика частоты вращения двигателя -G28-, поступающий в блок управления двигателя, содержит ошибки

  

Датчик частоты вращения двигателя -G28- не исправен

  

Сигнал частоты вращения двигателя искажается из-за непрофессионально проложенных электрических проводов (например, при дополнительной установке телефона)


	–  

Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Произвести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя → Группа ремонта01
–  

Провести устранение неисправности по схеме устранения ошибки 16706 / P0322 блока управления двигателя → Группа ремонта01
–  

Проверить сигнал нагрузки на максимальный момент вращения двигателя



	 
	  

Тюнинговые мероприятия на автомобиле

  

Недопустимая комбинация двигатель/КПП


	–  

Проверить автомобиль на тюнинговые мероприятия

–  

Проверить маркировку двигателя и КПП в плане передаточного отношения



	 
	  

Недопустимое обратное переключение КПП (например, из-за механической неисправности распределительного модуля)


	–  

Считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и определить в режиме езды, какие из элементов не исправны или не активированы




	Пояснения


	  
	Условие для распознавания ошибки: частота вращения двигателя превышает 7400 об/мин (автомобили с бензиновым двигателем) или 5500 об/мин (автомобили с TDI-двигателем).


	  
	Сигнал датчика частоты вращения двигателя -G28- поступает от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


