	Таблицы неисправностей от ошибки 18112 / P1704 до 18232 / P1861


	Ошибка 18112 / P1704


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18112 / P1704
Выключатель Kick-down -F8-
ошибка в электрической цепи
	  

Не исправно кабельное соединение, идущее от элемента к блоку управления двигателя

  

Кабельное соединение от элемента к блоку управления АКПП -J217- не исправно

  

Выключатель Kick-down -F8- не исправен


	–  

Считать функцию Kick-down и значение дроссельной заслонки в блоке измеряемых величин 008 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 7 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

В кабельных соединениях CAN-шины обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава



	Пояснения


	  
	При нажатой педали тормоза и одновременном нажатии на педаль акселератора вплоть до положения Kick-Down (полная нагрузка) данная ошибка может индицироваться ошибочно.


	
	  
	  


	Ошибка 18141 / P1733


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18141 / P1733
ВыключательTiptronic, назад -F189-
Замыкание на массу
	  

Замыкание на массу в выключателе передачи или в проводах

  

Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке


	–  

Считать блок измеряемых величин 011 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 23 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Появится сообщение об ошибке, если помимо положения селектора АКПП „D“ было распознано срабатывание выключателя передач (–).



	
	  
	  


	Ошибка 18147 / P1739


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18147 / P1739
ВыключательTiptronic, вверх -F189-
Замыкание на массу
	  

Замыкание на массу в выключателе повышения передачи или в проводах

  

Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке


	–  

Считать блок измеряемых величин 011 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 23 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Появится сообщение об ошибке, если помимо положения селектора АКПП „D“ было распознано срабатывание выключателя повышения передач (+).


	
	  
	  


	Ошибка 18152 / P1744


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18152 / P1744
ВыключательTiptronic, распознавание -F189-
Замыкание на массу
	  

В кабельных соединениях обнаружено замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные соединения по схеме электрооборудования



	 
	  

Короткое замыкание на массу в выключателе Tiptronic -F189- (распознавание)

  

Выключатель Tiptronic -F189- не исправен


	–  

Считать блок измеряемых величин 011 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 22 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен из-за избыточного напряжения


	–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 1 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Если ошибок не обнаружено, заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Данная ошибка возникает, если помимо положения рычага селектора „D“ был активирован выключатель Tiptronic -F189- (распознавание).


	
	  
	  


	Ошибка 18153 / P1745


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18153 / P1745
Подача напряжения к электромагнитным клапанам
Замыкание на плюс
	  

Короткое замыкание на плюс в контактах 52, 53 блока управления АКПП -J217-


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить питание блока управления АКПП -J217-

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18155 / P1747


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18155 / P1747
Подача напряжения к электромагнитным клапанам
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении контактов 52, 53 блока управления АКПП -J217- обнаружено прерывание контакта или короткое замыкание на массу


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить питание блока управления АКПП -J217-

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18156 / P1748


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18156 / P1748
Блок управления не исправен
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Проверить КПП на наличие механических и гидравлических неисправностей

–  

Проверить электрические/электронные элементы и кабельные соединения

–  

Проверить электрическую коробку блока управления КПП на проникновение влаги, при необходимости загерметизировать

–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18157 / P1749 - описание ошибок блока управления КПП со всеми параметрами, кроме „D26“, „D29“ и „D32“. Проверить идентификацию блоков управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18157 / P1749
Блок управления АКПП
неверная кодировка
	  

Блок управления КПП распознает несоответствующую кодировку


	–  

Проверить идентификацию блока управления КПП → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Считать блок измеряемых величин 013 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Неверно закодирован блок управления двигателя или установлен неверный блок управления двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя → Группа ремонта01


	 
	  

Тюнинговые мероприятия на автомобиле


	–  

Проверить автомобиль на тюнинговые мероприятия




	[image: image1.jpg]


  Осторожно!

Блоки управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“: при производстве программного обеспечения были заменены местами коды ошибок „18157 / P1748“ и „18265 / P1857“. Описание ошибок блоков управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“ → Символ, определяющий позицию иллюстрации.




	
	  
	  


	Ошибка 18157 / P1749 - описание ошибок только для блоков управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“. Проверить идентификацию блоков управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18157 / P1749
Блок управления АКПП
неверная кодировка
	  

Блок управления двигателя обнаружил ошибку в „сигнале истинного момента вращения двигателя“


	–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01



	
	  
	  


	18157 / P1749
Блок управления АКПП
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
	  

Неверно закодирован блок управления двигателя или установлен неверный блок управления двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя → Группа ремонта01


	 
	  

Неверно закодирован блок управления КПП или установлен неверный блок управления КПП


	–  

Проверить идентификацию блока управления КПП → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Тюнинговые мероприятия на автомобиле


	–  

Проверить автомобиль на тюнинговые мероприятия




	[image: image2.jpg]


  Осторожно!

Блоки управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“: при производстве программного обеспечения были заменены местами коды ошибок 18157 / P1748 и 18265 / P1857. Описание ошибок блоков управления КПП со всеми параметрами, кроме „D26“, „D29“ и „D32“ → Символ, определяющий позицию иллюстрации.




	Пояснения


	  
	Сообщение об ошибке передается от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18158 / P1750


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18158 / P1750
Питание
слишком низкое напряжение
	  

Система контроля АКБ распознает ошибки

  

Напряжение АКБ ниже 7 В


	
	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации

	

	 
	  

В кабельных соединениях обнаружено прерывание контакта или короткое замыкание на массу


	–  

Проверить провода и штекерные разъемы по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 1 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 6 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Предохранитель не исправен


	–  

Проверить питание блока управления АКПП -J217-



	 
	  

Прерывание контакта/короткое замыкание на постоянный плюс в блоке управления КПП


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Система контроля АКБ различает 4 диапазона (U = напряжение АКБ):


	1.  
	U = менее 7 В: КПП переходит в аварийный режим → Глава


	2.  
	U = 7…9 Вольт: передача удерживается в течение примерно 2,5 сек., если после этого U остается в этом диапазоне, то КПП переходит в аварийный режим → Глава


	3.  
	U = 9…16 В: напряжение в норме


	4.  
	U = более 16 В: КПП переходит в аварийный режим → Глава


	  
	При прерывании подачи напряжения к бортовому электрооборудованию (кл. 30) теряются все апплицируемые значения, т.е. эти значения следует ввести в блок управления КПП при новом запуске. Во время „ввода данных“ качество переключения может быть хуже, чем обычно


	
	  
	  


	Ошибка 18159 / P1751


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18159 / P1751
Питание
слишком высокое напряжение
	  

Напряжение аккумуляторной батареи выше 16 В

  

Не исправен генератор или регулятор напряжения


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода и штекерные разъемы по схеме электрооборудования

–  

Проверить подачу питания к блоку управления

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 1 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 6 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить генератор или регулятор напряжения → Электрооборудование; Группа ремонта27


	 
	  

Второй аккумулятор был случайно соединен последовательно, например, при принудительном запуске


	–  

Очистить память неисправностей




	Пояснения


	  
	Система контроля АКБ различает 4 диапазона (U = напряжение АКБ):


	1.  
	U = менее 7 В: КПП переходит в аварийный режим → Глава


	2.  
	U = 7…9 Вольт: передача удерживается в течение примерно 2,5 сек., если после этого U остается в этом диапазоне, то КПП переходит в аварийный режим → Глава


	3.  
	U = 9…16 В: напряжение в норме


	4.  
	U = более 16 В: КПП переходит в аварийный режим → Глава


	
	  
	  


	Ошибка 18169 / P1761


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18169 / P1761
Блокиратор включения ⇒ магнит -N110-
замыкание на массу
	  

Отсутствует питание магнита блокиратора рычага селектора -N110-

  

Предохранитель не исправен

  

Замыкание на массу


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить предохранители, провода и штекерные разъемы по схеме электрооборудования



	 
	  

Не исправен магнит блокировки рычага селектора АКПП -N110-


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 2 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 18 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Магнит блокиратора рычага селектора АКПП -N110- не может быть деактивирован, т.е. селектор при нажатой педали тормоза не может быть переключен из положения „P“ или „D“.


	
	  
	  


	Ошибка 18170 / P1762


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18170 / P1762
Блокиратор включения ⇒ магнит -N110-
замыкание на плюс
	  

В кабельных соединениях с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода и штекерные разъемы по схеме электрооборудования



	 
	  

Не исправен магнит блокировки рычага селектора АКПП -N110-


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 2 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 18 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Магнит блокиратора рычага селектора КПП -N110- не может быть активирован в положениях „P“ и „N“, т.е. рычаг селектора при ненажатой педали тормоза не может быть переключен из положений „P“ и „N“.


	
	  
	  


	Ошибка 18171 / P1763


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18171 / P1763
Блокиратор включения ⇒ магнит -N110-
Прерывание контакта
	  

В кабельных соединениях с элементом обнаружено прерывание контакта


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода и штекерные разъемы по схеме электрооборудования



	 
	  

Не исправен магнит блокировки рычага селектора АКПП -N110-


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 2 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 18 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Магнит блокиратора рычага селектора КПП -N110- не может быть активирован в положениях „P“ и „N“, т.е. рычаг селектора при ненажатой педали тормоза не может быть переключен из положений „P“ и „N“.


	
	  
	  


	Ошибка 18222 / P1814


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18222 / P1814
Клапан 1 регулировки давления -N215-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Клапан 1 регулировки давления АКПП -N215- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 13 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Ошибка 18223 / P1815


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18223 / P1815
Клапан 1 регулировки давления -N215-
Короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Клапан 1 регулировки давления АКПП -N215- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 13 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18227 / P1819


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18227 / P1819
Клапан 2 регулировки давления -N216-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Клапан 2 регулировки давления АКПП -N216- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 14 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Ошибка 18228 / P1820


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18228 / P1820
Клапан 2 регулировки давления -N216-
Короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Клапан 2 регулировки давления АКПП -N216- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 14 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18232 / P1824


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18232 / P1824
Клапан 3 регулировки давления -N217-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Клапан 3 регулировки давления АКПП -N217- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 15 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


