	Таблицы неисправностей от ошибки 18233 / P1704 до 18269 / P1861


	Ошибка 18223 / P1815


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18223 / P1815
Клапан 1 регулировки давления -N215-
Короткое замыкание на плюс
	  
В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 1 регулировки давления АКПП -N215- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 13 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18227 / P1819


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18227 / P1819
Клапан 2 регулировки давления -N216-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу

	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 2 регулировки давления АКПП -N216- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 14 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Ошибка 18228 / P1820


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18228 / P1820
Клапан 2 регулировки давления -N216-
Короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 2 регулировки давления АКПП -N216- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 14 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18232 / P1824


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18232 / P1824
Клапан 3 регулировки давления -N217-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 3 регулировки давления АКПП -N217- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 15 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Ошибка 18233 / P1825


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18233 / P1825
Клапан 3 регулировки давления -N217-
Короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Клапан 3 регулировки давления АКПП -N217- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 15 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18237 / P1829


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18237 / P1829
Клапан 4 регулировки давления -N218-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 4 регулировки давления АКПП -N218- не исправен

	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 16 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Ошибка 18238 / P1830


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18238 / P1830
Клапан 4 регулировки давления -N218-
Короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс

	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 4 регулировки давления АКПП -N218- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 16 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18242 / P1834


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18242 / P1834
Клапан 5 регулировки давления -N233-
Прерывание контакта/короткое замыкание на массу
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу

	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 5 регулировки давления АКПП -N233- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 17 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Ошибка 18243 / P1835


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18243 / P1835
Клапан 5 регулировки давления -N233-
Короткое замыкание на плюс
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено короткое замыкание на плюс


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов


	 
	  

Клапан 5 регулировки давления АКПП -N233- не исправен


	–  

Провести диагностику исполнительных элементов → Глава
–  

Считать блок измеряемых величин 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 17 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 18249 / P1841


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18249 / P1841
Блок управления двигателя/коробки передач
варианты не совместимы
	  

Неверный или неисправный блок управления АКПП -J217-


	–  

Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Считать блок измеряемых величин 013 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Неверный или неисправный блок управления двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку → Группа ремонта01



	
	  
	  


	Ошибка 18258 / P1850


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18258 / P1850
Шина данных привода
отсутствие сигнала от блока управления двигателя
	  

В кабельных соединениях CAN-шины обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	 
	  

Неверный или неисправный блок управления двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку → Группа ремонта01



	Пояснения


	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18259 / P1851


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18259 / P1851
Шина данных привода
отсутствие сигнала от блока управления ABS
	  

В кабельных соединениях CAN-шины обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	 
	  

Неверный или неисправный блок управления ABS/EDS -J104-


	–  

Проверить идентификацию блока управления; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Шасси, самодиагностика ABS, ESP; Группа ремонта01



	Пояснения


	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18262 / P1854


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18262 / P1854
Шина данных привода
не исправна
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Заменить блок управления → Глава



	Пояснения


	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18263 / P1855


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18263 / P1855
Шина данных привода
контроль версии программного обеспечения
	  

В кабельных соединениях CAN-шины обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	 
	  

Неверный блок управления АКПП -J217-


	–  

Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Шина данных также называется CAN-шиной.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18264 / P1856


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18264 / P1856
Потенциометр дроссельной заслонки -G69-
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
	  

Сигнал, идущий от потенциометра дроссельной заслонки к блоку управления двигателя, не верен

  

Не исправно кабельное соединение между потенциометром дроссельной заслонки и блоком управления двигателя


	–  

Считать блоки измеряемых величин 008 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и 009 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01


	 
	  

Неверный или неисправный блок управления двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку → Группа ремонта01



	Пояснения


	  
	Сигнал потенциометра дроссельной заслонки -G69- поступает от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18265 / P1857 - описание ошибок блока управления КПП со всеми параметрами, кроме „D26“, „D29“ и „D32“. Проверить идентификацию блоков управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18265 / P1857
Сигнал нагрузки
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
	  

Блок управления двигателя распознает ошибку в „действительном моменте вращения двигателя“


	–  

Считать блок измеряемых величин 009 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01


	 
	  

Неверный или неисправный блок управления двигателя

  

Механическая неисправность двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку → Группа ремонта01


	 
	  

Тюнинговые мероприятия на автомобиле


	–  

Проверить автомобиль на тюнинговые мероприятия
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  Осторожно!

Блоки управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“: при производстве программного обеспечения были заменены местами коды ошибок 18157 / P1748 и 18265 / P1857. Описание ошибок блоков управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“ → Символ, определяющий позицию иллюстрации.




	Пояснения


	  
	Сигнал „действительного момента вращения двигателя“ поступает от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18265 / P1857 - описание ошибок только для блоков управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“. Проверить идентификацию блоков управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18265 / P1857
Сигнал нагрузки
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
	  

Неверный или неправильно закодированный блок управления двигателя


	–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя → Группа ремонта01
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  Осторожно!

Блоки управления КПП с параметрами „D26“, „D29“ и „D32“: при производстве программного обеспечения были заменены местами коды ошибок 18157 / P1748 и 18265 / P1857. Описание ошибок для всех остальных параметров → Символ, определяющий позицию иллюстрации.




	Пояснения


	  
	Сигнал „действительного момента вращения двигателя“ поступает от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 18269 / P1861


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	18269 / P1861
Датчик положения педали акселератора -G79-
Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
	  

Прерывание контакта или короткое замыкание в проводке между датчиком положения педали акселератора и блоком управления двигателя


	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги



	 
	  

Датчик положения педали акселератора не исправен


	–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01



	Пояснения


	  
	Сигнал датчика положения педали акселератора -G79- поступает от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


