	Таблица диагностики


	Группа индикации 001


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	…об/мин.
	Действительная частота вращения двигателя в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	 
	Если происходит индикация недопустимого параметра либо отсутствует индикация: 

–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17968 / P1560 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	2
	 
	Частота вращения входного вала КПП в режиме езды (от датчика частоты вращения входного вала КПП -G182-). Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. 

–  

Процесс переключения следует завершить, автомобиль движется не в гору и не накатом после ускорения.



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „R“



	 
	0 … 2000 об/мин.
	  

При включенной передаче „1“, „1м“



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „2“



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „3“



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „4“



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „5“



	 
	 
	Если происходит индикация недопустимого параметра либо отсутствует индикация: 

–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и определить в режиме езды, какие из элементов переключения не исправны или не активированы



	3
	 
	Частота вращения выходного вала КПП в режиме езды (от датчика частоты вращения КПП -G38-/датчика частоты вращения выходного вала КПП -G195-). Для чтения параметров в режиме движения требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. 

–  

Процесс переключения следует завершить, автомобиль движется не в гору и не накатом после ускорения.



	 
	0 … 2000 об/мин.
	  

При включенной передаче „R“



	 
	0 … 2000 об/мин.
	  

При включенной передаче „1“, „1м“



	 
	0 … 4000 об/мин.
	  

При включенной передаче „2“



	 
	0 … 5800 об/мин.
	  

При включенной передаче „3“



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „4“



	 
	0 … 8200 об/мин.
	  

При включенной передаче „5“



	 
	 
	Если происходит индикация недопустимого параметра либо отсутствует индикация: 

–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и определить в режиме езды, какие из элементов переключения не исправны или не активированы



	4
	 
	Включенная передача в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	
	1 … 5
	  

В положении рычага селектора АКПП „N“

Блок управления АКПП -J217- оснащен автоматической системой сопровождения передачи. Индицируется передняя передача, активированная блоком управления при смене передач в положении рычага селектора КПП „D“

	
	R
	  

В положении рычага селектора АКПП „R“



	
	„1м“„2“„3“„4“„5“
	  

В положении рычага селектора АКПП „D“



	
	„1м“„2“„3“„4“
	  

В положении рычага селектора КПП „S“ или „4“1)


	
	„1м“„2“„3“
	  

В положении рычага селектора КПП „3“1)


	
	„1м“„2“
	  

В положении рычага селектора КПП „2“1)


	 
	 
	Неисправные электромагнитные клапаны или другие ошибки могут помешать включению определенной передачи.
Если индикация осуществляется не так, как описано: 

–  

Проверить значения электромагнитных клапанов в блоке измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации, 006 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить значения положения рычага селектора КПП в блоке измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	  

1) Рычаг селектора КПП до 2001 г.




	
	  
	  


	Группа индикаций 002


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	 
	Актуальная программа переключения в нормальном режиме езды - определяется по стилю вождения и дорожным условиям (ускорение, перемещение педали акселератора, скорость и нагрузка). Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	Динамическая программа переключения (DS)
	  

Динамическая программа переключения активирована - количество переключений по возможности снижается до минимума



	 
	Программа разогрева (WL)
	  

Программа разогрева активирована - переключение на повышенные передачи происходит быстрее, чтобы избежать повышенной частоты вращения

Если после холодного старта программа разогрева не активирована: 

–  

Проверить бортовую диагностику в блоке измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	Автоматическое регулирование привода ведущих колес (AS)
	  

Автоматическое регулирование привода ведущих колес активировано



	 
	Распознавание Tiptronic (TT)
	  

Распознавание Tiptronic активировано

Если распознавание Tiptronic в соответствующем положении рычага селектора КПП не активируется: 

–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибок 18141 / P1733 → Символ, определяющий позицию иллюстрации, 18147 / P1739 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и 18152 / P1744 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	2
	… %
	Значение дроссельной заслонки в неподвижном режиме, двигатель выключен – при нажатии на педаль акселератора с холостых оборотов до полной нагрузки параметр % постоянно увеличивается

	 
	 
	  

Заданное значение при положении педали акселератора в режиме холостых оборотов: 0 … 1 %

  

Заданное значение при положении педали акселератора в режиме полной нагрузки: 99 … 100 %



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	3
	…об/мин.
	Частота вращения выходного вала КПП → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 001, поле индикации 3

	4
	…
	Включенная передача → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 001, поле индикации 4


	
	  
	  


	Группа индикаций 003


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	…
	Выключатель стоп-сигнала -F- в неподвижном режиме

	 
	 
	–  

Нажать педаль тормоза

  

Заданное значение: „Тормоз“

–  

Отпустить педаль тормоза

  

Заданное значение: индикация отсутствует



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Автомобили до 2000 г.: провести электрическую проверку, этап проверки № 8 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Автомобили с 2001 г.: провести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибки → Группа ремонта01


	2
	…
	Магнит блокировки селектора АКПП -N110- в неподвижном режиме

	 
	 
	–  

Нажать на педаль тормоза

–  

Установить селектор АКПП в положение „P“ или „N“.

  

Заданное значение: „P N не активны“

–  

Отпустить педаль тормоза

  

Заданное значение: „P N активны“



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 2 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 18 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	3
	… км/ч
	Скорость в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. Индикация спидометра и параметры на дисплее -VAS 5051- могут иметь незначительные расхождения

	 
	 
	Если индикация параметров отсутствует: 

–  

Проверить датчик спидометра -G22-



	4
	… В
	Подача напряжения в неподвижном режиме 

	 
	 
	  

как минимум 10.0 В

  

максимум 16,0 В



	 
	 
	Если выводится индикация отличного параметра: 

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 1 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Поля индикации 1 и 2 группы индикаций 004


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	… °C
	Температура масла КПП в неподвижном режиме при включенном двигателе от датчика температуры масла КПП -G93- (ATF)

	 
	 
	Если индицируется недостоверное значение (например, индикация –50 °C указывает на короткое замыкание на массу, индикация 180 °C указывает на короткое замыкание на плюс или прерывание контакта): 

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 21 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	2
	 
	Положение селектора АКПП (от мультифункционального переключателя -F125-) в неподвижном режиме

	 
	P
	  

В положении селектора АКПП „P“



	 
	R
	  

В положении рычага селектора АКПП „R“



	 
	N
	  

В положении рычага селектора АКПП „N“



	 
	D
	  

В положении рычага селектора АКПП „D“



	 
	4
	  

В положении рычага селектора КПП „S“ или „4“1)


	 
	3
	  

В положении рычага селектора КПП „3“1)


	 
	2
	  

В положении рычага селектора КПП „2“1)


	 
	Z1 2)
	  

Рычаг селектора КПП между положениями „P“ и „R“ или между положениями „R“ и „D“



	 
	Z2 2)
	  

Рычаг селектора АКПП между положениями „N“ и „D“.



	 
	Z3 2)
	  

Рычаг селектора КПП между положениями „D“ и „S“ или „4“1)


	 
	Z4 2)
	  

Рычаг селектора КПП между положениями „4“ и „3“ или между положениями „3“ и „2“1)


	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Проверить многофункциональный переключатель -F125- в поле индикации 3

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 4 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 5 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

При необходимости отрегулировать трос рычага селектора → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	  

1) Рычаг селектора КПП до 2001 г.

  

2) Индикация промежуточных положений зависит от конструкции. Если рычаг селектора находится в одном из заданных промежуточных положений, на дисплее индицируется -VAS 5051-„Z1“, „Z2“, „Z3“ или „Z4“. При этом на индикаторе в комбинации приборов не должна быть указана включенная передача, т.е. индицируется исключительно „PRND432“ или „PRNDS“, ни одна передача не должна светиться.




	
	  
	  


[image: image1.png]


  Инструкция

	Входные сигналы многофункционального переключателя -F125- можно проверить на блоке управления АКПП -J217-.


	Поле индикации 3: (слева направо)
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4

	Кабельное соединение, идущее к -J217-, контакт
	36
	8
	37
	9


	
	  
	  


	Поле индикации 3 группы индикаций 004


	Индикация
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	

	L1
	L2
	L3
	L4
	Многофункциональный переключатель -F125- в неподвижном режиме

	1
	0
	0
	0
	  

В положении рычага селектора АКПП „P“



	0
	1
	0
	0
	  

В положении рычага селектора АКПП „R“



	1
	1
	1
	0
	  

В положении рычага селектора АКПП „N“



	1
	0
	1
	1
	  

В положении рычага селектора АКПП „D“



	0
	1
	1
	1
	  

В положении рычага селектора КПП „S“ или „4“1)


	0
	0
	0
	1
	  

В положении рычага селектора КПП „3“1)


	0
	0
	1
	0
	  

В положении рычага селектора КПП „2“1)


	1
	1
	0
	0
	  

Рычаг селектора КПП между положениями „P“ и „R“ или между положениями „R“ и „D“



	1
	0
	1
	0
	  

Рычаг селектора АКПП между положениями „N“ и „D“.



	1
	1
	1
	1
	  

Рычаг селектора КПП между положениями „D“ и „S“ или „4“1)


	0
	0
	1
	1
	  

Рычаг селектора КПП между положениями „4“ и „3“ или между положениями „3“ и „2“1)


	 
	 
	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Проверить многоконтактный штекерный разъем на наличие коррозии в контактах и проникновение влаги

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 4 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 5 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

При необходимости отрегулировать трос рычага селектора → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	  

1) Рычаг селектора КПП до 2001 г.




	
	  
	  


	Поле индикации 4 группы индикаций 004 „контакт с двигателем“ (в зависимости от конструкции)


	Индикация
	Пояснения

	…
	Контакт с двигателем (отмена установки угла опережения зажигания) в режиме езды; условие: сигнал частоты вращения двигателя в норме. Контакт с двигателем активируется исключительно во время переключения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	–  

Плавно тронуться из неподвижного положения, чтобы последовательно произвести несколько следующих переключений

  

Заданное значение: „ME“

–  

Отсутствие переключения

  

Заданное значение: индикация отсутствует



	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: контакт с двигателем в зависимости от ситуации движения может быть активирован только на очень короткое время. Это значит, что относительно медленная передача данных в -VAS 5051- в определенных ситуациях движения может проигнорировать этот кратковременный контакт с двигателем 

–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава



	
	  
	  


	Поле индикации 4 группы индикаций 004 „Бортовая диагностика“ (в зависимости от конструкции)


	Индикация
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	

	 
	 
	 
	 
	Информация бортовой диагностики в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	X
	 
	 
	 
	  

„0“ = индикация неисправностей отключена

  

„1“ = индикация неисправностей включена



	 
	X
	 
	 
	  

„0“ = процесс не завершен

  

„1“ = процесс завершен



	 
	 
	X
	 
	  

„0“ = разогрев КПП не завершен

  

„1“ = разогрев КПП завершен



	 
	 
	 
	X
	  

„0“ = запуск двигателя не распознан

  

„1“ = запуск двигателя распознан




	
	  
	  


	Группа индикаций 005


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	 
	Электромагнитный клапан 1 -N88- в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	0
	  

Не включен (не активен) при включенной передаче „3“, „4“, „5“



	 
	X
	  

Включен (активен) при включенной передаче „P“, „R“, „N“, „D“, „2“, „1“, „1м“



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 10 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	2
	 
	Электромагнитный клапан 2 -N89- в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	0
	  

Не включен (не активен) при включенной передаче „R“, „N“, „1“, „1м“, „5“



	 
	X
	  

Включен (активен) при включенной передаче „2“, „3“, „4“



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 11 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	3
	 
	Электромагнитный клапан 3 -N90- в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	0
	  

Не включен (не активен) при включенной передаче „R“, „1“, „1m“, „2“, „3“, „4“, „5“



	 
	X
	  

Включен (активен) при включенной передаче „P“, „N“



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 12 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	4
	… 
	Включенная передача → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 001, поле индикации 4


	
	  
	  


