	Группа индикаций 006


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	… A
	Заданное напряжение на клапане 1 регулировки давления в АКПП -N215- в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. Неисправные клапаны регулировки давления или тормоза, а также другие ошибки могут помешать включению определенной передачи.

	 
	 
	  

как минимум 0,0 A

  

максимум 2,0 A



	 
	 
	Если индицируются значения с отклонениями: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 13 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	2
	… A
	Заданное напряжение на клапане 2 регулировки давления в АКПП -N216- в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. Неисправные клапаны регулировки давления или тормоза, а также другие ошибки могут помешать включению определенной передачи.

	 
	 
	  

как минимум 0,0 A

  

максимум 2,0 A



	 
	 
	Если индицируются значения с отклонениями: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 14 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	3
	… A
	Заданное напряжение на клапане 3 регулировки давления в АКПП -N217- в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. Неисправные клапаны регулировки давления или тормоза, а также другие ошибки могут помешать включению определенной передачи.

	 
	 
	  

как минимум 0,0 A

  

максимум 2,0 A



	 
	 
	Если индицируются значения с отклонениями: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 15 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	4
	… A
	Заданное напряжение на клапане 5 регулировки давления в АКПП -N233- в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. Неисправные клапаны регулировки давления или тормоза, а также другие ошибки могут помешать включению определенной передачи.

	 
	 
	  

как минимум 0,0 A

  

максимум 2,0 A



	 
	 
	Если индицируются значения с отклонениями: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  
Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 17 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Группа индикации 007


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	… °C
	Температура масла КПП → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 004, поле индикации 1

	2
	… A
	Заданное напряжение на клапане 4 регулировки давления в АКПП -N218- в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. Неисправные клапаны регулировки давления или тормоза, а также другие ошибки могут помешать включению определенной передачи.

	 
	 
	  

как минимум 0,0 A

  

максимум 2,0 A



	 
	 
	Если индицируются значения с отклонениями: 

–  

Проверить штекерные разъемы на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги Обратить особенное внимание на 16-контактный штекерный разъем на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и № 16 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	3
	 
	Сцепление блокирования гидротрансформатора в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	WK разомкнуто
	  

WK = сцепление блокирования гидротрансформатора разомкнуто



	 
	WK настр.
	  

WK = сцепление блокирования гидротрансформатора в „режиме настройки“


	 
	WK замкнуто
	  

WK замкн. = сцепление блокирования гидротрансформатора замкнуто



	 
	 
	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17125 / P0741 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	4
	 
	Частота вращения при проскальзывании гидротрансформатора в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	0 об/мин … частота вращения системы стояночного тормоза
	  

при „WK разомкнуто“



	 
	20 … 120 об/мин.
	  

при „WK настр.“ Указанные значения являются действительными для „режима настройки“ сцепления для блокирования гидротрансформатора. При неблагоприятных условиях (например, ускорение при езде в гору) этот режим достигается лишь через 20 сек. по окончании процесса переключения. Во время этой фазы настройки количество проскальзываний может достичь 350/мин



	 
	0 … 20 об/мин.
	  

при „WK замкнуто“: следует завершить процесс переключения (подождать как минимум 1 сек.), сцепление для блокирования гидротрансформатора (WK) должно быть замкнуто и значение педали акселератора должно быть постоянным.



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37
–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17105 / P0721 → Символ, определяющий позицию иллюстрации или 17125 / P0741 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Слишком высокая частота вращения при проскальзывании гидротрансформатора может также сигнализировать о проскальзывании тормозов или не активированных элементов переключения. Определить, какой из элементов переключения не исправен или не активирован → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37
–  

Проверить достоверность частоты вращения двигателя, входного вала и выходного вала КПП в блоке измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Группа индикаций 008


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	…
	Выключатель Kick-down -F8- в неподвижном режиме, двигатель выключен

	 
	 
	–  

Выжать педать акселератора дальше точки давления Kick-down

  

Заданное значение: „Kick Down“ (одновременно в поле индикации „2“ должно быть высвечено 100%)

–  

Отпустить педаль акселератора ниже точки давления Kick-down

  

Заданное значение: индикация отсутствует



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 7 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	2
	…%
	Значение дроссельной заслонки → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 002, поле индикации 2

	3
	…
	Сигнал скольжения/растяжения в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	 
	–  

Дать автомобилю спуститься с наклонной поверхности или двигаться накатом после разгона, не нажимая на педаль акселератора

  

Заданное значение: „скольжение“

–  

Разогнать автомобиль

  

Заданное значение: индикация отсутствует




	
	  
	  


	Группа индикаций 009


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	… Нм
	Момент вращения двигателя в режиме движения. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“. В режиме движения на одной передаче индицируемый момент переключения держится постоянно высоким, так как нет необходимости в уменьшении момента вращения двигателя
Передача сигнала действительного момента вращения двигателя от блока управления двигателя к блоку управления КПП осуществляется посредством CAN-шины

	 
	 
	Если происходит индикация недопустимого параметра либо отсутствует индикация: 

–  

Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку → Группа ремонта01
–  

Проверить идентификацию блока управления АКПП -J217- → 
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	2
	…об/мин.
	Частота вращения двигателя → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 001, поле индикации 1

	3
	…%
	Значение дроссельной заслонки → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 002, поле индикации 2

	4
	… Нм 1)
	Частота вращения входного вала КПП в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	 
	  

Если поведение аналогично полю индикации 1



	 
	 
	Учитывать не обязательно

	  

1) Индикация частоты вращения входного вала КПП зависит от конструкции.




	
	  
	  


	Группа индикаций 010


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	…
	Увеличение крутящего момента в гидротрансформаторе в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	 
	  

0 … 3,2 (рассчитывается блоком управления КПП из частоты вращения при проскальзывании гидротрансформатора)



	2
	…об/мин.
	Частота вращения двигателя → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 001, поле индикации 1

	3
	…
	Включенная передача → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 001, поле индикации 4

	4
	… м/с21)
	Действительное ускорение автомобиля в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	 
	  

как минимум –10 м/с2
  

макс. 10 м/с2


	 
	 
	Учитывать не обязательно

	  

1) Индикация действительного ускорения автомобиля зависит от конструкции.




	
	  
	  


	Группа индикаций 011


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	 
	Положение рычага селектора КПП → Символ, определяющий позицию иллюстрации, блок измеряемых величин 004, поле индикации 2

	2
	…
	Выключатель Tiptronic -F189- (распознавание) в неподвижном режиме

	 
	 
	–  

Установить рычаг селектора КПП в паз Tiptronic

  

Заданное значение: „микровыключатель“

–  

Извлечь рычаг селектора КПП из паза Tiptronic

  

Заданное значение: индикация отсутствует



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 22 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	3
	…
	Выключатель Tiptronic -F189- (выключатель понижения передачи) в неподвижном режиме

	 
	 
	–  

Установить рычаг селектора КПП в паз Tiptronic

–  

Нажать выключатель повышения передачи (+), для этого переместить рычаг селектора вперед и удерживать его там, либо нажать и удерживать кнопку + на мультифункциональном руле

  

Заданное значение: „выключатель повышения передачи“

–  

Нажать выключатель понижения передачи (-), для этого переместить рычаг селектора АКПП назад и удерживать его там, либо нажать и удерживать кнопку - на мультифункциональном руле

  

Заданное значение: „выключатель понижения передачи“



	 
	 
	Если индикация не происходит согласно описанию: 

–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 23 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Группа индикаций 012


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	 
	Тип езды, нагрузка в режиме движения. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.

	 
	E
	  

При движении без нагрузки: например, на ровной поверхности



	 
	B
	  

При езде с нагрузкой: например, в гору



	 
	 
	Учитывать не обязательно

	2
	0 … 255
	Код динамичности в режиме движения - рассчитывается из индекса сопротивления движению и оценки водителя. Для считывания параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“
Учитывать не обязательно

	3
	0 … 255
	Индекс сопротивления движению - требуется для расчета кода динамичности

	4
	0 … 255
	Оценка водителя - требуется для расчета кода динамичности


	
	  
	  


	Группа индикаций 013 1)


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	… Нм
	Нормативный момент CAN-шины
Учитывать не обязательно

	2
	0 … 63
	CAN-шина, код двигателя. После замены блока управления двигателя должна появиться та же индикация, что и при старом блоке управления. Если это не так, то это значит, что блок управления двигателя не верен или неверно закодирован

	 
	 
	Если выводится индикация отличного параметра: 

–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Группа ремонта01
–  

Проверить идентификацию блока управления АКПП -J217- → 


	3
	1
	CAN-шина, код КПП

	 
	 
	Если выводится индикация отличного параметра: 

–  

Проверить кодировку блока управления двигателя → Группа ремонта01


	4
	0 … 63
	CAN-шина, код версии программного обеспечения. После замены блока управления двигателя должна появиться та же индикация, что и при старом блоке управления. Если это не так, то это значит, что блок управления двигателя не верен или неверно закодирован

	 
	 
	Если выводится индикация отличного параметра: 

–  

Проверить идентификацию блока управления двигателя → Группа ремонта01
–  

Проверить идентификацию блока управления АКПП -J217- → 


	  

1) Индикация блока измеряемых величин 013 зависит от конструкции.




	
	  
	  


	Группа индикаций 125 1)


	Поля индикации
	Пояснения

	1
	 
	Коммуникация с блоком управления Motronic -J220- или блоком управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248-:

	 
	Двигатель 1
	  

Через CAN-шину принимаются данные от блока управления двигателя



	 
	Двигатель 0
	  

Через CAN-шину не принимаются данные от блока управления двигателя



	 
	 
	Если появляется индикация „0“ и в память неисправностей не было занесено ошибок: 

–  

Проконтролировать при помощи идентификации блоков управления блока управления двигателя, установлен ли верный блок управления, совместимый с CAN; Размещение → Каталог деталей. Или не исправен блок управления

–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	2
	 
	Коммуникация с блоком управления ABS/EDS -J104-:

	 
	ABS 1
	  

Через CAN-шину принимаются данные от блока управления ABS



	 
	ABS 0
	  

Через CAN-шину не принимаются данные от блока управления ABS



	 
	 
	Если появляется индикация „0“ и в память неисправностей не было занесено ошибок: 

–  

Проконтролировать при помощи идентификации блоков управления блока управления ABS, установлен ли верный блок управления, совместимый с CAN. Размещение → Каталог деталей. Или не исправен блок управления

–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	3
	 
	Коммуникация с датчиком угла поворота рулевого колеса -G85-2):

	 
	Руль 1
	  

Через CAN-шину принимаются данные от датчика угла поворота руля



	 
	Руль 0
	  

Через CAN-шину не принимаются данные от датчика угла поворота руля



	 
	 
	Если появляется индикация „0“ и в память неисправностей не было занесено ошибок: 

–  

Проконтролировать при помощи идентификации блоков управления датчика угла поворота руля, установлен ли верный блок управления, совместимый с CAN. Размещение → Каталог деталей. Или не исправен блок управления

–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	  

1) Индикация блока измеряемых величин 125 зависит от конструкции.

  

2) Индикация датчика угла поворота рулевого колеса осуществляется лишь с 2002 г.




