	Диагностическая операция №1


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	26 + 6
26 + 28 1)
26 + 34
	Питание клеммы 30 блока управления АКПП -J217-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	
	
	–  

Включить область измерений: измерение напряжения


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования:

  

от контакта 26 до клеммы 30

  

от контактов 6, 28 и 34 до точки соединения с массой



	55 + 6
55 + 28 1)
55 + 34
	Питание клеммы 15 блока управления АКПП -J217-
	–  

Включить зажигание


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования:

  

от контакта 55 и 54 до клеммы 15

  

от контактов 6, 28 и 34 до точки соединения с массой



	55 + 54
	 
	 
	0 В
	 

	  

1) клемма 28 занята только на автомобилях до 1999 г.




	
	  
	  


	Диагностическая операция №2


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	2 + 6
	Магнит блокировки рычага селектора АКПП -N110-
	  

Зажигание включено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение напряжения


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	–  

Проверить линии по схеме электрооборудования

–  

Мультифункциональный переключатель -F125- проверить на наличие короткого замыкания

–  

Проверка магнита блокировки рычага селектора АКПП -N110- на короткое замыкание

–  

Провести диагностическую операцию №18 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	
	  
	  


	Диагностическая операция №3


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	9 + 6
	Только автомобили с тросом акселератора: подача питания к GRA (круиз-контроль)
	  

Зажигание включено

  

Включить область измерений: измерение напряжения


	 
	 

	 
	
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „D“, „4“ или „3“


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Провести диагностическую операцию №4 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „R“, „N“ или „2“


	ниже 5 В
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №4


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	36 + 6
	Мультифункциональный переключатель -F125-
	  

Зажигание включено

  

Включить область измерений: измерение напряжения


	 
	 

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“, „D“


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	–  

Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах

–  

Проверить мультифункциональный переключатель → Глава „Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 8-контактным штекерным разъемом“ или → Глава „Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 10-контактным штекерным разъемом“
–  

Провести диагностическую операцию №5 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „R“, „S“ или „4“, „3“, „2“


	
	ниже 1 В
	

	8 + 6
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „R“, „N“, „S“ или „4“


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „D“, „3“, „2“


	ниже 1 В
	

	37 + 6
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „N“, „D“, „S“ или „4“, „2“


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“,„R“, „3“


	ниже 1 В
	

	9 + 6
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „D“, „S“ или „4“, „3“


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	


	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „R“, „N“, „2“


	ниже 1 В
	 


	
	  
	  


	Диагностическая операция №5


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	36 + 55
	Мультифункциональный переключатель -F125-
	  

Зажигание выключено

  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	 
	 

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“, „D“


	менее 1 Ω
	–  

Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах

–  

Проверить мультифункциональный переключатель → Глава „Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 8-контактным штекерным разъемом“ или → Глава „Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 10-контактным штекерным разъемом“
–  

Провести диагностическую операцию №4 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „R“, „D“, „S“ или „4“, „3“, „2“


	∞ Ω
	

	8 + 55
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „R“, „N“, „S“ или „4“


	менее 1 Ω
	

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „D“, „3“, „2“


	∞ Ω
	

	37 + 55
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „N“, „D“, „S“ или „4“, „2“


	менее 1 Ω
	

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“,„R“, „3“


	∞ Ω
	

	9 + 55
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „D“, „S“ или „4“, „3“


	менее 1 Ω
	

	 
	 
	–  

Рычаг селектора КПП в положении „P“, „R“, „N“, „2“


	∞ Ω
	 


	
	  
	  


	Диагностическая операция №6


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	6 + масса АКБ
	Соединение с массой блока управления АКПП -J217-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	менее 1 Ω
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования



	28 1) + масса АКБ
	 
	 
	менее 1 Ω
	 

	34 + масса АКБ
	 
	 
	менее 1 Ω
	 

	  

1) клемма 28 занята только на автомобилях до 1999 г.




	
	  
	  


	Диагностическая операция №7


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	18 + 54
	Выключатель Kick-down -F8-
	  

Зажигание включено

  

Включить область измерений: измерение напряжения


	 
	 

	 
	
	–  

Педаль акселератора не нажата


	ниже 5 В
	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования

–  

Автомобили с тросом акселератора: отрегулировать трос акселератора, при необходимости заменить → Группа ремонта20
–  

Заменить выключатель Kick-down → Группа ремонта20


	 
	 
	–  

Педаль акселератора нажата дальше точки давления Kick-down


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	

	 
	 
	  

Зажигание выключено

  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	 
	

	 
	 
	–  

Педаль акселератора не нажата


	∞ Ω
	 

	 
	 
	–  

Педаль акселератора нажата дальше точки давления Kick-down


	менее 1,5 Ω
	 


	
	  
	  


	Диагностическая операция №8


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	10 + 6
	Только автомобили до 2000 г.: выключатель стоп-сигналов -F-
	  

Зажигание выключено

  

Включить область измерений: измерение напряжения


	 
	 

	 
	
	–  

Педаль тормоза не нажата


	ниже 1 В
	–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования

–  

Заменить выключатель стоп-сигналов -F- → Тормозная система; Группа ремонта46


	 
	 
	–  

Педаль тормоза нажата


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №9


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	52 + 53
	Провода подачи питания к электромагнитным клапанам
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	 
	 

	 
	
	До 2001 г.
	менее 1,5 Ω
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Провести диагностическую операцию №1 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить



	 
	
	с 2002 г.
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №10


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	30 + 52
	Электромагнитный клапан 1 -N88-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	 
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	25 … 35 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	30 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


