	Диагностическая операция №11


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	33 + 52
	Электромагнитный клапан 2 -N89-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	 
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления

	25 … 35 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	33 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №12


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	32 + 52
	Электромагнитный клапан 3 -N90-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	 
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	25 … 35 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	32 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №13


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	5 + 52
	Клапан 1 регулировки давления АКПП -N215-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	6 … 10 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	5 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №14


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	1 + 53
	Клапан 2 регулировки давления АКПП -N216-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	6 … 10 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах
–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	1 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №15


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	29 + 53
	Клапан 3 регулировки давления АКПП -N217-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	6 … 10 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  
Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	29 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №16


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	4 + 52
	Клапан 4 регулировки давления АКПП -N218-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления

	6 … 10 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	4 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №17


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	51 + 53
	Клапан 5 регулировки давления АКПП -N233-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	 
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	6 … 10 Ω
	–  

Проверить 16-контактный штекерный разъем КПП на коррозию в контактах

–  

Провести диагностическую операцию №9 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить жгут проводов в КПП по схеме электрооборудования, при необходимости заменить

–  

Заменить электромагнитный клапан → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	51 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №18


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	2 + 54
	Магнит блокировки рычага селектора АКПП -N110-
	  

Зажигание выключено

  

Рычаг селектора АКПП в положении „P“


	 
	 

	
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	14 … 28 Ω
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Заменить магнит блокировки рычага селектора → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37



	
	  
	  


	Диагностическая операция №19


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	14 + 42
	Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195-
	  

Зажигание выключено


	 
	 

	
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	как минимум 0,8 kΩ
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Заменить датчик частоты вращения выходного вала КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	 
	 
	
	макс. 1,2 kΩ
	

	14 + 34
14 + 54
42 + 54
42 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	

	15 + 34
15 + 54
	Экранирование датчика частоты вращения выходного вала КПП -G195-
	 
	∞ Ω
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования




	
	  
	  


	Диагностическая операция №20


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	16 + 44
	Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182-
	  

Зажигание выключено

  

88-штекерный разъем отсоединен от блока управления


	 
	 

	
	
	–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	как минимум 230 Ω
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Заменить датчик частоты вращения входного вала КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	
	
	
	макс. 300 Ω
	

	44 + 34
44 + 54
16 + 54
16 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	

	23 + 34
23 + 54
	Экранирование датчика частоты вращения входного вала КПП -G182-
	 
	∞ Ω
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования




	
	  
	  


	Диагностическая операция №21


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	21 + 22
	Датчик температуры масла КПП -G93- (ATF)
	  

Зажигание выключено

–  

Включить область измерений: измерение сопротивления


	 
	 

	 
	 
	–  

Измерить температуру масла КПП


	 
	 

	 
	 
	 
	ок. 20 °C
	ок. 0,83 kΩ1)
	–  

Проверить кабельное соединение на блоке управления АКПП -J217-, идущее к 16-контактному штекерному разъему → Глава
–  

Проверить по схеме электрооборудования и при необходимости заменить жгут проводов в КПП (датчик температуры масла КПП встроен в жгут проводов) → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38


	 
	 
	 
	ок. 60 °C
	ок. 1.28 kΩ1)
	

	 
	 
	 
	ок. 120 °C
	ок. 1.88 kΩ1)
	

	21 + 34
22 + 34
	 
	 
	∞ Ω
	

	21 + 54
22 + 54
	 
	 
	∞ Ω
	 

	  

1) Пограничное допустимое значение: ± 0,1 kΩ.




	
	  
	  


	Диагностическая операция №22


	-V.A.G 1598/20- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	13 + 54
	Выключатель Tiptronic -F189- (распознавание)
	  

Зажигание включено

  

Включить область измерений: измерение напряжения


	 
	 

	 
	 
	–  

Рычаг селектора АКПП не в пазу Tiptronic


	ниже 1 В
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Заменить выключатель Tiptronic → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	 
	 
	–  

Рычаг селектора АКПП в пазу Tiptronic


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	


	
	  
	  


	Диагностическая операция №23


	-V.A.G 1598 A- гнезда
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	46 + 54
47 + 54
	Выключатель Tiptronic -F189- (переключатель повышения / понижения передачи)
	  

Зажигание включено

  

Включить область измерений: измерение напряжения


	 
	 

	 
	 
	–  

Переключатель повышенной (+) или пониженной (–) передачи не приведен в действие


	ниже 1 В
	–  

Проверить проводку по схеме электрооборудования

–  

Заменить выключатель Tiptronic → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	46 + 54
	 
	–  

Нажать выключатель повышения передачи (+), для этого переместить рычаг селектора вперед и удерживать его там, либо нажать и удерживать кнопку + на мультифункциональном руле


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	

	47 + 54
	 
	–  

Нажать выключатель понижения передачи (-), для этого переместить рычаг селектора АКПП назад и удерживать его там, либо нажать и удерживать кнопку - на мультифункциональном руле


	примерно равно напряжению аккумуляторной батареи
	 


	
	  
	  


