	  

	Проверка датчика положения педали газа:
Заходим: 01-Электроника двигателя - 08-Блоки измеряемых величин и вводим 002 группу


	
	  
	


	

	–  

Проверить показание в поле индикации -2-.

  

Педаль акселератора не нажата: номинальное значение 0,0 %.

–  

Проверить показание в поле индикации -3-.

  

Педаль акселератора не нажата: номинальное значение 0 01 00.

  

Педаль акселератора нажата: номинальное значение 0 00 00.

  

Точка Kick-down превышена: номинальное значение 0 10 00.

–  

Медленно выжать педаль акселератора.

Автомобили с механической коробкой передач:

  

Показание в поле индикации -2- должно постоянно расти до 100 % (педаль акселератора выжата до точки полной нагрузки).

Автомобили с автоматической коробкой передач:

  

Показание в поле индикации -2- должно постоянно расти до 100 % (педаль акселератора выжата до точки полной нагрузки, Kick-down не нажат) ).

Продолжение для всех автомобилей:

–  

Если начальное и конечное номинальное значение не достигается, отрегулировать датчик положения педали акселератора -G79- 
Если показание не изменяется или изменяется лишь нерегулярно:

Проверить внутреннее сопротивление

–  

Выключить зажигание.

–  

Снять отсек для хранения со стороны водителя.
–  

Отсоединить штекерный разъем датчика положения педали акселератора -G79-.


	  
	


	–  

	Подключить ручной мультиметр -V.A.G 1526C- для замера сопротивления к разъему датчика положения педали акселератора -G79- следующим образом.
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	Контакты
	Педаль акселератора 
	Номинальное значение

	1 + 3
	не нажата
	0,6 … 1,4 кΩ

	2 + 3
	не нажата
	0,6 … 1,4 кΩ

	4 + 6
	не нажата
	0,6 … 1,4 кΩ

	
	нажата
	∞ Ω

	5 + 6 1)
	не нажата
	∞ Ω

	 
	полностью выжата
	0,6 … 1,4 кΩ

	  

1) Только автомобили с автоматической коробкой передач.




	–  

	Если номинальные значения не достигнуты, заменить датчик положения педали акселератора -G79-.



	


