	Регулировка датчика положения педали акселератора -G79-



	Порядок работы


	  
	  


	Автомобили с левым рулем:



	  

Автомобили до 01.1999: установлен упор педали акселератора → Поз. (метка - 2 канавки).

  

Автомобили с 02.1999: установлен упор педали акселератора → Поз. (метка - 1 канавка).

–  

Если датчик положения педали акселератора -G79- необходимо снять, смонтировать шкив троса, как показано на рисунке.

–  

Установить датчик положения педали акселератора -G79- с предварительно смонтированным шкивом троса.

1 - 

Шкив троса с направляющей троса

2 - 

Кронштейн для датчика положения педали акселератора -G79-
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	Автомобили с правым рулем:



	  

Упор педали акселератора → Поз. установлен.

–  

Если датчик положения педали акселератора -G79- необходимо снять, смонтировать шкив троса, как показано на рисунке.

–  

Установить датчик положения педали акселератора -G79- с предварительно смонтированным шкивом троса.
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Подключаем адаптер и заходим: 01-Элктроника двигателя - 08-Блоки измеряемых величин и вводим 002 группу
	  
	


	

	–  

Включить зажигание.

–  


	  
	


	

	–  

Проверить показание в поле индикации -2-.

  

Педаль акселератора не нажата: номинальное значение 0,0 %.

–  

Медленно выжать педаль акселератора.

  

Показание должно постоянно увеличиваться до 100% (педаль акселератора полностью выжата)
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  Инструкция

Индикация 100% должна появиться строго в точке полной нагрузки. Если индикация 100% появляется до достижения упора, необходимо соответственно выкрутить резьбовую деталь назад.

–  

Проверить показание в поле индикации -3-.

  

Педаль акселератора не нажата: номинальное значение 0 01 00.

  

Педаль акселератора нажата: номинальное значение 0 00 00.

–  

Если концевое номинальное значение или упор полной нагрузки не достигается, провернуть резьбовой элемент направляющей троса в сторону шкива троса.

–  

Замерить разность высотных положений педали акселератора и тормоза.

  

Номинальное значение: 53 mm.

Автомобили с автоматической коробкой передач:

–  

Регулировка проводится так же, как на автомобилях с механической КП со следующим отклонением:

  

Автомобили до 01.1999: для регулировки должен быть установлен упор педали акселератора для а/м с механической КП (метка: 2 канавки).


	  
	


	  

	С этим упором регулируется упор для полной нагрузки (показание 100% в поле индикации -2-).



	  

После успешной регулировки следует установить упор для педали акселератора для а/м с автоматической КП (метка: 1 канавка).

  

Автомобили с 02.99: для регулировки нажать педаль акселератора до упора полной нагрузки (показание 100% в поле индикации -2-). Выключатель режима Kick-down -F8- не должен быть прижат.

–  

Затем проверить выключатель режима Kick-down -F8- в поле индикации -3-:

  

Педаль акселератора не нажата: номинальное значение 0 01 00.

  

Педаль акселератора нажата: номинальное значение 0 00 00.

  

Точка Kick-down превышена: номинальное значение 0 10 00.


	  
	


