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	1 - 
	Радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	2 - 
	Генератор



	3 - 
	Охладитель моторного масла



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	4 - 
	Резьбовая пробка для выпуска воздуха



	5 - 
	Теплообменник отопителя



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	6 - 
	Резьбовая пробка для выпуска воздуха



	7 - 
	Термостат



	 
	радиатора трансмиссионного масла и масла ATF



	8 - 
	Радиатор трансмиссионного масла



	9 - 
	Охладитель масла ATF



	10 - 
	Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-



	11 - 
	Расширительный бачок для охлаждающей жидкости



	 
	Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	12 - 
	Головка блока цилиндров/блок цилиндров



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	13 - 
	Насос ОЖ



	 
	снять и установить → Глава



	14 - 
	Насос прокачки охлаждающей жидкости -V51-



	 
	снять и установить → Глава



	15 - 
	Термостат



	 
	снять и установить → Глава



	16 - 
	Дополнительный радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость




	
	
	



	[bookmark: x-5c456859jbrznl]Схема подключения шлангов системы охлаждения - автомобили с автономным отопителем


[image: D:\ElsaWin\graphics\wi\A19-10338.png]
	1 - 
	Радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	2 - 
	Генератор



	3 - 
	Охладитель моторного масла



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	4 - 
	Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-



	5 - 
	Циркуляционный насос -V55-



	6 - 
	Автономный отопитель



	7 - 
	Резьбовая пробка для выпуска воздуха



	8 - 
	Теплообменник отопителя



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	9 - 
	Штуцер прокачки



	10 - 
	Термостат



	 
	радиатора трансмиссионного масла и масла ATF



	11 - 
	Радиатор трансмиссионного масла



	12 - 
	Охладитель масла ATF



	13 - 
	Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-



	14 - 
	Расширительный бачок для охлаждающей жидкости



	 
	Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	15 - 
	Головка блока цилиндров/блок цилиндров



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	16 - 
	Насос ОЖ



	 
	снятие и установка → Глава



	17 - 
	Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-



	 
	снятие и установка → Глава



	18 - 
	Термостат



	 
	снятие и установка → Глава



	19 - 
	Дополнительный радиатор



	 
	снятие и установка → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость




	
	
	

	
	
	



	[bookmark: x-675cb62jbrznn]Схема подключения шлангов системы охлаждения - автомобили без автономного отопителя в комплектации для стран с жарким климатом
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	1 - 
	Радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	2 - 
	Правый дополнительный радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	3 - 
	Термостат дополнительного радиатора



	4 - 
	Генератор



	5 - 
	Охладитель моторного масла



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	6 - 
	Резьбовая пробка для выпуска воздуха



	7 - 
	Теплообменник отопителя



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	8 - 
	Штуцер прокачки



	9 - 
	Термостат



	 
	радиатора трансмиссионного масла и масла ATF



	10 - 
	Радиатор трансмиссионного масла



	11 - 
	Охладитель масла ATF



	12 - 
	Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-



	13 - 
	Расширительный бачок для охлаждающей жидкости



	 
	Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	14 - 
	Головка блока цилиндров/блок цилиндров



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	15 - 
	Насос ОЖ



	 
	снять и установить → Глава



	16 - 
	Насос выбега охлаждающей жидкости -V51-



	 
	снять и установить → Глава



	17 - 
	Термостат



	 
	снять и установить → Глава



	18 - 
	Левый дополнительный радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость
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	1 - 
	Радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	2 - 
	Правый дополнительный радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	3 - 
	Термостат дополнительного радиатора



	4 - 
	Генератор



	5 - 
	Охладитель моторного масла



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	6 - 
	Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-



	7 - 
	Циркуляционный насос -V55-



	8 - 
	Автономный отопитель



	9 - 
	Резьбовая пробка для выпуска воздуха



	10 - 
	Теплообменник отопителя



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	11 - 
	Штуцер прокачки



	12 - 
	Термостат



	 
	радиатора трансмиссионного масла и масла ATF



	13 - 
	Радиатор трансмиссионного масла



	14 - 
	Охладитель масла ATF



	15 - 
	Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-



	16 - 
	Расширительный бачок для охлаждающей жидкости



	 
	Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	17 - 
	Головка блока цилиндров/блок цилиндров



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость



	18 - 
	Насос ОЖ



	 
	снять и установить → Глава



	19 - 
	Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-



	 
	снять и установить → Глава



	20 - 
	Термостат



	 
	снять и установить → Глава



	21 - 
	Левый дополнительный радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость
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Слив и залив охлаждающей жидкости
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	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	 
	Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-



	 
	Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096-



	 
	Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-



	 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	 
	Рефрактометр -T10007-




	
	
	



		Слив


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Для утилизации или повторного использования охлаждающую жидкость следует сливать в чистую емкость.



	– 
	Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]ВНИМАНИЕ!
	При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.






	– 
	Открыть крышку расширительного бачка.



	
	[image: A10-1690]



		– 
	В автомобилях с автономным отопителем вывернуть болты -стрелки- крепления выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране.



	
	[image: A10-0407]



		– 
	Открепить быстросъемные фиксаторы -1- и снять передний шумоизоляционный экран.
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		– 
	Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.



	– 
	Выкрутить резьбовую пробку сливного отверстия -стрелка- на корпусе термостата и слить охлаждающую жидкость.



	
	[image: A19-10318]



		– 
	Выкрутить резьбовую пробку сливного отверстия -стрелка- на переднем трубопроводе системы охлаждения и слить охлаждающую жидкость.
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		– 
	Отсоединить нижний шланг охлаждающей жидкости -2- от правого дополнительного радиатора и слить остаток охлаждающей жидкости.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	-Поз. 1- во внимание не принимать.



	[bookmark: x-wrrqor4xj7]Залив



	 
	Зажигание выключено.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]Осторожно!
	Повторная заправка системы охлаждения производится только с помощью приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-. В противном случае возможно нарушение работоспособности автоматической АКП.
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	 
	В систему охлаждения заливается раствор из воды и незамерзающей жидкости с антикоррозийным эффектом.



	 
	Следует использовать только разрешенную для данного двигателя незамерзающую жидкость с антикоррозийным эффектом → Электронный каталог деталей. Другие концентраты могут ухудшить свойства охлаждающей жидкости, прежде всего антикоррозийные. Возникшие, как следствие, повреждения могут вызвать негерметичность системы охлаждения и привести к серьезным неисправностям двигателя.



	 
	Антифриз и антикоррозийный концентрат предотвращают повреждений от замерзания, образования коррозии и известнякового налета. Кроме того, они повышают температуру кипения. Поэтому в течение всего года в системе охлаждения должен работать препятствующий замерзанию антикоррозийный концентрат.



	 
	Особенно в странах с тропическим климатом при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения надежно защищает двигатель при эксплуатации.



	 
	Температура замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C (в странах с арктическим климатом - не менее -35 °C).



	 
	Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в теплое время года или при эксплуатации в странах с теплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Доля концентрата должна составлять не менее 40 %.



	 
	Если из-за климатических условий температура замерзания должна быть снижена, можно увеличить долю антикоррозийного концентрата с антифризом, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоемкость охлаждающей жидкости.



	 
	Для смешивания охлаждающей жидкости использовать только чистую питьевую воду.



	 
	Не использовать слитую охлаждающую жидкость в следующих случаях:



	 
	После замены радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ, прокладки ГБЦ или блока цилиндров.



	 
	При загрязнении охлаждающей жидкости.



	 
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующей серии → Электронный каталог запчастей.



	 
	Для проверки концентрата в системе охлаждения следует использовать рефрактометр -T10007-.



	
	[image: A10-10581]



		– 
	Ввернуть сливную пробку -Стрелка- с новым уплотнительным кольцом в корпус термостата.



	
	[image: A19-10318]



		– 
	Снова вкрутить пробку сливного отверстия -стрелка- с новым уплотнительным кольцом на передней трубке системы охлаждения.
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		– 
	Присоединить нижний шланг ОЖ -2- к правому дополнительному радиатору -стрелка-.
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		– 
	Залить в бак приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- не менее 15 литров заранее смешанной в правильной пропорции охлаждающей жидкости:



	 
	Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом (40 %) и ОЖ (60 %) для обеспечения температуры замерзания до -25 °C.



	 
	Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом (50 %) и ОЖ (50 %) для температуры замерзания до -35 °C.



	 
	Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом (60 %) и ОЖ (40 %) для обеспечения температуры замерзания до -40 °C.



	 
	Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом → Электронный каталог запчастей



	– 
	Прикрутить адаптер -V.A.G 1274/8- к расширительному бачку ОЖ.



	– 
	Установить приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- на адаптер -V.A.G 1274/8-.



	– 
	Вставить отводящий шланг -1- в малый бачок -2-. (Отводимым воздухом захватывается небольшое количество охлаждающей жидкости, которую необходимо уловить).



	– 
	Закрыть оба вентиля -A- и -B-, для этого повернуть рычаг перпендикулярно пропускному направлению.



	– 
	Подключить -3- к сжатому воздуху.



	 
	Давление: 6 ... 10 бар избыточного давления.



	
	[image: A19-0351]



		– 
	Открыть вентиль -B-, для чего повернуть рычаг параллельно пропускному направлению.



	В системе охлаждения за счет эжекционного насоса образуется пониженное давление.



	 
	Стрелка индикатора должна перейти в зеленое поле.



	– 
	Открыть ненадолго вентиль -A-, для чего повернуть рычаг параллельно пропускному направлению, чтобы шланг бачка приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- заполнился охлаждающей жидкостью.



	– 
	Вновь закрыть вентиль -A-.



	– 
	Оставить вентиль -B- открытым на 2 минуты. 



	 
	В системе охлаждения эжекционный насос продолжает создавать пониженное давление.



	 
	Стрелка индикатора должна оставаться в зеленом поле.



	– 
	Закрыть вентиль -B-.



	 
	Стрелка индикатора должна остаться в зеленом поле, в таком случае пониженного давления в системе охлаждения хватит для последующего ее заполнения.



	Если стрелка находится ниже зеленого поля, следует повторить предыдущие операции.



	Если давление растет, значит система охлаждения негерметична.



	– 
	Снять напорный шланг.



	– 
	Открыть вентиль -A-.



	За счет пониженного давления в системе охлаждения из бачка приспособления для заправки системы охлаждения откачивается охлаждающая жидкость; система охлаждения заполняется.



	– 
	Снять приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- с адаптера -V.A.G 1274/8- на расширительном бачке системы охлаждения.



	
	[image: A19-0353]



		– 
	Снять резиновое уплотнение -1- и крышку водоотводящего короба -2-.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	-Поз. 3- во внимание не принимать.
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		– 
	Открутить пробки вентиляционных отверстий -Стрелки-.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционных отверстий шлангов системы охлаждения.



	– 
	Закрутить резьбовые пробки.



	– 
	Закрутить крышку расширительного бачка.



	– 
	Включить на автомобиле с автономным отопителем данный отопитель примерно на 30 секунд.



	– 
	Запустить двигатель.



	– 
	Во всех зонах установить температуру на „HI“.



	– 
	Выключить компрессор кондиционера, для этого нажать кнопку ECON.



	– 
	Завести двигатель и оставить работать 3 минуты с частотой вращения 2000 об/мин



	– 
	Оставить двигатель работать на холостом ходу, пока два больших шланга системы охлаждения на основном радиаторе не нагреются.



	– 
	Завести двигатель и оставить работать 1 минуту с частотой вращения 2000 об/мин



	– 
	Выключить и дать остыть двигателю.



	
	[image: A19-0580]



		– 
	Проверить уровень охлаждающей жидкости.



	 
	При холодном двигателе уровень температуры охлаждающей жидкости должен находиться у отметки MAX.



	 
	При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости может находиться выше отметки MAX.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-0495]



	Деталь
	Нм

	Пробка сливного отверстия к корпусу термостата
	4

	Пробка сливного отверстия к передней трубке системы охлаждения
	10



	
	
	



	[bookmark: x-76187325jbrznx]Насос системы охлаждения и термостат - детали и узлы


[image: D:\ElsaWin\graphics\wi\A19-10210.png]
	1 - 
	Уплотнительная манжета



	 
	Заменить



	2 - 
	Корпус насоса ОЖ



	 
	снять и установить → Глава



	3 - 
	8 Нм +90° 



	 
	Заменить



	4 - 
	Трубка подачи охлаждающей жидкости, передняя



	 
	снять и установить → Глава



	5 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	6 - 
	Уплотнительная манжета



	 
	Заменить



	7 - 
	Насос ОЖ



	 
	снять и установить → Глава



	8 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	9 - 
	9 Нм



	10 - 
	Приводной вал насоса охлаждающей жидкости



	11 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	12 - 
	Корпус термостата



	 
	снять и установить → Глава



	 
	Термостат - данные открывания → Глава



	13 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	14 - 
	Пробка сливного отверстия - 4 Нм



	15 - 
	9 Нм




	
	
	



		[bookmark: xao93a2dos-]Снятие и установка насоса ОЖ



	
	



		Снять



	– 
	Снять переднюю трубку подачи охлаждающей жидкости → Глава.



	– 
	Разъединить электрическое штекерное соединение -стрелка- на датчике температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83-.



	
	[image: A19-10322]



		– 
	Отсоединить шланг системы охлаждения -2- в нижней части корпуса термостата.



	– 
	Выкрутить болты -Стрелки-.



	– 
	Снимите корпус термостата и отсоедините шланг охлаждающей жидкости -1- в верхней части корпуса термостата.



	
	[image: A19-10229]



		– 
	Открутить шланговый хомут -1- на шланге системы охлаждения.



	– 
	Выкрутить болты -Стрелки-.



	– 
	Снять, переместив вперед, корпус насоса охлаждающей жидкости, при этом обратить внимание на приводной вал насоса охлаждающей жидкости.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Шланг системы охлаждения разрешается снимать только после демонтажа насоса ОЖ.



	
	[image: A19-10219]



		– 
	Выкрутить болты -стрелки- и извлечь насос ОЖ -2- из корпуса -1-.



	
	[image: A19-10228]



		Монтаж


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	 
	Заменить уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.



	 
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Установить новые уплотнительные кольца круглого сечения -1- и -3-.



	– 
	Установить приводной вал -2- насоса ОЖ в крепление масляного насоса до упора.



	– 
	Вставить насос ОЖ в крепления на масляном поддоне.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Для установки фланца привода на шестигранник приводного вала просунуть палец в нижний патрубок насоса ОЖ и прокручивать крыльчатку до тех пор, пока насос ОЖ полностью не сядет на вал.



	Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:



	– 
	Установить корпус термостата → Глава.



	– 
	Установить переднюю трубку подачи охлаждающей жидкости → Глава.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10227]



	Деталь
	Нм

	Насос охлаждающей жидкости к корпусу
	9

	Корпус насоса ОЖ к масляному поддону
	9



	
	
	




		[bookmark: x3oc154dos-]Снятие и установка корпуса термостата



	
	



		Снять



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Разъединить электрическое штекерное соединение -стрелка- на датчике температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83-.



	
	[image: A19-10322]



		– 
	Отсоединить шланг охлаждающей жидкости -2- в нижней части корпуса термостата и слить оставшуюся охлаждающую жидкость.



	– 
	Выкрутить болты -Стрелки-.



	– 
	Снимите корпус термостата и отсоедините шланг охлаждающей жидкости -1- в верхней части корпуса термостата.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	 
	Заменить уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.



	 
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Момент затяжки



	
	[image: A19-10229]



	Деталь
	Нм

	Корпус термостата к корпусу насоса системы охлаждения
	9



	
	
	

		[bookmark: x-xrrqorcyj7]Термостат - данные открывания 1



	
	



	Начало открывания
	Конец открывания
	Ход открывания
	Напряжение на термостате

	примерно 105 °C
	примерно 117 °C
	не менее 8 мм
	0 В

	–
	примерно 105 °C
	не менее 8 мм
	14 В

		 
	1) оборудованием мастерской проверить невозможно.






	
	
	



		[bookmark: x-k347zsk0h5]Снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости -G62-



	
	



		Снять



	 
	Двигатель не прогрет



	– 
	Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.



	– 
	Открыть ненадолго крышку расширительного бачка для сброса остаточного давления в системе охлаждения.



	
	[image: A10-1690]



		– 
	Снять задний кожух двигателя -2--стрелки-.



	
	[image: A10-10559]



		– 
	Снять левый воздушный шланг -стрелки-.



	
	[image: A24-10251]



		Автомобили в исполнении для всех остальных стран:



	– 
	Снять вакуумную магистраль -2- с воздушного шланга.



	– 
	Отсоединить шланг вентиляции картера -1- с воздуховода, для этого нажать кнопки разблокировки.



	– 
	Открутить шланговые хомуты -стрелки- и снять шланг воздуховода.



	Автомобили для США:



	– 
	Снять вакуумную магистраль -2- с воздушного шланга.



	– 
	Раскрыть хомуты -стрелки- и отложить воздушный шланг в сторону.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]Осторожно!
	На автомобилях для США соединение шлангов -1- не открывать!






	
	[image: A24-10268]



		Все:



	– 
	Снять вакуумный шланг -1- впускного коллектора.



	– 
	Выкрутить болты -стрелки- и снять воздуховод.



	
	[image: A24-10215]



		– 
	Извлечь штекерные разъемы -2- из кронштейна.



	– 
	Отсоединить штекерный разъем -1- на датчике температуры охлаждающей жидкости -G62-.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Положить ветошь под место разъединения, чтобы собрать вытекающую охлаждающую жидкость.



	– 
	Снять фиксатор -3- и снять датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	 
	Во избежание потери охлаждающей жидкости сразу же вновь установить новый датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- и зафиксировать его при помощи крепежных скоб.



	 
	Заменить уплотнительное кольцо.



	 
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10328]



	Деталь
	Нм

	Воздуховод к впускному коллектору
	9



	
	
	

		[bookmark: x-45i2qs3ir3]Снятие и установка насоса системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-



	
	[image: W00-10228]



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6340-



	
	[image: W00-10380]



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снятие



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под насос прокачки охлаждающей жидкости -V51-



	– 
	Отсоединить шланги системы охлаждения -1, 2, 3- и слить охлаждающую жидкость.



	
	[image: A10-10579]



		– 
	Выкрутить гайку -1- и болт -6- на левой нижней трубке системы охлаждения.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	-Поз. 2 ... 5- не учитывать.



	
	[image: A19-10352]



		– 
	Отсоединить штекерное соединение -1-.



	– 
	Снять шланг подачи охлаждающей жидкости -2-.



	– 
	Выкрутить болты -Стрелки-.



	– 
	Откинуть насос прокачки охлаждающей жидкости -V51- и снять его со шланга ОЖ -3-.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Установить нижнюю левую трубку системы охлаждения → Глава.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10354]



	Деталь
	Нм

	Хомут насоса прокачки охлаждающей жидкости
	9

	Кронштейн насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51- к блоку цилиндров
	9



	
	
	

	
	
	



	[bookmark: x-72577de0jbrzo8]Трубки подачи охлаждающей жидкости - детали и узлы


[image: D:\ElsaWin\graphics\wi\A19-10339.png]
	1 - 
	Труба системы охлаждения спереди внизу



	 
	снять и установить → Глава



	2 - 
	9 Нм



	3 - 
	Трубка подачи охлаждающей жидкости, передняя



	 
	снять и установить → Глава



	4 - 
	8 Нм +90° 



	 
	Заменить



	5 - 
	Шланги ОЖ



	 
	к генератору



	6 - 
	Правая трубка системы охлаждения



	 
	снять и установить → Глава



	7 - 
	9 Нм



	8 - 
	Шланг системы охлаждения



	9 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	10 - 
	Шланг системы охлаждения



	 
	к впускному коллектору



	11 - 
	9 Нм



	12 - 
	Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-



	 
	снять и установить → Глава



	13 - 
	Защелки



	14 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	15 - 
	Трубка подачи охлаждающей жидкости, задняя



	 
	снять и установить → Глава



	16 - 
	9 Нм



	17 - 
	Шланг системы охлаждения



	18 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	19 - 
	9 Нм



	20 - 
	Трубка подачи охлаждающей жидкости, левая



	 
	снять и установить → Глава



	21 - 
	Левая нижняя трубка системы охлаждения



	 
	снять и установить → Глава



	22 - 
	9 Нм



	23 - 
	9 Нм



	24 - 
	Шланг системы охлаждения



	 
	к корпусу насоса ОЖ



	25 - 
	Уплотнительные кольца



	 
	Заменить



	26 - 
	8 Нм +90° 



	 
	заменить



	27 - 
	Пробка сливного отверстия - 10 Нм



	28 - 
	Уплотнительная манжета



	 
	Заменить




	
	
	

		[bookmark: x-in67zs8dt9]Снятие и установка передней нижней трубки подачи охлаждающей жидкости



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-



	
	[image: W00-10228]



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снять



	– 
	Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]ВНИМАНИЕ!
	При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.






	– 
	Открыть крышку расширительного бачка.



	
	[image: A10-1690]



		– 
	В автомобилях с автономным отопителем вывернуть болты -стрелки- крепления выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране.



	
	[image: A10-0407]



		– 
	Открепить быстросъемные фиксаторы -1- и снять передний шумоизоляционный экран.



	– 
	Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под переднюю нижнюю трубку ОЖ.



	
	[image: A10-1870]



		– 
	Выкрутить винты -2- и -3- и снять переднюю нижнюю трубку ОЖ с шлангов ОЖ -1- и -4-.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	 
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	 
	При обратном монтаже установить все кабельные стяжки, где они были установлены изначально.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Момент затяжки



	
	[image: A19-10349]



	Деталь
	Нм

	Передняя нижняя трубка ОЖ к рамке радиатора
	9



	
	
	

		[bookmark: x7kb32th17]Снятие и установка передней трубки подачи охлаждающей жидкости



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-



	
	[image: W00-10228]



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снять



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Снять генератор → Группа ремонта27.



	– 
	Выкрутить болты -стрелки- и снять крепление генератора.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	
	[image: A19-10330]



		Подложить ветошь под местом отсоединения, чтобы собрать выходящее масло.



	– 
	Снять шланги системы охлаждения -2- и -7-.



	– 
	Вывернуть болты -1, 3, 4, 5, 6- и снять масляный радиатор двигателя.



	
	[image: A17-10189]



		– 
	Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.



	– 
	Выкрутить болты -стрелки- и снять переднюю трубку ОЖ.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Заменить уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.



	– 
	Установить масляный радиатор двигателя → Глава.



	– 
	Установить генератор → Группа ремонта27.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10326]



	Деталь
	Нм

	Передняя трубка системы охлаждения к
	Насос ОЖ
	8 +90° 1)

	
	Масляный поддон
	8 +90° 1)

	Кронштейн генератора к двигателю
	M8
	22

	
	M10
	46

		 
	1) заменить болты.






	
	
	

		[bookmark: x2jc2a8td-ha]Снятие и установка левой трубки подачи охлаждающей жидкости



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снятие



	 
	Двигатель снят и с установленной коробкой передач поставлен на подъемный стол -VAS 6131 A-.



	– 
	Выкрутить болты -2- и -3-.



	– 
	Снять, вытащив вверх, направляющую трубку щупа для определения уровня масла -стрелка-.



	– 
	Отвернуть хомуты -1- и -4- и вынуть левую трубку подачи охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	 
	Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.



	 
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения на направляющей трубке маслоизмерительного щупа и вставить трубку в отверстие в масляном поддоне.



	Момент затяжки



	
	[image: A19-10314]



	Деталь
	Нм

	Левая трубка системы охлаждения к ГБЦ
	9



	
	
	

		[bookmark: x-6w77zsl8bdb]Снятие и установка левой нижней трубки подачи охлаждающей жидкости



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Траверса -10 - 222 A-



	
	[image: W00-0225]



		 
	Адаптер -10-222 A /21-



	
	[image: W00-1362]



		 
	Зажимные клещи для шлангов -VAS 6340-



	
	[image: W00-10380]



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снять



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Выкрутить левые и правые болты -стрелки- подушки двигателя.



	
	[image: A10-1765]



		– 
	Снять резиновое уплотнение -1- и крышки водоотводящего короба -2- и -3-.



	
	[image: A10-1513]



		– 
	Открутить левый кронштейн трубки контура хладагента с чашки амортизационной стойки -стрелка-.



	
	[image: A10-10592]



		– 
	Отсоединить правый зажим -1-.



	– 
	Вывести топливопровод и вакуум-насос из крепления -2- на чашке амортизационной стойки.



	
	[image: A10-10593]



		– 
	Выкрутить задние соединительные болты -3- поперечины амортизационной стойки.



	– 
	Закрепить съёмник -10 - 222 A- с помощью адаптера -10 - 222 A /21- на чашках амортизаторных стоек.



	 
	Опоры имеют обозначение для левой и правой сторон автомобиля.



	 
	Среднюю точку опоры -2- для опор насадить на передние болты поперечины амортизационной стойки.



	 
	Адаптеры -10 - 222 A /21- прикручиваются задними крепежными винтами -3- поперечины амортизационной стойки.



	 
	Винт с накатанной головкой -1- должен быть вкручен вниз настолько, чтобы контактный диск прилегал к чашке амортизационной стойки.



	
	[image: A17-0309]



		– 
	Закрепить ходовые винты траверсы -10 - 222 A- на задних транспортных проушинах двигателя.



	– 
	Подпереть двигатель с помощью шпинделей поддержки-консоли.



	
	[image: A13-0695]



		– 
	Выкрутить гайку -1- и болт -6-.



	– 
	Снять левую нижнюю трубку охлаждающей жидкости с шлангов системы охлаждения -2 … 5-.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10352]



	Деталь
	Нм

	Подушка двигателя к кронштейну опоры
	23

	Нижняя левая трубка ОЖ к верхней части масляного поддона
	9



	
	
	

		[bookmark: xmed154td-ha]Снятие и установка правой трубки подачи охлаждающей жидкости



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снятие



	 
	Двигатель снят и с установленной коробкой передач поставлен на подъемный стол -VAS 6131 A-.



	– 
	Выкрутить болты -2- и -3-.



	– 
	Отвернуть хомуты -1, 4, 5- и вынуть правую трубку подачи охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	Момент затяжки



	
	[image: A19-10350]



	Деталь
	Нм

	Правая трубка подачи охлаждающей жидкости к ГБЦ
	9



	
	
	

		[bookmark: xrja384td-ha]Снятие и установка задней трубки подачи охлаждающей жидкости



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	Снятие



	 
	Двигатель снят и с установленной коробкой передач поставлен на подъемный стол -VAS 6131 A-.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При монтаже снова установить на прежних местах все кабельбиндеры, снятые или срезанные во время разборки.



	– 
	Снять левую трубку системы охлаждения → Глава.



	– 
	Снять правую трубку системы охлаждения → Глава.



	
	[image: W00-10427]



		– 
	Открутить гайки -2- и -4- и снять держатель штекерных разъемов с задней трубки ОЖ.



	– 
	Высвободить жгут проводов двигателя на задней трубке подачи охлаждающей жидкости.



	– 
	Отсоединить штекерный разъем -3- на датчике температуры охлаждающей жидкости -G62-.



	– 
	Отсоединить шланг охлаждающей жидкости -5- от задней трубки системы охлаждения.



	– 
	Выкрутить болты -1- и -6- и снять заднюю трубку системы охлаждения.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	 
	Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.



	 
	При обратном монтаже установить все кабельные стяжки, где они были установлены изначально.



	– 
	Очистить или зачистить посадочные поверхности уплотнительного кольца круглого сечения.



	– 
	Установить левый патрубок охлаждающей жидкости → Глава.



	– 
	Установить правую трубку системы охлаждения → Глава.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10316]



	Деталь
	Нм

	Задняя трубка охлаждающей жидкости к ГБЦ
	9

	Крепления штекерных соединений к трубке системы охлаждения
	9



	
	
	

	
	
	



	[bookmark: x-4edcf697jbrzom]Радиатор и вентилятор радиатора - детали и узлы


[image: D:\ElsaWin\graphics\wi\A19-0522.png]
	1 - 
	Вентилятор радиатора -V7-



	 
	с блоком управления вентиляторов радиатора -J293-



	 
	снять и установить → Глава



	2 - 
	Шланг системы охлаждения



	 
	для снятия разблокировать фиксатор(-ы)



	 
	подсоединить к радиатору → Илл.



	3 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	4 - 
	Шланг системы охлаждения



	 
	для снятия разблокировать фиксатор(-ы)



	 
	подсоединить к радиатору → Илл.



	5 - 
	Радиатор



	 
	снять и установить → Глава



	 
	после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость в систему охлаждения



	6 - 
	6 Нм



	7 - 
	Кронштейн радиатора



	8 - 
	Уплотнительное кольцо



	 
	Заменить



	9 - 
	Шланг системы охлаждения



	 
	для снятия разблокировать фиксатор(-ы)



	 
	подсоединить к радиатору → Илл.



	10 - 
	Вентилятор радиатора 2 -V177-



	 
	с блоком управления 2 для вентилятора радиатора -J671-



	 
	снять и установить → Глава



	11 - 
	Стопорный болт



	12 - 
	Резиновый буфер



	 
	разблокировать отверткой и снять



	13 - 
	10 Нм



	14 - 
	Резиновая опора



	15 - 
	10 Нм



	 
	Заменить



	16 - 
	Рамка вентиляторов



	 
	снять и установить → Глава




	
	
	



		[bookmark: x-fhf3nt18rdb]Подсоединение шланга охлаждающей жидкости штуцерными разъемами



	– 
	Убрать старое уплотнительное кольцо -2- из шланга ОЖ -3-.



	– 
	Новое уплотнительное кольцо смочить концентратом и насадить на шланг ОЖ.



	– 
	Надеть шланг ОЖ на трубку ОЖ -1- до щелчка.



	– 
	Еще раз вдавить шланг ОЖ и потянуть за шланг, чтобы убедиться в правильности фиксации соединительной муфты.



	
	[image: A19-10572]

		[bookmark: xtbd172th21]Снятие и установка радиатора



	
	



		Снять


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При небольших углублениях на дисках → Глава.



	– 
	В автомобилях с автономным отопителем вывернуть болты -стрелки- крепления выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране.



	
	[image: A10-0407]



		– 
	Открепить быстросъемные фиксаторы -1- и снять передний шумоизоляционный экран.



	– 
	Снять кожух переднего бампера → Группа ремонта63.



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Снять переднюю нижнюю трубку подачи охлаждающей жидкости → Глава.



	
	[image: A10-1870]



		– 
	Снять шланги системы охлаждения -1- и -2- с радиатора.



	
	[image: A19-10051]



		– 
	Отключить штекер -1- от расходомера воздуха -G70-.



	– 
	Снять вакуумные патрубки -2- и -3- с воздушного шланга.



	Автомобили для США:



	– 
	Снять вакуумную магистраль -2- с воздушного шланга.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]Осторожно!
	На автомобилях для США вакуумный шланг -3- не открывать!






	Все:



	– 
	Снять воздушный шланг -4- с впускного коллектора.



	– 
	Вывернуть болты -стрелки- и снять верхнюю часть воздушного фильтра справа.



	
	[image: A10-10585]



		– 
	Снять верхний шланг системы охлаждения -стрелка- с радиатора.



	
	[image: A19-10036]



		– 
	Отсоединить разъем -2- и оставить провода свободно лежать.



	– 
	Выкрутить винт -1- и вывесить воздуховод дополнительного радиатора с дополнительным вентилятором.



	
	[image: A13-10086]



		– 
	Снять датчик температуры наружного воздуха -G17--поз. 4-.



	– 
	Отсоединить электрические соединения -1, 2, 3-.



	– 
	Отсоединить электропроводку.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	-Поз. 5- во внимание не принимать.



	
	[image: A10-10378]



		– 
	Выкрутить болты -стрелки- и снять бампер со стойками .



	– 
	При наличии отсоединить штекерный разъем блока управления системы контроля дистанции -J428-.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	-Поз. 1- и -поз. 2- не обращать внимания.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]ВНИМАНИЕ!
	Запрещается открывать контур системы кондиционирования климатической установки.





[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	
	[image: A10-1730]



		Чтобы избежать повреждений линий и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.



	– 
	Выкрутить болты -Стрелки-.



	– 
	Повернуть вниз конденсатор с радиатором гидросистемы рулевого управления.



	– 
	Прикрепить конденсатор наверху к двигателю.



	
	[image: A10-1731]



		– 
	Открутить оба кронштейна радиатора -стрелки-.



	– 
	Повернуть радиатор наверху несколько вперед и извлечь его из рамки радиатора.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:



	– 
	Подсоединить шланги ОЖ к радиатору → Илл..



	– 
	Установить кожух переднего бампера → Группа ремонта63.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При замене радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-0516]



	Деталь
	Нм

	Кронштейн радиатора к рамке радиатора
	6

	Конденсатор к рамке радиатора
	6

	Стойки к рамке радиатора
	9

	Бампер к буферу
	23

	Воздуховод к дополнительному радиатору
	10



	
	
	

		[bookmark: xnzedz30dnauc]Снятие и установка левого дополнительного радиатора



	Снять


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При небольших углублениях на дисках → Глава.



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Снять слева переднюю часть подкрылка передней колесной ниши спереди → Группа ремонта66.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	
	



		Чтобы избежать повреждений линий и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]ВНИМАНИЕ!
	Запрещается открывать контур системы кондиционирования климатической установки.






	– 
	Снять расширительный бачок климатической установки с кронштейна -стрелки- и оставить его висеть.



	
	[image: A10-10551]



		– 
	Снять шланги ОЖ -1- и -2-.



	– 
	Выкрутить винты -3, 4, 5-, вывесить дополнительный радиатор из крепления и снять его.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Установить слева переднюю часть подкрылка передней колесной ниши спереди → Группа ремонта66.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При замене радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10356]



	Деталь
	Нм

	Левый дополнительный радиатор к креплению
	9

	Расширительный бачок климатической установки к кронштейну
	9



	
	
	

		[bookmark: x9ffdz3enauc]Снятие и установка правого дополнительного радиатора



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-



	
	[image: W00-10228]



		 
	Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



	
	[image: W00-10427]



		Снятие


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При небольших углублениях на дисках → Глава.



	– 
	Снять кожух переднего бампера → Группа ремонта63.



	– 
	Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]ВНИМАНИЕ!
	При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.






	– 
	Открыть крышку расширительного бачка.



	
	[image: A10-1690]



		– 
	Отсоединить разъем -2- и оставить провода свободно лежать.



	– 
	Выкрутить винт -1- и вывесить воздуховод дополнительного радиатора с дополнительным вентилятором.



	
	[image: A13-10086]



		– 
	Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.



	– 
	Отсоединить передний шланг охлаждающей жидкости от дополнительного радиатора -Стрелка- и слить охлаждающую жидкость.



	– 
	Выкрутить болты -1- и -2-.



	
	[image: A19-10056]



		– 
	Снять шланги системы охлаждения -1- и -3-.



	– 
	Выкрутить винт -2- и снять дополнительный радиатор.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.



	– 
	Установить кожух переднего бампера → Группа ремонта63.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	При замене радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.



	Моменты затяжки



	
	[image: A19-10357]



	Деталь
	Нм

	Воздуховод к дополнительному радиатору
	9

	Правый дополнительный радиатор к креплению
	9



	
	
	

		[bookmark: x-jd9lprr4l8]Снятие и установка рамки вентилятора



	
	



		Снять



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Снять радиатор → Глава.



	– 
	Разъединить штекерное соединение -стрелка- к вентилятору радиатора.



	
	[image: A19-10358]



		– 
	Снять левый и правый воздуховод -Стрелки-.



	
	[image: A19-0517]



		– 
	Разблокировать оба стопорных болта рамки вентилятора и извлечь их вверх -Стрелки-.



	– 
	Подвинуть рамку вентилятора за верхний край вперед.



	
	[image: A19-0050]



		– 
	Отсоединить разъем -стрелка- для вентиляторов радиатора, для этого следует взять штекер за рамкой вентилятора.



	– 
	Снять рамку вентилятора.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:



	– 
	Установить радиатор → Глава.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	
	[image: A19-0518]

		[bookmark: x85erg65manu]Снятие и установка вентилятора радиатора



	
	



		Снять



	– 
	Слить охлаждающую жидкость → Глава.



	– 
	Снять радиатор → Глава.



	– 
	Снять рамку вентилятора → Глава.



	– 
	Выкрутить болты -Стрелки-.



	– 
	Отсоединить штекерные разъемы и высвободить провода.



	– 
	Снять вентиляторы радиатора.



	Монтаж



	Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:



	– 
	Установить рамку вентилятора → Глава.



	– 
	Установить радиатор → Глава.



	– 
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Момент затяжки



	
	[image: A19-0519]



	Деталь
	Нм

	Вентилятор к рамке
	10 1)

		 
	1) заменить болты.






	
	
	

		[bookmark: x-52f22d84jbrzox]Проверка системы охлаждения на герметичность



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	
	



		 
	Тестер системы охлаждения -V.A.G 1274 B-



	
	[image: W00-10657]



		 
	Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-



	
	[image: W00-0703]



		 
	Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/9-



	
	[image: W00-0564]



		Порядок работы



	 
	Рабочая температура двигателя.



	– 
	Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.



	[image: D:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]ВНИМАНИЕ!
	При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.






	– 
	Открыть крышку расширительного бачка.



	
	[image: A10-1690]



		– 
	Установить тестер системы охлаждения -V.A.G 1274 B- с адаптером -V.A.G 1274/8- на расширительный бачок ОЖ.



	– 
	С помощью ручного насоса тестера создать избыточное давление приблизительно 1,0 бар.



	Если давление снижается:



	– 
	Найти место утечки и устранить неисправность.



	
	[image: A19-10646]



		[bookmark: xkzc46th06]Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка



	– 
	Установить тестер системы охлаждения -V.A.G 1274 B- с адаптером -V.A.G 1274/9- на крышку расширительного бачка.



	– 
	С помощью ручного насоса тестера создать избыточное давление.



	 
	Редукционный клапан должен открываться при избыточном давлении от 1,4 до 1,6 бар.



	Если редукционный клапан не открывается при указанном давлении:



	– 
	Заменить крышку.



	
	[image: A19-10748]
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