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	  
	Считать „блок измеряемых величин 004“ для мультифункционального переключателя перед проведением электрической проверки.



	  
	Убедиться в том, что трос рычага селектора правильно отрегулирован →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37.



	  
	  



		–  
	Открутить на автомобилях с автономным отопителем шурупы -стрелки- выхлопной трубы автономного/дополнителного отопителя на звукоизоляции.
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		–  
	Ослабить элементы крепления -стрелки- и снять звукоизоляцию.
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		–  
	Отсоединить на КПП спереди слева штекерный разъем -2- мультифункционального переключателя -F125-.
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		Раскладка контактов на 10-контактном штекерном разъеме мультифункционального переключателя -F125-.
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	Диагностическая операция №1



	Контакты на -F125-
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	1 + 2
	Мультифункциональный переключатель -F125-
		  
	Зажигание выключено



	  
	Включить область измерений: измерение сопротивления



	 
	 

	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“, „D“



	менее 1 Ω
		–  
	Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах, проникновение влаги или неплотность посадки



	–  
	Проверить регулировку троса рычага селектора КПП →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37



	–  
	Заменить мультифункциональный переключатель →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37




	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „R“, „S“ или „4“, „3“, „2“



	∞ Ω
	

	1 + 3
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „R“, „N“, „S“ или „4“



	менее 1 Ω
	

	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „P“, „D“, „3“, „2“



	∞ Ω
	

	1 + 4
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „N“, „D“, „S“ или „4“, „2“



	менее 1 Ω
	

	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „P“,„R“, „3“



	∞ Ω
	 

	1 + 5
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „D“, „S“ или „4“, „3“



	менее 1 Ω
	 

	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „P“, „R“, „N“, „2“



	∞ Ω
	 



	
	  
	  



	[bookmark: x-h13bbs9orhb]Диагностическая операция №2



	Контакты на -F125-
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	9 + 10
	P/N-сигнал мультифункционального переключателя -F125-
		  
	Зажигание выключено



	  
	Включить область измерений: измерение сопротивления



	 
	 

	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „R“, „D“, „S“ или „4“, „3“, „2“



	∞ Ω
		–  
	Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах, проникновение влаги или неплотность посадки



	–  
	Проверить регулировку троса рычага селектора КПП →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37



	–  
	Заменить мультифункциональный переключатель →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37




	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“



	менее 1 Ω
	



	
	  
	  



	[bookmark: x-l23bbs2quhb]Диагностическая операция №3



	Контакты на -F125-
	Проверяется
	Условия проверки и работы
	Заданное значение
	Меры при отклонении от заданного значения

	7 + 8
	Сигнал фонарей заднего хода мультфункционального переключателя -F125-
		  
	Зажигание выключено



	  
	Включить область измерений: измерение сопротивления



	 
	 

	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“, „D“, „S“ или „4“, „3“, „2“



	∞ Ω
		–  
	Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах, проникновение влаги или неплотность посадки



	–  
	Проверить регулировку троса рычага селектора КПП →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37



	–  
	Заменить мультифункциональный переключатель →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37




	 
	 
		–  
	Рычаг селектора КПП в положении „R“



	менее 1 Ω
	



	
	  
	  



		Проверить подачу питания к мультифункциональному переключателю



	–  
	Подключить мультиметр для измерения напряжения между контактами -1- и -10-, а также между контактами -7- и -10- 10-контактного штекерного разъема.



	–  
	Включить зажигание.



	  
	Заданное значение: примерно соответствует напряжению АКБ.



	Если заданное значение не достигнуто:



	–  
	Отремонтировать кабельное соединение → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.



	Проверить кабельное соединение между 10-контактным штекерным разъемом мультифункционального переключателя и блоком управления КПП



	–  
	Подключить адаптер -V.A.G 1598/20- (диагностический коммутатор) к блоку управления АКПП -J217- → Глава.
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		–  
	Подключить мультиметр для измерения сопротивления между контактами 10-контактного штекерного разъема и гнездами адаптера -V.A.G 1598/20- (диагностического коммутатора), как изложено в следующей таблице.
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	Штекерный разъем
контакт
	Адаптер -1598/20- (диагностический коммутатор)
Гнездо
	Заданное значение

	1
	54 или 55
	менее 1,5 Ω

	2
	36
	менее 1,5 Ω

	3
	8
	менее 1,5 Ω

	4
	37
	менее 1,5 Ω

	5
	9
	менее 1,5 Ω

	6
	контакт свободен
	 

	7
	→ Символ, определяющий позицию иллюстрации, диагностическая операция №2

	8
	

	9
	→ Символ, определяющий позицию иллюстрации, диагностическая операция №3

	10
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	  
	При отклонении от заданного значения следует устранить прерывание контакта в проводе согласно схеме электрооборудования и проверить штекерный разъем на коррозию в контактах, проникновение влаги и неплотность посадки.



	  
	Если данная проверка кабельных соединений не выдала недопустимых отклонений, следует заменить мультифункциональный переключатель -F125- →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37.
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