Общая информация об авто:

Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZYN108215
Дата выпуска 08.03.2000
Модельный год 2000
Торговое обозначение 4B404Z
Код двигателя AQJ
Код коробки передач EFN
Код внутренней отделки ZH
Цвет крыши A2
Цвет кузова / номер краски A2 / Y9B

Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
информация с http://vin-online.ru

1E1 Адсорбер
3B0 Без крепления детского сиденья
6U0 Без дополнительных внешних уплотнителей
2WA Без дополнительных шин
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
9V7 Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
J1G Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)
5C5 Кузовные мероприятия без повышенных требований по безопасности
K8S Спортивный седан
1LX Передние дисковые тормоза
1KE Задние тормоза дисковые
1AT Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
2K3 Усиленный бампер
7QB CD-ROM (Германия)
7A2 CD-чейнджер
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
6E3 Передний центральный подлокотник
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3V0 Без детского многоместного сиденья
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
6FC Корпуса внешних зеркал в цвет алюминия
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
4M0 Без подстаканника
FC0 Без индивидуальной комплектации
4N0 Передняя панель стандартная
2A4 Оснащение для транспортировки морским путём (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья
4K4 Центральный замок с системой центральной блокировки замков
2T1 С двойным DIN
1X1 Полный привод
0GF Соответствие нормам токсичности ОГ, D3 EU3D
8Z5 Не для стран с жарким климатом
M9K 8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 л/250 кВт V8 40V EU 3-D, базовый двигатель: T7S
A8S Исполнение стандартное
6XK Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
2B2 Дополнительная изоляция от внешних шумов
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
0TD Передние и задние коврики
8WC Противотуманная фара
6W5 Кронштейн номерного знака передний
1SA Без дополнительной защиты картера
1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
6R0 Отделка рычага АКП
6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
C12 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
8GT Компакт-генератор 90 -150 А
6PC Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
FA0 Регламент опытной серии
8JG Фара головного света с газоразрядной лампой для правостороннего движения
8K0 Без спец. включения ближнего света (информация с http://vin-online.ru&#41;
8X1 Система очистки фар
8Q3 Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
1EX Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином
5MK Декоративные вставки, карбон
1VJ Монтажные детали для 8-цил. двигателя
0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
7CA Без наклейки радиоуправление
3HK Отделка Alcantara без кожи
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
4SD Левое косметическое зеркало с подсветкой
4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
1PC Колёсные болты – секретки (не запираемые)
5A5 Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения
7P1 Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
4ZB Блестящие декор. накладки
9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
7Q2 Навигационная система с цветным экраном
0VC Документация на немецком языке
5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
7X0 Без парковочного ассистента
3CA Без перегородки
8AY Радионавигационная система
0N1 "Задняя ось ""Standard"""
3GA Без пола груз. отсека
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
3Q6 Подголовники сзади (3 штуки)
3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
5RU Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FR Подъёмно-сдвижной электролюк с солнечными ячейками, с автоматикой предустановкиположения
3S0 Без релинга/багажника на крыше
0LW Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
7M2 Накладки порога в дверных проёмах с S-эмблемой
3L5 Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
9P0 Без контроля ремней безопасности
N7U Обивка сиденья `Alcantara` и Perlnappa
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
A00 Обычная поставка, без самовывоза
1BD Подвеска/амортизаторы, специальное спортивное исполнение
4X1 Передняя боковая подушка безопасности
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
5E8 Большая накладка порога с обшивкой двери
3X1 Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
8RY Громкоговоритель с Bose-Sound
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0ST Наклейки/таблички на немецком-французском языках
8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
L0L Автомобили с левым расположением руля
2ZP Кожаное спортивное рулевое колесо для системы подушки безопасности с Tiptronic и с S-эмблемой
9B0 Без системы Telepass
9ZJ Установка встроенного телефона
0L2 Электрическое управление подачи топлива
6M1 "Приспособление для крепления поклажи на багажнике (""паук"")"
7K0 Без системы контроля давления в шинах
H3Y Шины 215/60 R16 95 V с очень высокой оптимизацией сопротивления качению
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
1YD Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
G0Q 5-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
0G7 Tiptronic
B99 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
0DS Спецкомплект для данного класса а/м -4B0-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
0JM Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 12
0YR Весовая категория 16 только встроенное управление без прогноза потребностей
C4T Легкосплавные диски 8J x 17
4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
PNE 
PT1 
QH0 без голосового управления
T7S 8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 л агрег. 077.2 (алюм.)
QA0 Без детского сиденья
Q1E Спорт. передн. сиденья Recaro
U2B "Панель приб. с шкалой ""км/ч"", радиочасами, тахом. и суточн. счётчиком пробега в км и доп. контр. приборами"
VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
V0A Шины без определения марки производителя
WMM
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