Разборка и сборка отопителя
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1.  Болт.     2.  Корпус нагнетателя воздуха  -V6.   3. Уплотнитель.   4.  Прокладка (заменить).  5. Свеча накала с датчиком пламени -Q8. Различные версии для крепления  болтом или зажимом.                   6.   Клипса.       7.  Горелка. Различные версии для крепления свечи накаливания с датчиком пламени -Q8  (болт или зажим).     8.  Прокладка  (заменить).    9.  Корпус горелки, теплообменника и блока управления отопителя -J162. Не разбирать. 10. Крышка эл. разъемов.
Снятие крышки эл. разъемов
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 С помощью отвертки  отсоедините  крышку  -A-.
Назначение эл. разъемов отопителя
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- Разъем  -A- для циркуляционного насоса -V55.                                                                                                             - Разъем  -В- для нагнетателя воздуха  -V6.                                                                                                                               - Разъем  -C- для свечи накаливания с датчиком пламени -Q8.
Снятие и установка нагнетателя воздуха -V6
Примечания:                                                                                                                                                                          ◆ Нагнетатель воздуха  может быть отдельно заменен только на обогревателях с блоком управления -J162 с версией ПО "D49" и выше. Только эти обогреватели позволяют регулировать уровень CO2 в выхлопных газах с помощью функции "Адаптация".                                                                                 ◆При  производстве отопителя, уровень СО2 в выхлопных газах выставляется на испытательном стенде. Этот параметр не может быть изменен у отопителей с блоком управления до версии ПО "D48". Замена нагнетателя воздуха  на этих обогревателях приведет к опасности превышения допустимого уровня CO2 в выхлопных газах.                                                                                                                                                                                              ◆ После замены нагнетателя воздуха, проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень CO2 в выхлопных газах.                                                           [image: A82-0118]                                                                                                                     - Снимите крышку эл. разъемов и отключите разъемы.                                                                                              - Удалите циркуляционный насос -V55 (только для автономного отопителя).                                                      - Удалите болты -А-.                                                                                                                                                                  - Отделите нагнетатель воздуха -В- от обогревателя -E-.                                                                                                                                Замечания по установке:                                                                                                                                                    ◆ Перед установкой нагнетателя воздуха, заменить прокладку  между нагнетателем  и отопителем.                                                                                                                                                                                        ◆ При установке топливопровода -С-, убедиться, что уплотнение -D- правильно расположено в нагнетателе воздуха -В-.
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