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		–  
	Выкрутить болты -А-.



	–  
	Извлечь насадку -С- из крепления.



	–  
	Снять исполнительный двигатель.



	–  
	Отсоединить штекерное соединение -В- от серводвигателя.
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		–  
	Проверить перед установкой исполнительного двигателя опору заслонки избыточного воздуха.



	–  
	Снять соединительный элемент -A- с вала заслонки избыточного воздуха и установить его на исполнительный двигатель -B-, как показано на рисунке.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	  
	Вал исполнительного двигателя -В- не имеет упора, он будет вращаться постоянно при наличии напряжения на контактах 5 и 6. Поэтому при снятом серводвигателе подавать напряжение разрешается, только если вставлен соединительный элемент -B-.



	  
	Если соединительный элемент -A- не удается установить в исполнительный двигатель без усилия, возможно, положение вала, возможно, изменено.



	  
	Если вал находится в таком положении, что вставить соединительный элемент невозможно, подсоединить, например, с помощью адаптерного кабеля → Глава или вспомогательного провода из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594/C- контакты 5 и 6 исполнительного двигателя к 12-вольтовой АКБ через предохранитель на 5 А.



	  
	Исполнительный двигатель должен вращаться до тех пор, пока не станет возможной установка соединительного элемента без усилий, направление вращения изменяется путем перемены плюса на минус.



	  
	Проверить посадку соединительного элемента, люфт между креплением исполнительного двигателя и соединительным элементом не допускается.



	–  
	Установить вновь соединительный элемент -A- на вал заслонки избыточного воздуха.



	–  
	Установить серводвигатель -B-.
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		–  
	Затянуть крепежные винты -А- от руки (10 Нсм).



	–  
	Проверить перед установкой крышки корректную посадку разъема -B-, крепление проводки согласно рисунку и посадку насадки -C-.



	–  
	Уплотнить насадку, через которую проходит жгут проводов под крышкой к исполнительному двигателю, например, с помощью силиконового герметика -D 176 001 A3- (тем самым вода не пройдет через насадку или рядом с насадкой в разъем или исполнительный двигатель).



	–  
	Установить снятые детали в обратной последовательности.



	–  
	Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".



	–  
	Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
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