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		  
	В производство с модельного года 2008 постепенно вставляется по одной пенопластовой полосе (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A- и шахтой забора воздуха -B-. Эти полоски -C- предотвращают проникновение влаги в климатическую установку через места соединения.



	  
	При установке шахты забора воздуха -B- по одной пенопластовой полоске (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A-, а также крышкой -D- и шахтой забора воздуха -B- или уплотнить эти места соединения герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.



	  
	При рекламациях на проникновение влаги (запотевание ветрового стекла, появление запахов, влага на электродвигателе вентилятора приточного воздуха -V2-) на а/м, которые при производстве не оснащались пенопластовыми полосками -C-, следует в дополнение к описываемым мерам по уплотнению провести уплотнение соединения между крышкой с заслонкой приточного воздуха и нижней частью корпуса вставкой пенопластовых полосок → Глава. Помимо этого, уплотнить дополнительно соединение между крышкой испарителя и и нижней частью корпуса герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Глава
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		  
	Уплотнить тщательно перед монтажом шахты забора воздуха швы в корпусе в области -C- и -D- с помощью герметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3-).



	Снятие



	–  
	Снять правую и левую облицовку водоотводящего короба.



	–  
	Снять салонный фильтр → Глава.



	–  
	Снять растяжку с элементом усиления к обтекателю. → Ходовая часть; Ремонтная группа40



	–  
	Включить зажигание и установить в климатической установке режим приточного воздуха (например, путем настройки „Defrost“ на переднем блоке управления и индикации, блоке управления Climatronic -J255-)
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	Для облегчения доступа к болтам -A- открыть заслонку избыточного воздуха.
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		–  
	Выкрутить болты -А-.



	–  
	Выключить зажигание.



	–  
	Выкрутить остальные винты -стрелки-.
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		–  
	Открыть крепления жгута проводов -A- справа и слева на кондиционере.



	–  
	Снять шахту забора воздуха с заслонкой избыточного воздуха.



	–  
	Открыть, при необходимости, для проведения других работ остальные крепления жгута проводов на кондиционере.
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		–  
	Выкрутить болты -А-.



	–  
	Снять кожух -В-.



	–  
	Извлечь температурный датчик из шахты забора воздуха → Глава



	–  
	Снять серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71- → Глава



	Установка



	Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
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		–  
	Уплотнить перед монтажом шахты забора воздуха швы в корпусе слева и справа в области -C- и -D- с помощью герметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.



	–  
	Уплотнить насадку, через которую проходит жгут проводов в кондиционер (к блоку управления приточного вентилятора -J126-), с помощьюгерметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3- (тем самым вода не попадет через насадку или рядом с насадкой в кондиционер).
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		–  
	При установке шахты забора воздуха -B- по одной пенопластовой полоске (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A-, а также крышкой -D- и шахтой забора воздуха -B- или уплотнить эти места соединения герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.



	–  
	Установить снятые детали в обратной последовательности.



	–  
	Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".



	–  
	Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
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