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	  
	При снятии пометить соединительный элемент двигателя/заслонки (чтобы не перепутать с соединительными элементами других серводвигателей).



	  
	В случае неисправности „превышение верхнего или нижнего предела“ проверить соединительный элемент между двигателем и заслонкой, он должен быть установлен на двигатель надлежащей стороной, а между креплением двигателя и соединительным элементом не должно быть люфта.



	Снятие



	–  
	Снять приборную панель в сборе с поперечной балкой. →Арматурные работы; Ремонтная группа70



	–  
	Снять левый дефлектор пространства для ног (сторона водителя).



	  
	  



		–  
	Открутить винты -А- и снять воздуховод -В-.



	–  
	Пометить штекер -C- исполнительного двигателя (опасность случайно перепутать с другими похожими штекерами).



	–  
	Снять разъем -C- с исполнительного двигателя заслонки для обдува ветрового стекла и переднего левого дефлектора -V200-.
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		–  
	Осторожно отжать соединительный элемент -С- двумя отвертками с исполнительного двигателя
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	Соединительный элемент -C- и тяга -D- с рычагом остаются на кондиционере.



	–  
	Выкрутить болты -А-.



	–  
	Пометить разъем -В- исполнительного двигателя (опасность перепутать с другими схожими разъемами).



	–  
	Снять разъем -CВ- с исполнительного двигателя.



	–  
	Снять исполнительный двигатель.



	Установка



	Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.



	  
	[image: A87-0564]



		–  
	Насадить соединительный элемент -A- на вал исполнительного двигателя.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	  
	Проверить посадку соединительного элемента, он должен зафиксироваться на вале двигателя, а люфт между валом серводвигателя и соединительным элементом не допускается.



	  
	Соединительный элемент разрешается устанавливать только в том положении, в котором он фиксируется без применения силы. Если соединительный элемент вставляется с усилием, проверить крепление двигателя, оно может быть повернуто на 180°.



	  
	Вал серводвигателя -B- не имеет упора, он будет вращаться постоянно при наличии напряжения между контактами 5 и 6. Поэтому при снятом исполнительном двигателе подавать напряжение разрешается, только если вставлен соединительный элемент -А-.



	  
	Если соединительный элемент -A- не удается установить в серводвигатель без усилия, это значит, что положение вала, возможно, изменено.



	  
	Если вал находится в таком положении, что вставить соединительный элемент невозможно, подсоединить, например, с помощью адаптер-кабеля → Глава или вспомогательного провода из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594/C- контакты 5 и 6 исполнительного двигателя к 12-вольтовой АКБ через предохранитель на 5 А.



	  
	Исполнительный двигатель должен вращаться до тех пор, пока не станет возможной установка соединительного элемента без усилий, направление вращения изменяется путем перемены плюса на минус.



	–  
	Установить снятые детали в обратной последовательности.



	–  
	Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".



	–  
	Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
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