		[bookmark: x-37tacsxzh42]Снятие и установка правого модуля подачи топлива с топливным насосом -G23-



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Ключ -T10202-



	Снятие



	Соблюдать меры безопасности → Глава.



	Соблюдать нормы поддержания чистоты → Глава.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]  Осторожно!
	При снятии модуля подачи топлива бак может быть заполнен максимум на 1/3. При необходимости, удалить топливо из топливного бака. Порядок действий → Глава.






	[image: C:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]  Осторожно!
	Соблюдать меры предосторожности при отсоединении клемм аккумуляторной батареи.






	  
	[image: W00-1334]



		–  
	Отсоединить провод массы -стрелка- от АКБ при выключенном зажигании →Группа ремонта27.



	  
	[image: A27-0182]



		–  
	Снять обшивку мата для пола багажника.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Для снятия и установки модуля подачи топлива рекомендуется вынуть ремонтный набор и запасное колесо из багажника. В этом случае в нише запасного колеса можно садиться или становиться на колени.



	–  
	Открутить крышку глухого фланца справа -стрелка-.



	  
	[image: A20-0994]



		–  
	Отсоединить электрические разъемы -1- и -2- на правом глухом фланце.



	  
	[image: A20-1099]



		–  
	Нанести метки на обратную топливную магистраль -1- и подающую топливную магистраль -2-.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением элементов системы обернуть чистой ветошью место соединения. Затем, осторожно ослабив место соединения, стравить давление.






	–  
	Снять обе магистрали с глухого фланца, для этого нажать кнопки разблокировки.



	Автомобили с автономным отопителем:



	–  
	Дополнительно отсоединить топливную магистраль -2-, идущую к автономному отопителю.



	  
	[image: A20-1100]



		Продолжение для всех автомобилей:



	–  
	Отвернуть запорное кольцо ключом -T10202-.



	  
	[image: A20-10236]



		–  
	Снять глухой фланец и уплотнительное кольцо.



	–  
	Отсоединить электрические разъемы -1 … 3- на нижней стороне правого глухого фланца.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	[image: A20-1101]



		Для рассоединения упомянутых далее муфт трубопроводов извлечь топливопроводы к отверстию топливного бака.



	–  
	Отсоединить через правое отверстие топливного бака подающие топливные магистрали -1- и -2- модулей подачи топлива, нажав для этого кнопку разблокировки.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	[image: A20-10612]



		Для наглядности на последующих рисунках некоторые узлы показаны в разобранном состоянии.



	–  
	Впереди на правом модуле подачи топлива освободить из зажимов заправочный топливопровод -стрелка-.



	  
	[image: A20-1060]



		–  
	Отвинтить крышку запорного фланца слева -Стрелки-.



	  
	[image: A20-0993]



		–  
	Отсоединить электрические разъемы -1- и -2- на левом глухом фланце.



	  
	[image: A20-1097]



		–  
	Отвернуть запорное кольцо ключом -T10202-.



	  
	[image: A20-10236]



		–  
	Снять глухой фланец и уплотнительное кольцо.



	–  
	Отсоединить электрические разъемы -1 … 3- на нижней стороне левого глухого фланца.



	  
	[image: A20-1098]



		–  
	Отсоединить через левое отверстие топливного бака соединительную магистраль -1-, нажав кнопку разблокировки.



	–  
	Извлечь соединительную магистраль из правого отверстия топливного бака.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	-Поз. 2, 3- не учитывать.



	  
	[image: A20-10658]



		–  
	Отсоединить через правое отверстие топливного бака рабочую магистраль -1- левого эжектора и рабочую магистраль -2- правого модуля подачи топлива, нажав для этого кнопку разблокировки.



	  
	[image: A20-10659]



		–  
	Через правое отверстие топливного бака нажать на кнопки разблокировки -стрелки- и снять магистраль подачи топлива -1- и датчик уровня топлива 4 -G393--поз. 2-.



	–  
	Отвернуть датчик уровня топлива 4 -G393- вправо, в сторону.



	  
	[image: A20-1051]



		–  
	Нажать на обе крепежных защелки в креплении для модуля подачи топлива вниз -стрелки-.



	–  
	Извлечь модуль подачи топлива.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Необходимо, чтобы в модуле подачи топлива еще имелось топливо.



	  
	[image: A20-1031]



		[bookmark: x-nivacsvc37]Установка



	  
	Момент затяжки → Глава.



	–  
	Перед установкой модуля подачи топлива потянуть обе крепежные защелки на креплении вверх до щелчка -стрелки-.



	–  
	Осторожно вжать модуль подачи топлива в крепление до хорошо слышимого щелчка.



	  
	[image: A20-1037]



		–  
	Насадить подающий топливопровод -1- и датчик уровня топлива 4 -G393--пункт 2- на правый модуль подачи топлива так, чтобы было слышно, как они войдут в зацепление.



	  
	[image: A20-1051]



		–  
	Через правое отверстие в топливном баке насадить рабочую магистраль -1- левого эжектора и рабочую магистраль -2- правого модуля подачи топлива до слышимой фиксации.



	  
	[image: A20-10659]



		–  
	Через левое отверстие в топливном баке насадить соединительную магистраль -1- до слышимой фиксации.



	  
	[image: A20-10658]



		–  
	Подключить штекерные соединения -1 … 3- на нижней стороне левого глухого фланца.



	–  
	Установить на фланец новое уплотнительное кольцо в сухом виде.



	  
	[image: A20-1098]



		–  
	Вставить глухой фланец в топливный бак, соблюдать монтажное положение:



	  
	Накладка -2- фланца должна находиться между выступами -1- и -3- топливного бака.



	  
	[image: A20-1091]



		–  
	Затянуть стопорное кольцо.



	  
	[image: A20-10236]



		–  
	Подключить электрические разъемы -1- и -2- на левом глухом фланце.



	  
	[image: A20-1097]



		–  
	Привинтить крышку левого глухого фланца -стрелки-.



	  
	[image: A20-0993]



		–  
	Через правое отверстие в топливном баке насадить топливные магистрали -1- и -2- модулей подачи топлива до слышимой фиксации.



	  
	[image: A20-10612]



		–  
	Подключить электрические разъемы -1 … 3- на нижней стороне правого глухого фланца.



	–  
	Установить на фланец новое уплотнительное кольцо в сухом виде.



	  
	[image: A20-1101]



		–  
	Вставить глухой фланец в топливный бак, соблюдать монтажное положение:



	  
	Накладка -2- фланца должна находиться между выступами -1- и -3- топливного бака.



	  
	[image: A20-1110]



		–  
	Затянуть стопорное кольцо.



	  
	[image: A20-10236]



		–  
	Установить магистраль подачи топлива -2- и обратную топливную магистраль -1- до слышимого щелчка согласно маркировке.



	Автомобили с автономным отопителем:



	–  
	Кроме того, насадить топливную магистраль автономного отопителя до слышимой фиксации.



	  
	[image: A20-1100]



		Продолжение для всех автомобилей:



	–  
	Подключить электрические разъемы -1- и -2- на правом глухом фланце.



	  
	[image: A20-1099]



		–  
	Привинтить крышку правого глухого фланца -стрелки-.



	–  
	Подключить аккумуляторную батарею. Соблюдать правила отсоединения аккумуляторной батареи →Группа ремонта27.



	–  
	После установки заправить автомобиль минимум 5 литрами топлива.



	Автомобили с автономным отопителем:



	–  
	Для удаления воздуха из подающей топливной магистрали дозирующего насоса на 10 минут включить автономный отопитель на полную мощность.



	  
	[image: A20-0994]
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