Синхронизация (повторное обучение) радиоключей на центральный блок комфорта.

Когда автомобиль не отпирается (запирается) от радиопульта на ключе, необходимо синхронизировать ключ. В накопителе неисправностей центрального блока комфорта записываются ошибки: 00955-00958.

Методы синхронизации радиоключей для автомобилей с версией программного обеспечения центрального блока комфорта до «0999»

· Нажать кнопку на радиоключе (если нет отпирания/запирания)

· Закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери. В течение 30 секунд нажать на клавишу отпирания на ключе.

· Проверить работу радиоключей

Метод синхронизации радиоключей для автомобилей с версией программного обеспечения центрального блока комфорта с «1000» (включает в себя автомобили с 2003 модельного года)

· Если автомобиль закрыт, то открыть его ключом через замок водительской двери.

· Нажать клавишу отпирание на ключе.

· Вставить ключ в замок зажигания и включить «зажигание» (в этот момент происходит проверка ключа на разрешение старта от иммобилайзера).

· Выключить зажигание и вынуть ключ.

· Нажать на клавишу отпирания или запирания.

Указания:

Версию программного обеспечения центрального блока комфорта можно узнать через опрос блока диагностическим прибором

После отключения или замены АКБ необходимо все ключи синхронизировать.

В случае если синхронизация не удалась необходимо провести функцию «Anpassung» для ключа. Для этого необходимо провести соответствующую программу «KD5708-Anlernen von Funkschlussel mittels Anpassung».

