	Обзор компонентов - ременный привод распредвалов
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	1 - 
	Опорный палец



	2 - 
	45 Нм



	3 - 
	Шайба



	   
	натяжного ролика



	4 - 
	45 Нм



	5 - 
	Натяжной ролик



	6 - 
	Натяжной рычаг



	   
	подложить шайбу → Поз.



	7 - 
	70 Нм



	8 - 
	Шайба



	9 - 
	75 Нм



	10 - 
	Приводная шестерня распредвала



	   
	впускного распредвала



	   
	для снятия и установки снять зубчатый ремень с шестерен распредвалов → Глава



	   
	снимать с помощью двуручного съемника -T40001- и пальца -T40001/5-



	11 - 
	22 Нм



	12 - 
	10 Нм



	13 - 
	Резиновая втулка



	14 - 
	10 Нм



	15 - 
	Задняя правая часть крышки зубчатого ремня



	16 - 
	22 Нм



	17 - 
	Насос высокого давления



	   
	системы впрыска



	[image: C:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]  Осторожно!
	Перед первым запуском двигателя необходимо наполнить насос высокого давления топливом. Насос высокого давления не должен работать "на сухую".






	   
	снятие и установка → Группа ремонта23



	18 - 
	Зубчатый ремень привода ГРМ



	   
	перед снятием пометить направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению



	   
	проверить степень износа



	   
	снятие → Глава



	   
	установка (регулировка фаз газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	19 - 
	Механический насос системы охлаждения



	   
	снятие и установка → Глава



	20 - 
	Прокладка



	   
	заменить



	21 - 
	10 Нм



	22 - 
	Задняя левая часть крышки зубчатого ремня



	23 - 
	10 Нм



	24 - 
	Приводная шестерня распредвала



	   
	впускного распредвала



	   
	для снятия и установки снять зубчатый ремень с шестерен распредвалов → Глава



	   
	снимать с помощью двуручного съемника -T40001- и пальца -T40001/5-



	25 - 
	Шайба



	26 - 
	75 Нм



	27 - 
	Отводной ролик



	28 - 
	Эксцентриковый ролик



	29 - 
	45 Нм



	30 - 
	Ременная шестерня коленвала



	   
	на прилегающих поверхностях между приводной шестерней зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла



	   
	установка возможна только в одном положении



	31 - 
	200 Нм + довернуть на 180° (1/2 об.)



	   
	заменить



	   
	маслом не смазывать



	   
	для откручивания и затяжки использовать фиксирующий болт -3242-



	   
	вкрутить фиксирующий болт -3242- → Символ, определяющий позицию иллюстрации или → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	[bookmark: x-qwh9ksdte5b]32 - 
	Шайба



	   
	для натяжного рычага



	33 - 
	Натяжное приспособление для зубчатого ремня



	34 - 
	10 Нм




	
	  
	  

	[bookmark: xk9b38edos-]Снятие и установка зубчатого ремня
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	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	Ключ для фиксации -3036-



	  
	Фиксирующий болт -3242-



	  
	Стопоры распредвалов -3458-



	  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1783-



	  
	Трещотка -VAS 5122-



	  
	Двуручный съемник -T40001- с пальцем -T40001/5-




		



	  
	  



		  
	Ключ для натяжного ролика -T40009-



	



	  
	[image: W00-1043]



		  
	Стопорный штифт -T40011-



	Снятие


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	При монтаже снова установить на прежних местах все крепежные элементы кабелей, снятые или срезанные во время разборки.



	Двигатель установлен:



	–  
	Установить коленвал в положение ВМТ → Глава „Установка двигателя в положение ВМТ - двигатель установлен“.



	–  
	Снять поликлиновой ремень → Глава.



	  
	[image: W00-1089]



		–  
	Расклипсовать жгут проводов кольца вентилятора -стрелки-.



	–  
	Выкрутить болты -1 ... 4-.



	–  
	Положить гидравлический вентилятор радиатора с подсоединенными гидролиниями на двигатель.



	Двигатель демонтирован:



	–  
	Установить коленвал в положение ВМТ → Глава „Установка двигателя в положение ВМТ - двигатель демонтирован“.



	  
	[image: A13-0325]



		Продолжение для установленного/демонтированного двигателя.



	–  
	Снять демпфер крутильных колебаний коленвала, для этого выкрутить 8 болтов -1-.



	  
	[image: A13-0284]



		–  
	Снять верхнюю правую, верхнюю левую и нижнюю части крышек зубчатого ремня → Глава.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Стопоры распредвалов нельзя использовать в качестве контропоры.



	–  
	Открутить болты двух шестерен распредвалов примерно на 3 оборота, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036-.



	  
	[image: A13-0292]



		–  
	Пометить направление вращения зубчатого ремня мелом или фломастером.



	–  
	Повернуть натяжитель зубчатого ремня с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, пока натяжной рычаг не сожмет натяжной элемент так, что стопорный штифт -T40011- можно будет установить в отверстия поршней и корпуса.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Натяжной элемент зубчатого ремня оснащен масляным упором, поэтому сдавить его можно лишь постепенно с равномерным усилием.



	  
	[image: A13-0293]



		–  
	Открутить болт -стрелка- эксцентрикового ролика.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	[image: A13-0294]



		Болты шестерен распредвалов остаются в качестве контропоры открученными на 3 ... 4 оборота в распредвале.



	–  
	Снять левую и правую шестерни распредвалов с помощью двуручного съемника -T40001- с пальцем -T40001/5- с конуса.



	–  
	Открутить шестерни распредвалов.



	–  
	Снять зубчатый ремень с шестернями распредвалов.



	[bookmark: xnpa23ados-]Установка (регулировка фаз газораспределения)



	  
	Зафиксировать распредвалы с помощью стопоров распредвалов -3458-.



	  
	Коленвал зафиксирован болтом -3242-.



	  
	Шестерни распредвалов ослаблены.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	При прокручивании распредвала ни один из поршней не должен находиться в ВМТ. Опасность повреждения клапанов/днища поршня.



	  
	Фиксаторы распредвалов -3458- нельзя использовать в качестве контропоры.



	  
	[image: A13-0306]



		–  
	Уложить зубчатый ремень в указанной последовательности на шкивы:



	1.  
	Коленчатый вал



	2.  
	Натяжной ролик



	3.  
	Эксцентриковый ролик



	4.  
	Левый распредвал (с шестерней распредвала)



	5.  
	Насос высокого давления



	6.  
	Отводной ролик



	7.  
	Водяной насос



	8.  
	Уложить зубчатый ремень в последнюю очередь на снятую шестерню зубчатого ремня правого ряда цилиндров и установить шестерню с уложенным зубчатым ремнем на распредвал -стрелка-.



	–  
	Прикрутить обе шестерни распредвалов так, чтобы они еле прокручивались и не качались.



	  
	[image: A13-0295]



		–  
	Вложить ключ с внутренним шестигранником 4 мм между натяжным рычагом -1- и поршнем -2- натяжного элемента.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	[image: A13-0334]



		Для установки ключа натяжного ролика -T40009- использовать адаптер 3/8” на 1/4”.



	–  
	Натянуть зубчатый ремень, для этого повернуть эксцентриковый ролик с помощью ключа натяжного ролика -T40009- и динамометрического ключа -V.A.G 1783- с динамометрическим ключом -VAS 5122- в -направлении стрелки- и держать с предварительным натяжением.



	  
	Момент предварительного натяжения - 3 Нм.



	–  
	Затянуть эксцентриковый ролик.



	  
	Момент затяжки 45 Нм.



	–  
	Извлечь ключ с внутренним шестигранником 4,0 мм.



	  
	[image: A13-0419]



		–  
	Повернуть натяжной рычаг с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, пока нельзя будет извлечь стопорный штифт -T40011-.



	  
	[image: A13-0293]



		–  
	Повернуть натяжной рычаг -1- в -направлении стрелки-, пока между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента -2- нельзя будет установить ключ с внутренним шестигранником 6,0 мм.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	[image: A13-0333]



		Фиксаторы распредвалов -3458- нельзя использовать в качестве контропоры.



	–  
	Затянуть шестерни распредвалов. Для этого придерживать с помощью контропоры -3036-.



	  
	Момент затяжки 75 Нм.



	–  
	Извлечь ключ с внутренним шестигранником 6,0 мм.



	–  
	Снять стопоры распредвалов -3458- с двух головок блока цилиндров.



	–  
	Удалить фиксирующий болт -3242-.



	  
	[image: A13-0292]



		–  
	Сделать два оборота коленвала в направлении вращения вала двигателя, пока коленвал снова не встанет в положение мертвой точки.



	–  
	Проверить величину -a- между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента, при необходимости - произвести регулировку эксцентрикого ролика.



	  
	Величина -a- = 4,0 ± 1,0 мм.



	  
	[image: A13-0239]



		–  
	Для проверки вкрутить фиксирующий болт -3242- еще раз в отверстие масляного поддона.



	  
	[image: A13-0286]



		–  
	Проверить с помощью стопоров распредвалов -3458- положение распредвалов.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Стопоры распредвалов не устанавливаются - повторить регулировку.



	–  
	Снять стопоры распредвалов -3458- с двух головок блока цилиндров.



	–  
	Удалить фиксирующий болт -3242-.



	Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	Прокладки и уплотнительные кольца необходимо заменить.



	  
	Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии → Каталог запчастей.



	  
	При обратном монтаже установить все кабельные хомуты, где они были установлены изначально.



	  
	[image: A13-0291]



		  
	При сборке следить за следующим: Потянуть разблокирующую скобу наружу и нажать на топливопровод -2- до фиксации на штуцере топливоподающего насоса -стрелка-



	  
	При правильно установленной трубе незакрепленная разблокирующая скоба будет установлена в шланговый разъем.



	  
	-поз. 1-, -поз. 3- и -поз. 4- не брать в расчет.



	–  
	Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом в масляный поддон.



	–  
	Установить вакуумный насос на левую ГБЦ → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	–  
	Установить поликлиновой ремень → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	–  
	Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	Моменты затяжки



	  
	[image: A15-0619]



	Деталь
	Нм

	Шестерня к распредвалу
	75

	Эксцентриковый ролик к блоку цилиндров
	45

	Топливоподающий насос к ГБЦ
	10

	Демпфер крутильных колебаний к шестерне коленвала
	22

	Резьбовая пробка к масляному поддону
	35

	Маслозаливной штуцер к ГБЦ
	10

	Соединительная трубка системы рециркуляции ОГ к
	механическому клапану системы рециркуляции ОГ
	22

	
	выпускному коллектору
	10

	Воздуховод к турбонагнетателю
	10

	Верхний воздуховод к
	заднему воздуховоду
	10

	
	впускному коллектору
	10

	Хомуты шлангов системы охлаждения
	2

	Хомуты воздуховодов
	3,5
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