	Сводка TPI
	Учётный №: 2007190/13

	A4,A6,A8 с автоматической КП (09L,09E): рывки/вибрации или писк при переключении
	Дата разрешения публикации: 18.01.2010


Описание неисправности клиентом/Заключение станции
1. Шумы (писк, вой) при принудительном переключении вверх, а также вниз: 3-4; 4-3.
2. Вибрация/рывки во время фазы работы блокирующего сцепления 
(см. причины -> указание!)
Распространяется на: автомобили с 6-ступенчатой АКП (09L, 09E) 
Техническое обоснование
Во время переключения передач сцепления издают кратковременные шумы (примерно 500 мс) или же вызывают вибрации и рывки. 
Указание: Обращаться к данной TPI при вибрациях и рывках следует лишь в случае, если явление возникает во время работы блокирующего сцепления!
Состояние блокирующего сцепления (БС) можно проверить в блоке измеряемых величин 007/3 
(БС разомкнуто/БС работает/БС замкнуто).
Решение в условиях производства
1. Внедрение оптимизированной ATF (голубого цвета) с февраля 2005 г. 
(Номера коробок передач A: 4000597, B: 95253).
2. Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г. 
(Номера коробок передач: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037)
 
Решение в условиях сервиса
Случай A: Автомобили ДО1-го внедрения:
Для реализации решения для сервиса необходимо для автомобилей до модельного года 05 включительно (внедрение с номеров коробок передач A: 4000597, B:95253) провести обновление программного обеспечения блока управления коробки передач.
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	•
	Применение новой ATF требует обязательного применения соответствующей версии программного обеспечения. Если соответствия не будет, то следствием будет постоянное повреждение коробки передач!!!


1. Обновить ПО в блоке управления КП до актуальной версии (см. таблицу по ссылке для оригинальных деталей)
2. ATF, 2-x этапная замена (1 x промывка и 1 x замена). Следует применять исключительно жидкость спецификации G 060 162 A... “ . Эта новая ATF имеет зелёный цвет.
3. При обновлении ПО будут удалены все настроечные значения переключающих элементов в блоке управления КП. Обязательно проведение заключительной адаптационной поездки для обеспечения хорошего качества переключения передач в коробке.
 
Случай B: Автомобили ПОСЛЕ 1-го внедрения:
Автомобили после внедрения содержат оптимизированную рабочую жидкость в АКП и соответствующую версию ПО в коробке передач.
1. ATF, 2-x этапная замена (1 x промывка и 1 x замена). Следует применять исключительно жидкость спецификации G 060 162 A... “ . Эта новая ATF имеет зелёный цвет.
2. Удалить настроечные значения переключающих элементов в блоке управления коробки передач. Обязательно проведение заключительной адаптационной поездки для обеспечения хорошего качества переключения передач в коробке.
﻿﻿﻿﻿УКАЗАНИЕ: Для автомобилей с МГ06 можно стиратьнастроечные значения и проводить адапционную поездку с запуском Ведомых функций!
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Если замена ATF не даёт результата, составить технический запрос по ремонту.
Указания по замене ATF:
Для того, чтобы удалить остатки старого масла из коробки передач (например, из гидротрансформатора), требуется провести описываемый далее процесс промывки.
1. Слить ATF и залить новую ATF (зелёного цвета, G 060 162 A...) , проверить уровень ATF в соответствии с Руководством по ремонту и откорректировать.
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	•
	До того, как автомобиль с пневматической подвеской будет установлен на подъёмник, то есть все 4 колеса повиснут в воздухе, необходимо активировать режим нахождения на подъёмнике.


	•
	Приподнять автомобиль примерно на 10 - 20 см.


	•
	Все четыре колеса перестали касаться земли.


	•
	Проверить лапы подъёмника, при необходимости - зафиксировать.


	•
	Проверить устойчивость положения автомобиля от опрокидывания.


	•
	Точно следовать правилам техники безопасности


При любых условиях нужно выполнять местные предписания и директивы по охране труда и технике безопасности!
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	•
	Ни в коем случае не допускать без ATF запуска двигателя и буксировки автомобиля!


	•
	ВНИМАНИЕ! Не превышать предельную скорость 50 км/ч по спидометру. 


2. Следить за индикацией передач в комбинации приборов, запустить двигатель и отпустить стояночный тормоз.
3. При включённом рабочем тормозе установить селектор в положение D, осторожно нажать педаль акселератора.
4. В положении D осторожно разогнать трансмиссию до максимальной скорости 50 км/ч. Несколько секунд удерживать такую скорость.
5. Осторожно нажать педаль тормоза и притормаживать колеса до скорости 0 км/ч.
6. Переключить селектор в положение 'R'. Лёгким нажатием на педаль газа ускорить вращение колёс до 20 км/ч. Эту скорость удерживать в течение нескольких секунд.
7. Осторожно нажать педаль тормоза и притормаживать колеса до скорости 0 км/ч.
8. Снова перевести селектор в положение 'D' и повторить этапы с 3 по 7 пять раз.
9. Затем при невращающихся колёсах переключить селектор в положение 'P' и выключить двигатель.
10. Слить ATF и залить новую ATF (зелёного цвета, G 060 162 A...) , проверить уровень ATF в соответствии с Руководством по ремонту и откорректировать.
 
Указания по адаптационной поездке:
Для автомобилей с МГ06 можно стирание настроечных значенийи адапционную поездку проводить после запуска Ведомых функций!
В случае более старых автомобилей действовать следующим образом:
1. Совершить предварительную поездку, чтобы прогреть ATF до температуры > 60°C (температура ATF не должна быть > 100°C).
2. На стоящем автомобиле с работающим на холостом ходу двигателем и нажатой педалью тормоза перевести селектор с N на D и поддерживать этот режим примерно 3 сек. Повторить процесс пять раз. После этого выполнить те же действия, переводя селектор из N в R.
3. Двигаться на автомобиле так, чтобы произошло переключение с 1-й на 2-ю передачу при минимальном нажатии педали газа, а затем обратное переключение 2-1. Повторить процесс пять раз.
4. Двигаться с малой нагрузкой (крутящий момент двигателя в диапазоне от 80 Нм до 100 Нм, см. 02 АКП, блок измеряемых величин 09, 1-е значение индикации), пока АКП не переключится на 6-ю передачу (скорость автомобиля ок. 80 - 100 км/ч) и поддерживать этот режим примерно 30-60 сек. Отпустить педаль газа, чтобы автомобиль совершил выбег (двигался накатом) до полной остановки (в конце очень мягко нажать тормоз). Повторить этот цикл четыре раза (смысл в том, чтобы дать АКП переключаться вверх и вниз при минимальной нагрузке). 
[image: image5.png]


  

	•
	После замены ATF в единичных случаях в течение первых 500-1000 км могут появляться посторонние шумы. Только если явление не исчезло и после указанного выше пробега, составить технический запрос на ремонт.


Указания по расчётам
Коренной идентификатор/вид ущерба: 3735 / 0020
Расчёт в APOS:
	Рабочая позиция:
	Обозначение:
	Учётные единицы времени: 

	01 50 00 00
	Ведомый поиск неисправностей/Ведомая функция
	Затраты времени брать из протокола диагностирования

	37 02 55 99
	Замена ATF, включая промывку контура ATF
	130 ZE


Расчёт в APOS/2:
	Таблица:
	Позиция:
	Коренной номер:
	Операция:
	Учётные единицы времени:

	STA-00
	1
	S00002
	56
	130 ZE

	STA-02
	1
	S00032
	02
	Затраты времени брать из протокола диагностирования


Указания по оригинальным запчастям
Номер оригинальной детали ATF: G 060 162 A... (зелёная ATF)
CD обновления: 4E0.906.961 Q / 8E0.906.961 P
Обзор версий ПО до МГ05-06:
	Модель автомобиля
	Двигатель
	БУ АКП
	Букв. обозн. КП
	Номер оригинальной детали ПО (новый)
	Версия ПО (SVM)
	SVM-код

	A4 (B7)
	2,0 л TFSI
	19.04
	HHL
	8E1 910 156 A
	0110
	8E02A007

	A4 (B7)
	2,0 л TFSI
	19.11
	HKC
	8E1910156C
	0090
	8E02A008

	A4 (B7)
	2,0 л TFSI
	19.11
	JJE
	8E1910156C
	0090
	8E02A007

	A4 (B7)
	3,2 л FSI
	19.04
	HHM
	8E1910156B
	0080
	8E02A007

	A4 (B7)
	3,2 л FSI
	19.11
	HKE
	8E1910156E
	0040
	8E02A007

	A4 (B6)
	4,2 л MPI
	19.04
	GUR/HHU
	8E0910156R
	0060
	8E02A007

	A4 (B7)
	4,2 л MPI
	19.04
	HLB
	8E0910156M
	0060
	8E02A005

	A4 (B7)
	4,2 л MPI
	19.11
	HKF
	8E1910156F
	0030
	8E02A007

	A4 (B7)
	4,2 л MPI
	19.11
	JTR
	8E1910156 M
	0030
	8E02A007

	A4 (B7)
	3,0 л TDI
	19.04
	GCX
	8E1910156
	0080
	8E02A007

	A4 (B7)
	3,0 л TDI
	19.11
	HKD
	8E1910156D
	0030
	8E02A007

	A6 (C6)
	3,0 л MPI
	19.04
	HFM
	4F1910156
	0050
	4F02A007

	A6 (C6)
	3,2 л FSI
	19.04
	HAV
	4F0910157E
	0090
	4F02A007

	A6 (C6)
	3,2 л FSI
	19.04
	HAK
	4F1910156H
	0060
	4F02A007/NA4F37AA01

	A6 (C6)
	3,2 л FSI
	19.04
	HLK
	4F1910156H
	0080
	4F02A007 

	A6 (C6)
	3,2 л FSI
	19.11
	HKJ
	4F1910156D
	0070
	4F02A012

	A6 (C6)
	3,2 л FSI
	19.11
	HWD
	4F1910156P
	0050
	4F02A012/NA4F37AA01

	A6 (C6)
	4,2 л MPI
	19.04
	GUT
	4F0910156
	0070
	4F02A007

	A6 (C6)
	4,2 л MPI
	19.04
	HLL
	4F1910156G
	0070
	4F02A007

	A6 (C6)
	4,2 л MPI
	19.11
	HKK
	4F1910156E
	0030
	4F02A007

	A6 (C6)
	2,7 л TDI
	19.11
	HXM/HYN 
	4F1910156R
	0060
	4F02A012

	A6 (C6)
	3,0 л TDI
	19.04
	GZW
	4F0910156H
	0110
	4F02A007/NA4F37AA01

	A6 (C6)
	3,0 л TDI
	19.11
	HXN
	4F1910156S
	0030
	4F02A007

	A6 (C6)
	3,0 л TDI
	19.11
	HKG
	4F1910156B
	0050
	4F02A009

	A8 (D3)
	3,0 л TDI
	19.04
	GZV
	4E0910156F
	0100
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3)
	3,0 л TDI
	19.11
	HYT
	4E1910156A
	0120
	4E02A004

	A8 (D3)
	3,0 л TDI
	19.11
	HKL
	4E1910156A
	0120
	4E02A004

	A8 (D3)
	4,0 л TDI
	19.04
	HCA
	4E0910156N
	0020
	4E02A002

	A8 (D3)
	4,0 л TDI
	19.04
	HPY
	4E1910156L
	0030
	4E02A002

	A8 (D3)
	4,0 л TDI
	19.04
	GZA
	4E0910156J
	0040
	4E02A002

	A8 (D3)
	3,2 л
	19.11
	HKX
	4E1910156B
	0100
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3)
	3.7 л 
	19.11
	HKS
	4E1910156D
	0120
	4E02A002   NA4E37AA01

	A8 (D3)
	3,7 л MPI
	19.04
	GQE
	4E0910156D
	0100
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3)
	3,7 л MPI 
	19.04
	HCU
	4E0910156Q
	0040
	4E02A004

	A8 (D3)
	4,2 л MPI
	19.04
	GQF
	4E0910156E
	0120
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3)
	4,2 л MPI
	19.04
	HHV
	4E0910156S
	0030
	4E02A004

	A8 (D3)
	4,2 л MPI
	19.11
	HZA
	4E1910156E
	0110
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3)
	4.2 л
	19.11
	HKT
	4E1910156E
	0110
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3) LWB
	6,0 л MPI
	19.04
	GXL
	4E0910156C
	0050
	4E02A002

	A8 (D3) LWB
	6,0 л MPI
	19.04
	HLM
	4E1910156J
	0060
	4E02A002

	A8 (D3) NWB
	6,0 л MPI
	19.04
	GUN
	4E0910156T
	0090
	4E02A002

	A8 (D3) LWB
	6,0 л MPI
	19.11
	HKV/JBU
	4E1910156G
	0120
	4E02A002/NA4E37AA01

	A8 (D3) NWB
	6,0 л MPI
	19.11
	HKW
	4E1910156H
	0110
	4E02A002/NA4E37AA01


