	Таблицы неисправностей от ошибки 16987 / P0603 до 17119 / P1560


	Ошибка 16987 / P0603


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	16987 / P0603
Блок управления не исправен
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Проверить КПП на наличие механических и гидравлических неисправностей

–  

Проверить электрические/электронные элементы и кабельные соединения

–  

Проверить электрическую коробку блока управления КПП на проникновение влаги, при необходимости загерметизировать

–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 16989 / P0605


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	16989 / P0605
Блок управления не исправен
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Проверить КПП на наличие механических и гидравлических неисправностей

–  

Проверить электрические/электронные элементы и кабельные соединения

–  

Проверить электрическую коробку блока управления КПП на проникновение влаги, при необходимости загерметизировать

–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 17084 / P0700


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17084 / P0700
Блок управления не исправен

	 
	  

Блок управления АКПП -J217- не исправен


	–  

Проверить КПП на наличие механических и гидравлических неисправностей

–  

Проверить электрические/электронные элементы и кабельные соединения

–  

Проверить электрическую коробку блока управления КПП на проникновение влаги, при необходимости загерметизировать

–  

Заменить блок управления → Глава



	
	  
	  


	Ошибка 17087 / P0703


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17087 / P0703
Выключатель стоп-сигнала -F-
ошибка в электрической цепи
	  

Не исправно кабельное соединение, идущее от элемента к блоку управления двигателя


	–  

Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Автомобили до 2000 г.: провести электрическую проверку, этап проверки № 8 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Автомобили с 2001 г.: провести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя → Группа ремонта01


	 
	  

В кабельных соединениях CAN-шины обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить провода CAN-шины → Глава


	 
	  

Выключатель стоп-сигнала -F- не исправен


	–  

Заменить выключатель стоп-сигналов → Тормозная система; Группа ремонта46



	Пояснения


	  
	Автомобили с тросом акселератора: ошибка возникает при включении зажигания и удаляется после однократного нажатия на педаль тормоза, если выключатель стоп-сигналов -F- исправен. Перед проведением опроса памяти неисправностей нажать один раз на педаль тормоза, чтобы удалить возникшую ошибку.


	  
	Автомобили с электронной системой управления подачей топлива: сигнал выключателя стоп-сигналов -F- передается от блока управления двигателя к блоку управления АКПП -J217-.


	  
	Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава.


	
	  
	  


	Ошибка 17090 / P0706


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17090 / P0706
Датчик диапазона изменения передаточного отношения ⇒ -F125-
недостоверный сигнал
	  

Неправильно отрегулирован трос селектора


	–  

Отрегулировать трос селектора → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	 
	  

Многоконтактный штекерный разъем многофункционального переключателя не подсоединен

  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта или замыкание на массу

  

Прекращена подача питания


	–  

Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить многоконтактный штекерный разъем на наличие коррозии в контактах и проникновение влаги

–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования



	 
	  

Мультифункциональный переключатель -F125- не исправен


	–  

Проверить → Глава „Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 8-контактным штекерным разъемом“ и/или → Глава „Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 10-контактным штекерным разъемом“



	Пояснения


	  
	Электрическое обозначение датчика диапазона измерения передаточного отношения мультифункциональный переключатель -F125-.


	
	  
	  


	Ошибка 17094 / P0710


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17094 / P0710
Датчик температуры масла КПП -G93-
ошибка в электрической цепи
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Датчик температуры масла КПП -G93- не исправен


	–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 21 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Датчик температуры масла КПП -G93- встроен во внутренний жгут проводов КПП (на распределительном модуле).


	
	  
	  


	Ошибка 17095 / P0711


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17095 / P0711
Датчик температуры масла КПП -G93-
недостоверный сигнал
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Датчик температуры масла КПП -G93- не исправен


	–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 21 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Условие для распознавания ошибки: после запуска двигателя температура масла КПП либо не повышается вообще, либо повышается скачкообразно.


	  
	Датчик температуры масла КПП -G93- встроен во внутренний жгут проводов КПП (на распределительном модуле).


	
	  
	  


	Ошибка 17096 / P0712


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17096 / P0712
Датчик температуры масла КПП -G93-
слишком слабый сигнал
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Датчик температуры масла КПП -G93- не исправен


	–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 21 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Датчик температуры масла КПП -G93- встроен во внутренний жгут проводов КПП (на распределительном модуле).


	
	  
	  


	Ошибка 17097 / P0713


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17097 / P0713
Датчик температуры масла КПП -G93-
слишком сильный сигнал
	  

Уровень масла КПП не соответствует норме


	–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	 
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов



	 
	  

Датчик температуры масла КПП -G93- не исправен


–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 21 → Символ, определяющий позицию иллюстрации

	


	Пояснения


	  
	Датчик температуры масла КПП -G93- встроен во внутренний жгут проводов КПП (на распределительном модуле).


	
	  
	  


	Ошибка 17100 / P0716


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17100 / P0716
Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182-
недостоверный сигнал
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах и проникновение влаги



	 
	  

Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен

  

Экранирование датчика частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправно


	–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 20 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Недостоверный сигнал датчика частоты вращения выходного вала КПП


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17105 / P0721 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Уровень масла КПП не соответствует норме


	–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	 
	  

Тормоза проскальзывают


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и определить в режиме езды, какие из элементов переключения не исправны или не активированы




	Пояснения


	  
	Условия для распознавания ошибок: четко включена одна из передач („D“, „S“ и „4“, „3“ или „2“), никаких промежуточных включений. Частота вращения двигателя в режиме езды должна быть более 608 об/мин. Частота вращения выходного вала КПП в режиме езды - более 416 об/мин.


	  
	Ошибка возникает, если выполнены условия для распознавания ошибок и частота вращения входного вала КПП равна 0 об/мин или выше 8000 об/мин.


	
	  
	  


	Ошибка 17105 / P0721


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17105 / P0721
Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195-
недостоверный сигнал
	  

В кабельном соединении с элементом обнаружено прерывание контакта либо замыкание на массу или на плюс


	–  

Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
–  

Проверить проводку и штекерный разъем по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах и проникновение влаги



	 
	  

Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен

  

Экранирование датчика частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправно


	–  

Провести электрическую проверку, этап проверки № 19 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Уровень масла КПП не соответствует норме


	–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	 
	  

Тормоза проскальзывают или не исправен электромагнитный клапан


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации и определить в режиме езды, какие из элементов переключения не исправны или не активированы




	Пояснения


	  
	В более ранних схемах электрооборудования датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- обозначен как Датчик частоты вращения КПП -G38-.


	
	  
	  


	Ошибка 17114 / P0730


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17114 / P0730
Опознавание передачи/передаточного числа
неверное передаточное отношение
	  

Уровень масла КПП не соответствует норме


	–  

Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37


	
	  

Масло КПП загрязнено


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	
	  

Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан


	

	
	  

Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	
	  

Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17105 / P0721 → Символ, определяющий позицию иллюстрации


	 
	  

Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217-


	–  

Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП. Данная ошибка индицируется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения (недостоверность). 


	  
	При тестировании стояночной тормозной системы в спокойном состоянии частота вращения входного вала КПП в гидротрансформаторе при включенной передаче должна быть близка нулю. Если это не так, то эта ошибка индицируется в любом случае, так как в тормозах могут быть повреждения (считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации).


	
	  
	  


	Ошибка 17115 / P0731


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17115 / P0731
первая передача
неверное передаточное отношение
	  

Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730 



	 
	  

Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.


	
	  
	  


	Ошибка 17116 / P0732


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17116 / P0732
вторая передача
неверное передаточное отношение
	  

Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730 



	 
	  

Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.


	
	  
	  


	Ошибка 17117 / P0733


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17117 / P0733
третья передача
неверное передаточное отношение
	  

Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730 



	 
	  

Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.


	
	  
	  


	Ошибка 17118 / P0734


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17118 / P0734
четвертая передача
неверное передаточное отношение
	  

Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730 



	 
	  

Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.


	
	  
	  


	Ошибка 17119 / P0735


	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17119 / P0735
пятая передача
неверное передаточное отношение
	  

Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730


	–  

Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730 



	 
	  

Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен


	–  

Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38
–  

Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации



	Пояснения


	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.


	
	  
	  


