		[bookmark: X-HTQP0WOSUVB]Конструкция системы камер окружающего пространства



	Система камер слежения включает 4 камеры. Они установлены в решетке радиатора, в обоих боковых зеркалах заднего вида и в двери багажного отсека. Система осуществляет поддержку водителя при парковке, выравнивании и при движении по съездам. Все изображения камеры отображаются на дисплее передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- (дисплее).



	Можно выбрать следующие виды камеры:



	  
	Вид с высоты птичьего полета (Bird-View): изображения со всех 4 камер (передняя камера -R243-/левая камера -R244-/правая камера -R245-/задняя камера -R246-) формируют картину кругового обзора вокруг автомобиля.



	  
	Передняя камера (Front-View): картина с камеры в облицовке переднего бампера (передняя камера -R243-) отображает обстановку перед автомобилем (от левого до правого края бампера).



	  
	Боковые камеры (Side-View): картины с камер в левом и правом боковых зеркалах: (левая камера -R244-/правая камера -R245-) отображают обстановку по сторонам вблизи автомобиля.



	  
	Задняя камера (Rear-View): картина с камеры в двери багажного отсека (задняя камера -R246-) отображает обстановку позади автомобиля.



	Детали системы камер окружающего пространства:



	  
	Передняя камера слежения -R243-



	  
	Левая камера слежения -R244-



	  
	Правая камера слежения -R245-



	  
	Задняя камера слежения -R246-



	  
	Блок управления камеры окружающего пространства -J928-



	  
	Блок управления электроникой коммуникаций 1 -J794-



	До 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой.



	  
	  


[image: C:\ElsaWin\graphics\wi\A91-11958.png]
	1 - 
	Индикатор блока управления органа управления и индикации, передний -J685- в центре передней панели



	2 - 
	Блок управления информационной электроники 1 -J794- на передней панели



	3 - 
	Блок управления системы мультимедиа -E380- в передней части центральной консоли



	4 - 
	Шина MOST



	5 - 
	Правая камера окружающего пространства -R245- в правом наружном зеркале



	6 - 
	Диагностический интерфейс шин данных -J533- в багажном отделении на правой задней стенке



	7 - 
	Шина CAN, комбинация приборов



	8 - 
	Задняя камера окружающего пространства -R246- в крышке багажного отсека



	9 - 
	Блок управления камеры слежения -J928- слева на задней стенке багажного отсека.



	10 - 
	Левая камера окружающего пространства -R244- в левом наружном зеркале



	11 - 
	Кабель FBAS от блока управления камеры наружного наблюдения -J928-



	12 - 
	Передняя камера наружного наблюдения -R243- в облицовке переднего бампера




		Начиная с 2014 модельного года без высоковольтной проводки
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	1 - 
	Индикатор блока управления органа управления и индикации, передний -J685- в центре передней панели



	2 - 
	Блок управления информационной электроники 1 -J794- на передней панели



	3 - 
	Блок управления системы мультимедиа -E380- в передней части центральной консоли



	4 - 
	Шина MOST



	5 - 
	Правая камера окружающего пространства -R245- в правом наружном зеркале



	6 - 
	Диагностический интерфейс шин данных -J533- в багажном отделении на правой задней стенке



	7 - 
	Шина CAN, комбинация приборов



	8 - 
	Задняя камера слежения -R246- в крышке багажного отсека



	9 - 
	Блок управления камеры слежения -J928- слева на задней стенке багажного отсека.



	10 - 
	Левая камера окружающего пространства -R244- в левом наружном зеркале



	11 - 
	Кабель FBAS от блока управления камеры окружения -J928-



	12 - 
	Передняя камера слежения -R243- в облицовке переднего бампера




		В качестве дополнительной опции могут быть установлены и другие блоки управления.



	Установка дополнительных знаков на автомобили с системой камер слежения не разрешается, потому что это может помешать работе камер.



	Поиск неисправностей проводится в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ → Тестер.






	  
	  



	[bookmark: X-ITQP0WPSUVB]Места установки камер окружающего пространства, до 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой


[image: C:\ElsaWin\graphics\wi\A91-12142.png]
	1 - 
	Болт



	   
	2 шт.



	   
	2 Нм



	2 - 
	Правой камеры слежения -R245-/левой камеры слежения -R244-



	   
	Снятие и установка → Наружные монтажные кузовные работы; Ремонтная группа66; Наружные зеркала; Схема монтажа наружных зеркал



	   
	калибровка → Глава



	3 - 
	Болт



	   
	2 Нм



	4 - 
	Крепёжный щиток



	5 - 
	Задняя камера наружного наблюдения -R246-



	   
	Снятие и установка → Глава



	   
	калибровка → Глава



	6 - 
	Разъём



	7 - 
	Блок управления камеры наружного наблюдения -J928-



	   
	Разводка контактов разъема



	   
	Снятие и установка → Глава



	   
	калибровка → Глава



	8 - 
	Передняя камера наружного наблюдения -R243-



	   
	Снятие и установка → Глава



	   
	калибровка → Глава



	9 - 
	Болт



	   
	3 шт.



	   
	2 Нм








	  
	  



	[bookmark: X-ITQP0WQSUVB]Место установки камер окружающего пространства, с 2014 модельного года и для автомобилей без высоковольтной проводки
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	1 - 
	Болт



	   
	2 шт.



	   
	2 Нм



	2 - 
	Правой камеры слежения -R245-/левой камеры слежения -R244-



	   
	Снятие и установка → Наружные монтажные кузовные работы; Ремонтная группа66; Наружные зеркала; Схема монтажа наружных зеркал



	   
	калибровка → Глава



	3 - 
	Крепёжный щиток



	4 - 
	Болт



	   
	2 Нм



	5 - 
	Задняя камера наружного наблюдения -R246-



	   
	Снятие и установка → Глава



	   
	калибровка → Глава



	6 - 
	Разъём



	7 - 
	Гайка



	   
	4 Нм



	8 - 
	Кронштейн



	9 - 
	Кронштейн



	10 - 
	Блок управления камеры наружного наблюдения -J928-



	   
	Расположение контактов на разъёмах → Глава



	   
	Снятие и установка → Глава



	   
	калибровка → Глава



	11 - 
	Передняя камера наружного наблюдения -R243-



	   
	Снятие и установка → Глава



	   
	калибровка → Глава



	12 - 
	Болт



	   
	3 шт.



	   
	2 Нм










			[bookmark: X-ITQP0WSSUVB]Снятие и установка блока управления камеры окружения -J928-, до 2013 модельного года, для автомобилей с высоковольтной проводкой



	  
	  



		Блок управления камеры слежения -J928--1- находится слева на задней стенке багажного отсека.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	После замены блока управления выбрать функцию „Замена блока управления“ соответствующего блока управления → Тестер.



	–  
	Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.



	Снятие



	–  
	Снять заднюю обшивку крышки багажного отсека → Внутренние монтажные кузовные работы; Ремонтная группа70; Обшивки багажного отсека; Схема установки боковой обшивки багажного отсека.



	  
	[image: A91-11950]



		Блок управления камеры слежения -J928--1- закреплен в держателе.



	Только для автомобилей с высоковольтным оборудованием



	В связи с размещением высоковольтной АКБ (модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1-) в багажном отсеке пространство для установки блока управления камер окружающего пространства -J928- ограничено. Сначала необходимо сдвинуть модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1- в заднюю часть багажного отсека и уложить на направляющие -T40275-.



	–  
	Обязательно учитывать меры предосторожности для работ с высоковольтной системой → Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа93; Общие меры предосторожности для работ с высоковольтной системой.



	–  
	Выдвинуть модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1- в заднюю часть багажного отсека → Электрооборудование; Ремонтная группа93; Модуль аккумулятора высокого напряжения; Схема монтажа высоковольтной батареи.



	Все автомобили



	–  
	Разблокировать и отсоединить разъемы на блоке управления камеры слежения -J928--1-.



	–  
	Надавить на фиксаторы -Стрелка- маленькой отверткой вправо и вытащить блок управления камер окружающего пространства -J928- из держателя.



	Установка



	–  
	Установка осуществляется в обратной последовательности с учетом следующего:



	Только для автомобилей с высоковольтным оборудованием



	–  
	Обязательно учитывать меры предосторожности для работ с высоковольтной системой → Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа93; Общие меры предосторожности для работ с высоковольтной системой.



	–  
	Установить модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1- → Электрооборудование а/м с гибридным приводом; Ремонтная группа93; Модуль аккумулятора высокого напряжения; Схема монтажа высоковольтной батареи.



	Для всех автомобилей



	–  
	Выполнить калибровку → Глава „Калибровка камер окружающего пространства“.





	  
	[image: A91-11931]



	  
	  

		[bookmark: X-JTQP0WSSUVB]Снятие и установка блока управления камеры окружения -J928-, с 2014 модельного года, для автомобилей без высоковольтной проводки



	  
	  



		Блок управления камеры слежения -J928--1- находится слева на задней стенке багажного отсека.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	После замены блока управления выбрать функцию „Замена блока управления“ соответствующего блока управления → Тестер.



	–  
	Выключить зажигание и все электрические потребители и извлечь ключ зажигания.



	Снятие



	–  
	Снять заднюю обшивку крышки багажного отсека → Внутренние монтажные кузовные работы; Ремонтная группа70; Обшивки багажного отсека; Схема установки боковой обшивки багажного отсека.



	  
	[image: A91-12185]



		Блок управления камеры наружного наблюдения -J928--1- закреплен в держателе.



	  
	[image: A91-12184]



		–  
	Надавить на фиксатор небольшой отвёрткой или рукой и снять блок управления камеры окружения -J928--1- с держателя -2-.



	–  
	Разблокировать и отсоединить разъемы на блоке управления камеры наружного наблюдения -J928--1-.



	Установка



	–  
	Установка осуществляется в обратной последовательности с учетом следующего:



	–  
	Выполнить калибровку → Глава „Калибровка камер окружающего пространства“.



	  
	[image: A91-12187]

		[bookmark: X-JTQP0WTSUVB]Снятие и установка задней камера слежения -R246-



	Задняя камера наружного наблюдения -R246- встроена в клавишу ручки.



	–  
	Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.



	Демонтаж



	Задняя камера окружающего пространства -R246- имеет гибкий кабель. Соединения с кабельным жгутом автомобиля находятся в задней крышке.



	–  
	Снять обшивку двери багажного отсека → Внутренние монтажные кузовные работы; Ремонтная группа70; Элементы обшивки багажного отсека; Обзор мест установки элементов обшивки багажного отсека.



	  
	  



		–  
	Разблокировать и отсоединить штекерные разъемы -4-задней камеры слежения -R246--1-.



	–  
	Выкрутить винт -3-.



	–  
	Снять крепежный щиток -2-.



	–  
	Извлечь заднюю камеру окружающего пространства -R246--1- из ручки.



	Установка



	–  
	Установка осуществляется в обратной последовательности.



	–  
	Закрыть крышку багажного отсека.



	После замены задней камеры слежения -R246- перед калибровкой ее необходимо заново обучить.



	Использовать для этого → Тестер.



	–  
	Выполнить калибровку → Глава.



	Моменты затяжки



	  
	→ Глава „Места установки камер окружающего пространства, до 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой“



	  
	→ Глава „Место установки камер окружающего пространства, с 2014 модельного года и для автомобилей без высоковольтной проводки“



	  
	[image: A91-12150]



		[bookmark: X-JTQP0WUSUVB]Снятие и установкапередней камеры слежения -R243-



	Передняя камера заднего вида -R243- установлена в накладке бампера между кольцами Audi (между камерой ночного видения -R212- и блоком управления системой отпирания ворот гаража -J530-).



	–  
	Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.



	Снятие



	–  
	Снять концевик накладки переднего бампера → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа63; Передний бампер; Схема монтажа накладки переднего бампера.



	–  
	Снять решётку радиатора с накладки бампера → Наружные монтажные кузовные работы; Ремонтная группа66; Решётка радиатора или передняя накладка: Схема монтажа решётки радиатора.



	  
	  



		–  
	Отвернуть болты -стрелки- на передней камере окружающего пространства -R243--2-.



	–  
	Снять переднюю камеру слежения -R243--2- с облицовки бампера и отсоединить разъем -1-.



	Установка



	–  
	Установка осуществляется в обратной последовательности.



	В случае замены передней камеры слежения -R243- перед калибровкой ее необходимо заново адаптировать.



	Использовать для этого → Тестер.



	–  
	Выполнить калибровку → Глава.



	Моменты затяжки



	  
	→ Глава „Места установки камер окружающего пространства, до 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой“



	  
	→ Глава „Место установки камер окружающего пространства, с 2014 модельного года и для автомобилей без высоковольтной проводки“
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[bookmark: X-KTQP0WVSUVB]Калибровка камер окружающего пространства
		[bookmark: X-KTQP0WWSUVB]Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-.



	После ремонтных работ на автомобиле может возникнуть необходимость заново откалибровать систему камер слежения. Это необходимо в следующих случаях:



	  
	Замена одной или нескольких камер



	  
	Замена блока управления камеры окружающего пространства -J928- (необходима калибровка всех камер)



	  
	Ремонтные работы на деталях, в которых установлена камера оказывают влияние на монтажное положение камеры



	  
	После регулировки углов установки колес



	  
	Смещение областей перекрытия отдельных камер



	После замены блока управления камеры -J928- необходимо заново откалибровать все камеры.



	[bookmark: X-KTQP0WXSUVB]Условия для калибровки



	  
	Объективы камер должны быть чистыми. Очистить.



	  
	Проверить изображения от камер на дисплее передней панели управления индикации и информации -J685-. Если изображение от одной из поврежденных камер ухудшилось, данную камеру следует заменить. Если картина перекошена, проверить крепление камеры.



	  
	Оба наружных зеркала заднего вида должны быть разложены.



	  
	Автомобиль стоит на устойчивом и ровном основании.



	  
	Вокруг автомобиля должно быть достаточное свободное пространство (не менее 2 м).



	  
	Рычаг стояночного тормоза затянут.



	  
	Рулевое колесо в среднем положении, колеса установлены для прямолинейного движения.



	  
	При пневматической подвеске активирован режим „автоматически“ и установлен „стандартный дорожный просвет“ с помощью → Тестер.



	  
	Все двери и крышка багажного отсека закрыты.



	  
	В салоне автомобиля нет людей.



	  
	Автомобиль не нагружен (собственная масса).



	  
	Зарядное устройство АКБ подключено.



	  
	Зажигание включено.



	  
	Система активирована и изображения от камер представлены на дисплее передней панели управления индикации и информации -J685-.



	  
	Во время калибровки автомобиль не перемещать.



	При калибровке камер соблюдать следующую последовательность:



	  
	Передняя камера слежения -R243-



	  
	Задняя камера слежения -R246-



	  
	Левая камера слежения -R244-



	  
	Правая камера слежения -R245-



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Устройство для калибровки -VAS 6350-



	  
	[image: W00-10488]



		  
	Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6-



	  
	→ Тестер



	Устройство для калибровки -VAS 6350- состоит из следующих компонентов:



	  
	Поле калибровки



	  
	Центральный колесный датчик -VAS 6350/1-



	  
	Дистанционный лазер -VAS 6350/2-



	  
	Линейный лазер -VAS 6350/3-



	Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6- состоит из следующих частей:



	  
	Левая стойка с панелью -VAS 6350/6-1-



	  
	Правая стойка с панелью -VAS 6350/6-2-



	  
	Крепление для установки левой стойки -VAS 6350/6-3-



	  
	Крепление для установки правой стойки -VAS 6350/6-4-



	  
	Направляющие пальцы -VAS 6350/6-5-



	  
	Крепление для лазера -VAS 6350/6-6-



	Конструкция калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-



	Левая стойка с панелью -VAS 6350/6-1- и правая стойка с панелью -VAS 6350/6-2- должны быть установлены вертикально.



	–  
	Установить калибровочный щит калибровочного приспособления камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- в горизонтальное положение.



	  
	[image: W00-10859]



		–  
	Для этого отрегулировать пластиковые ножки под полем калибровки калибровочного устройства -VAS 6350- так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!



	Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки.






	  
	[image: N94-10686]



		–  
	Выровнять крепежную стойку с табло слева -VAS 6350/6-1--1- и крепежную стойку с табло справа -VAS 6350/6-2--2- с обеих сторон на шкале калибровочного приспособления -VAS 6350- на -B- 77,5.



	–  
	Выставить левую стойку с панелью -VAS 6350/6-1--1- и правую стойку с панелью -VAS 6350/6-2--2- по высоте так, чтобы расстояние между нижним краем темного измерительного поля (но не алюминиевой рамки!) и поверхностью устройства для калибровки -VAS 6350- составляло -A- 150 мм.



	Уголки на внешней стороне основания устройства для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350- при измерении расстояния должны быть установлены вплотную к наружному краю темной линии на измерительном поле.



	Конструкция калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-



	  
	[image: N94-12018]


[image: C:\ElsaWin\graphics\wi\A91-11959.png]
	1 - 
	Установка для калибровки передней камеры слежения -R243-.



	2 - 
	Передняя камера слежения -R243-



	   
	калибровка → Глава



	3 - 
	Правая камера слежения -R245-



	   
	калибровка → Глава



	4 - 
	Установка для калибровки правой камеры слежения -R245-.



	5 - 
	Задняя камера слежения -R246-



	   
	калибровка → Глава



	6 - 
	Установка для калибровки задней камеры слежения -R246-.



	7 - 
	Установка для калибровки левой камеры слежения -R244-.



	8 - 
	Левая камера слежения -R244-



	   
	калибровка → Глава




		[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!



	Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки.







		[bookmark: X-KTQP0WYSUVB]Калибровка передней камеры слежения -R243-.



	Передняя камера заднего вида -R243- установлена в накладке бампера между кольцами Audi (между камерой ночного видения -R212- и блоком управления системой отпирания ворот гаража -J530-).



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Устройство для калибровки -VAS 6350-



	  
	[image: W00-10488]



		  
	Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6-



	  
	→ Тестер



	–  
	Выполнить условия → Ссылка.



	–  
	Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- → Глава.



	–  
	Подсоединить → Тестер.



	Установить устройство для калибровки



	Установить зажимные устройства колес -VAS 6350/1-:



	–  
	Проверить центровку отверстий по окружности колесного диска.



	–  
	Оснастить соответствующим образом зажимные устройства колес -VAS 6350/1-.



	–  
	Для этого закрепить на каждом зажиме для центра колеса -VAS 6350/1- три адаптера для колесных болтов по окружности отверстий колесного диска.



	–  
	Установить лепесток на оба зажима на центре колеса -VAS 6350/1- и закрепить их зажимным болтом.



	–  
	Установить зажимы -VAS 6350/1- на болты крепления задних колёс.



	  
	[image: W00-10859]



		При этом зажимные устройства колес -VAS 6350/1- установятся через „уплотнительные кольца“ в адаптерах и закрепятся в них.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Установить зажимы -VAS 6350/1- на колёса так, чтобы „колёсные болты-секретки“ (при их наличии) не были соединены с зажимами -VAS 6350/1-.



	–  
	Выставить лепестки с помощью зажимных винтов так, чтобы они свободно перемещались в непосредственной близости от пола. Проследить, чтобы лепестки могли легко двигаться.



	Выравнивание калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-



	  
	[image: N94-10685]



		–  
	Выровненное калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки обзорной камеры -VAS 6350/6--1- расположить на расстоянии от 400 до 600 мм -размер A- по центру перед автомобилем (перед накладкой переднего бампера).



	–  
	Установить калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры -VAS 6350/6- в горизонтальное положение.



	  
	[image: A91-12105]



		–  
	Для этого отрегулировать пластиковые ножки под полем калибровки калибровочного устройства -VAS 6350- так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!



	Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки.






	  
	[image: N94-10686]



		–  
	Прикрутить лазер -VAS 6350/3--4- посередине на предусмотренное место на устройстве для калибровки камеры -VAS 6350/6-.



	–  
	Включить лазер -VAS 6350/3--4- на калибровочном щите выставить все калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки -VAS 6350/6- так, чтобы лазерный луч попадал на середину передней части автомобиля над кольцами Audi.



	–  
	Проверить, что кольца Audi расположены ровно посередине передней части автомобиля. При необходимости подправить положение лазерного луча.



	Измерение расстояния:



	–  
	Включить лазерный дальномер -VAS 6350/2-.



	  
	[image: A91-10164]



		Появляется следующая индикация:



	  
	[image: A91-12101]



		На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.



	1 - 
	вставлять передним краем



	2 - 
	вставлять задним краем



	  
	[image: A91-12100]



		–  
	Удерживать дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- на стороне калибровочного устройства -VAS 6350- заподлицо с уголком, при этом дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- должен плотно прилегать к уголку.



	–  
	Нажать на кнопку измерений.



	Лазер включается.



	–  
	Убедиться, что лазерный луч из дистанционного лазера -VAS 6350/2--2- появляется на нижней увеличенной части лепестка -1-.



	Если это не так, то отрегулировать лепестки с помощью зажимных винтов на зажимном устройстве колеса -VAS 6350/1-.



	–  
	Прочно удерживать одной рукой лазерный дальномер -VAS 6350/2- в углу устройства для калибровки камеры -VAS 6350- в то время, когда луч лазера направлен на лепесток.



	–  
	Коротко нажать кнопку измерения расстояния.



	–  
	Повторить измерение аналогичным образом для заднего колеса на другой стороне устройства для калибровки -VAS 6350-.



	Считанное значение расстояния должно быть одинаковым на двух сторонах.



	Если значения не совпадают:



	–  
	Настраивать калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры -VAS 6350/6- до тех пор, пока значения для обеих сторон не станут одинаковыми.



	При настройке калибровочного устройства -VAS 6350- с калибровочным устройством камеры -VAS 6350/6- следить, чтобы луч лазера -VAS 6350/3-устройства для калибровки камеры -VAS 6350/6- был направлен на середину автомобиля над кольцами Audi, а пузырек уровня оставался посередине индикатора. При необходимости внести изменения.



	–  
	Записать измеренное расстояние.



	Измерение расстояния -h-:



	  
	[image: N94-10684]



		–  
	Измерить высоту калибровочного приспособления -VAS 6350--2-, размер -h-, от поверхности калибровочного приспособления -VAS 6350--2- (не от алюминиевой рамы) до днища. Провести измерение на соответствующем отверстии в калибровочном приспособлении -VAS 6350--2-.



	Следить за правильной настройкой лазера -VAS 6350/2--1-(прикладывать передним краем).



	  
	[image: N94-12215]



		На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.



	1 - 
	вставлять передним краем



	2 - 
	вставлять задним краем



	Измеренные значения размера -h- и расстояния должны быть введены в → Тестер в „миллиметрах“.



	Выполнение калибровки



	→ Тестер подключен.



	–  
	Выбрать режим работы Диагностика и запустить диагностику.



	–  
	Выбрать вкладку План диагностики



	–  
	Нажать кнопку Выбрать собственную проверку и последовательно выбрать следующую структуру дерева:



	  
	Кузов



	  
	Электрооборудование



	  
	01 — система с самодиагностикой



	  
	6C - Блок управления камеры наружного наблюдения | J928



	  
	6C - Блок управления камеры наружного наблюдения, функции



	  
	6C - калибровка, (Рем. гр. 91)



	При дальнейшей калибровке следовать указаниям на → Тестер.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!



	Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки.






	  
	[image: A91-12100]

		[bookmark: X-LTQP0WZSUVB]Калибровка задней камеры слежения -R246-.



	Задняя камера слежения -R246- встроена в клавишу ручки.



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Устройство для калибровки -VAS 6350-



	  
	[image: W00-10488]



		  
	Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6-



	  
	→ Тестер



	–  
	Выполнить условия → Ссылка.



	–  
	Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- → Глава „Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-.“.



	–  
	Подсоединить → Тестер.



	Установить устройство для калибровки



	Установить зажимные устройства колес -VAS 6350/1-:



	–  
	Проверить центровку отверстий по окружности колесного диска.



	–  
	Оснастить соответствующим образом зажимные устройства колес -VAS 6350/1-. Использовать распорки.



	–  
	Для этого закрепить на каждом зажиме для центра колеса -VAS 6350/1- три адаптера для колесных болтов по окружности отверстий колесного диска.



	–  
	Установить лепесток на оба зажима на центре колеса -VAS 6350/1- и закрепить их зажимным болтом.



	–  
	Установить зажимы -VAS 6350/1- на болты крепления задних колёс.



	  
	[image: W00-10859]



		При этом зажимные устройства колес -VAS 6350/1- установятся через „уплотнительные кольца“ в адаптерах и закрепятся в них.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Установить зажимы -VAS 6350/1- на колёса так, чтобы „колёсные болты-секретки“ (при их наличии) не были соединены с зажимами -VAS 6350/1-.



	–  
	Выставить лепестки с помощью зажимных винтов так, чтобы они свободно перемещались в непосредственной близости от пола. Проследить, чтобы лепестки могли легко двигаться.



	Выравнивание калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-



	  
	[image: N94-10685]



		–  
	Выровненное калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки обзорной камеры -VAS 6350/6--2- расположить на расстоянии от 400 до 600 мм -размер В- по центру за автомобилем (за накладкой заднего бампера).



	–  
	Установить поле калибровки калибровочного приспособления -VAS 6350- в горизонтальное положение.



	  
	[image: A91-12105]



		–  
	Для этого отрегулировать пластиковые ножки под полем калибровки калибровочного устройства -VAS 6350- так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!



	Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки.






	  
	[image: N94-10686]



		–  
	Прикрутить лазер -VAS 6350/3--4- посередине на предусмотренное место на устройстве для калибровки камеры -VAS 6350-.



	–  
	Включить лазер -VAS 6350/3--4- на калибровочном щите выставить калибровочного устройства -VAS 6350- и выставить калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- так, чтобы луч лазера -VAS 6350/3- попадал на середину передней части автомобиля над кольцами Audi.



	–  
	Проверить, что кольца Audi расположены ровно посередине передней части автомобиля. При необходимости подправить положение лазерного луча.



	Измерение расстояния:



	–  
	Включить лазерный дальномер -VAS 6350/2-.



	  
	[image: A91-10165]



		Появляется следующая индикация:



	  
	[image: A91-12101]



		На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.



	1 - 
	вставлять передним краем



	2 - 
	вставлять задним краем



	  
	[image: A91-12100]



		–  
	Удерживать дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- на стороне калибровочного устройства -VAS 6350- заподлицо с уголком, при этом дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- должен плотно прилегать к уголку.



	–  
	Нажать на кнопку измерений.



	Лазер включается.



	–  
	Убедиться, что лазерный луч из дистанционного лазера -VAS 6350/2--2- появляется на нижней увеличенной части лепестка -1-.



	Если это не так, то отрегулировать лепестки с помощью зажимных винтов на зажимном устройстве колеса -VAS 6350/1-.



	–  
	Прочно удерживать одной рукой лазерный дальномер -VAS 6350/2- в углу устройства для калибровки камеры -VAS 6350- в то время, когда луч лазера направлен на лепесток.



	–  
	Коротко нажать кнопку измерения расстояния.



	–  
	Повторить измерение аналогичным образом для заднего колеса на другой стороне устройства для калибровки -VAS 6350-.



	Считанное значение расстояния должно быть одинаковым на двух сторонах.



	Если значения не совпадают:



	–  
	Настраивать калибровочный щит устройства для калибровки камеры -VAS 6350- до тех пор, пока значения для обеих сторон не станут одинаковыми.



	В ходе регулировки калибровочного щита калибровочного устройства -VAS 6350- следить за тем, чтобы линейный лазер -VAS 6350/3-калибровочного устройства -VAS 6350- продолжал оставаться по центру колец Audi, а пузырек воздуха находился по центру уровня. При необходимости внести изменения.



	–  
	Записать измеренное расстояние.



	Измерение расстояния -h-:



	  
	[image: N94-10684]



		–  
	Измерить высоту калибровочного приспособления -VAS 6350--2-, размер -h-, от поверхности калибровочного приспособления -VAS 6350--2- (не от алюминиевой рамы) до днища. Провести измерение на соответствующем отверстии в калибровочном приспособлении -VAS 6350--2-.



	Следить за правильной настройкой лазера -VAS 6350/2--1-(прикладывать передним краем).



	  
	[image: N94-12215]



		На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.



	1 - 
	вставлять передним краем



	2 - 
	вставлять задним краем



	Измеренные значения размера -h- и расстояния должны быть введены в → Тестер в „миллиметрах“.



	Выполнение калибровки



	→ Тестер подключен.



	–  
	Выбрать режим работы Диагностика и запустить диагностику.



	–  
	Выбрать вкладку План диагностики



	–  
	Нажать кнопку Выбрать собственную проверку и последовательно выбрать следующую структуру дерева:



	  
	Кузов



	  
	Электрооборудование



	  
	01 — система с самодиагностикой



	  
	6C - Блок управления камеры наружного наблюдения | J928



	  
	6C - Блок управления камеры наружного наблюдения, функции



	  
	6C - калибровка, (Рем. гр. 91)



	При дальнейшей калибровке следовать указаниям на → Тестер.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\achtung.jpg]  ВНИМАНИЕ!
	Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!



	Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки.
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		[bookmark: X-LTQP0W0SUVB]Расположение контактов на разъеме блока управления камеры слежения -J928-



	  
	  



		Блок управления камеры окружающего пространства -J928-



	1 - 
	Штекерный разъём, 18-контактный -T18f-



	2 - 
	Выход FBAS (T2lt) к блоку управления коммуникационной электроники 1 -J794-



	3 - 
	Вход FBAS (T5av) от левой камеры слежения -R244-



	4 - 
	Вход FBAS (T5aw) от правой камеры слежения -R245-



	5 - 
	Вход FBAS (T5ax) от передней камеры слежения -R243-



	6 - 
	Вход FBAS (T5ay) от задней камеры слежения -R246-


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Неуказанные штекерные контакты не задействованы.
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		1 - Штекерный разъём, 18-контактный -T18f-



	1 - 
	Клемма 30



	2 - 
	CAN-шина High, комфорт



	10 - 
	CAN-шина Low, комфорт



	12 - 
	Клемма 31



	  
	[image: A91-11894]



		Вход FBAS



	1 - 
	Power



	2 - 
	LVDS (-)



	3 - 
	LIN



	4 - 
	LVDS (+)
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