		




Клапан 3.3 akf
[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]Инструкция
	Обрабатывать впускные и выпускные клапаны запрещено. Допускается только притирка.
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	Размер
	Впускной клапан
	Выпускной клапан

	Ø a
	мм
	27,00 … 27,20
	24,00 … 24,20

	Ø b
	мм
	5,968 … 5,982
	5,958 … 5,972

	c
	мм
	98,95 … 99,25
	98,95 … 99,25

	α
	∠°
	45 … 45° 20'
	45 … 45° 20'
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	Обрабатывать впускные и выпускные клапаны запрещено. Допускается только притирка.
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	Размер
	Впускной клапан
	Выпускной клапан

	Ø a
	мм
	27,00 … 27,20
	24,00 … 24,20

	Ø b
	мм
	5,958 … 5,972
	5,958 … 5,972

	c
	мм
	100,35 … 100,65
	100,35 … 100,65

	α
	∠°
	45
	45
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