[bookmark: _GoBack]Блок измеряемых величин 056: системы без открывания заднего стекла/климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Регулятор х.х.
4)Режимы работы
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
0 всегда 0
X Рулевое колесо повернуто упора
доX Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 056: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Количество воздуха, регулятор х.х.
4)Режимы работы
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Климатич. уст. готова к работе
X Обогрев заднего стекла включен
X Рулевое колесо повернуто до упора
X Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 057:
Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить
4)Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе, %/бар
Блок измеряемых величин 058: только для а/м с электрогидравлическими опорами двигателя
опоры двигателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Опора двигателя, правая, вкл/выкл
4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 058: для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП
опоры двигателя/КП
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл
4)Опора КП 1/2, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 060: а/м с ESB Базовая установка
адаптация ESB
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
3)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)
Холостои ход
LL: Холостои ход
TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
S: Принудительныи холостои ход
BA: Обогащение при разгоне
4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибБлок измеряемых величин 060: а/м с электроннои педалью акселератора Базовая установка
Адаптация электроннои педали акселератора
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на к
лавишу "4" (ВКЛ) - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %
2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %
3)Статус адаптации DVE
4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 061: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
ESB/E-Gas
1)Число оборотов, об/мин
2)Напряжение АКБ, В
3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4)Режим работы
(значение 4-значного цифрового кода)
1 2 3 4
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
0 всегда 0
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 061: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
ESB/E-Gas
1)Число оборотов, об/мин
2)Напряжение АКБ, В
3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4)Режим работы
(значение 4-значного цифрового кода)
1 2 3 4
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Климатич. уст. готова к работе
X Обогрев заднего стекла включен
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 062:
E-Gas, напряжения потенциометров, соотношение U/Uопорн.
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %
2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %
3)Угол датчика наклона педали (потенциометр 1), %
4)Угол датчика наклона педали (потенциометр 2), %
Блок измеряемых величин 063: Базовая установка
Адаптация точки включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (только для а/м с АКП)
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль акселератора до упора его указания
после соответствующ- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»
1)Угол наклона датчика педали (потенциометр 1), %
2)Адаптированная тока включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (потенциометр 1), В
3) Kick-down
4)Резудьтат (нажать/ выполняется адаптация/ адаптация в норме / ошибка)
Блок измеряемых величин 064:
Адаптирующие величины потенциометра дроссельнои заслонки
1)Потенциометр 1, адаптация нижнего краинего положения, В
2)Потенциометр 2, адаптация нижнего краинего положения, В
3)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 1, В
4)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 2, В
Блок измеряемых величин 065:
E-Gas, глубинная адаптация, только для систем P/N с AGR
1)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 1, %
2)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 2, %
3)Статус адаптации DVE, n
4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя
GRA активировано
1)Скорость фактич., км/ч
2)Положения переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата
X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата
X GRA активирована
X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)
X Главныи выключатель нажат
X Статус GRA для CAN
X Статус GRA для CAN
3)Скорость номинальная, км/ч
4)Положения 4-позиционного переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4
X GRA вкл/выкл
X фиксированное положение (GRA вкл)
X Замедление/торможение
X Разгон/ускорение
Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя с CAN
GRA активировано
1)Скорость фактич., км/ч
2)Положения переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата
X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата
X GRA активирована
X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-
ADR)
X Главныи выключатель нажат
X Статус GRA для CAN
X Статус GRA для CAN
3)Скорость номинальная, км/ч
4)Положения 4-позиционного переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X GRA вкл/выкл (CAN)
X фиксированное положение (GRA вкл)
X Замедление
X Разгон/ускорение
X свободно
X свободно
X свободно
X GRA вкл (контакт оборудования)
Блок измеряемых величин 066: для 6-позиционного переключателя
GRA активировано
1)Скорость фактич., км/ч
2)Положения переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата
X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата
X GRA активирована
X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)
X Главныи выключатель нажат
X Статус GRA для CAN
X Статус GRA для CAN
3)Скорость номинальная, км/ч
4)Положения 6-позиционного переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X GRA вкл/выкл
X фиксированное положение (GRA вкл)
X Замедление
X Разгон/ускорение
X Фиксир. положение.
X Возврат к заданнои скорости
X свободно
X GRA вкл (контакт оборудования)
Блок измеряемых величин 067:
Критерии отключения GRA
1)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, реверсивныи
2)Положения переключателя
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата
X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата
X GRA активирована
X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)
X Главныи выключатель нажат
X Статус GRA для CAN
X Статус GRA для CAN
3)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, нереверсивныи
4)не используется
Блок измеряемых величин 068:
Статус КП
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Передача, 0…7
P,N = 0
передача = 1…6
R = 7
4)Гидротрансформатор/статус включения, сообщение: гидротрансформатор включен/выключен/режим регулировки
Блок измеряемых величин 069:
Ограничение максимально допустимои скорости
1)Статус
(значение 8-значного цифрового кода)
X X X X X X 7 8
X 0 = подвеска со стальными пружинами; 1 = пневмоподвеска
X 0 = нет прицепа; 1 = с прицепом
2)не используется
3)не используется
4)не используется
Блок измеряемых величин 070: Базовая установка
Проверка клапана системы вентиляции топливного бака
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Клапан сис. вент. топл. бака исправен»
1)Степень открытия клапана, % (коэффициент заполнения)
2)Лямбда-регулятор / диагностическая величина при включеннои диагностике, %
3)Регулятор х.х. / диагностическая величина при включеннои диагностике, %/г/сек/
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / клапан исправен/неисправен
Блок измеряемых величин 071: Базовая установка
Проверка герметичности топливного бака (диагностическии насос, только при наличии клапана системы вентиляции топливного бака)
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут
2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена
3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 072: Базовая установка
Запорныи клапан абсорбера
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут
2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена
3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 073:
не используется
Блок измеряемых величин 074:
Адаптация регулировочного колесика AGR
1)Нулевое положение, В
2)max. краинее положение, В
3)Актуальная величина потенциометра, В
4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 075: с датчиком температуры Базовая установка
системы рециркуляции ОГ
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Датчик температуры AGR, °C
3)Разница температур AGR, °C
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе Базовая установка
системы рециркуляции ОГ
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Давление во впускном коллекторе, мбар
3)Разница давлении во впускном коллекторе, мбар
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе Базовая установка,
система рециркуляции ОГ, для адаптации параметрическои кривои
1)Разница давлении, диагностика AGR, фаза 1 и 2, 100•Па
2)Разница давлении, диагностика AGR, фаза 2 и 3, 100•Па
3)Разница давлении, диагностика AGR, фаза 1 и 3, 100•Па
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 075: Базовая установка,
адаптация параметрическои кривои AGR
1)Фактич. величины потенциометра AGR без смещения, В
2)Корректировочныи коэффициент в верхнеи области открытия, %
3)Корректировочныи коэффициент в нижнеи области открытия, %
4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 076: для системы впуска воздуха,
система рециркуляции ОГ
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Давление во впускном коллекторе, мбар
3)Степень открытия (U/Uопорн.), %
4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %
Блок измеряемых величин 076: для системы измерения количества воздуха,
система рециркуляции ОГ
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Степень открытия (U/Uопорн.), %
4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %
Блок измеряемых величин 077: Базовая установка,
Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправ»
но- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически дТест ВКЛ"
о 1400 об/мин -> "- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 077: система со стабильным лямюда-зондом Базовая установка,
Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправ»
но- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения fдhrt automatisch auf 1400 U/min -> "Test EIN"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 078: Базовая установка,
Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 078: система со стабильным лямюда-зондом Базовая
установка,
Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 079:
заслонки ОГ
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Заслонка, ряд цилиндров 1, вкл/выкл
4)Заслонка, ряд цилиндров 2, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 080:
Идентификационные данные блока управления
1)Код и обозначение производителя
2)Дата производства
3)Изменение производителя
4)Контрольныи код производителя
Текущии номер производителя
Блок измеряемых величин 081:
Идентификационные данные блока управления
1)Номер шасси
2)Номер конструкционнои группы / серииныи номер
3)Контрольныи номер типа
4)
Блок измеряемых величин 082:
Идентификационные данные блока управления
1)Версия программы обновления ПО
2)Дата обновления («прошивки») ПО
3)HW – конструкционная группа/сорт
4)HW – конструкционная группа/сорт
Блок измеряемых величин 083:
Идентификационные данные блока управления
1)Первичныи номер шасси
2)
3)
4)
Блок измеряемых величин 084:
не используется
Блок измеряемых величин 085:
IUMPR
1)Стартовыи адрес, RAM-матрица / номер записи
2)Длина (количество записеи) /величина CDT
3)Стартовыи адрес IUMPR / нумератор
4)Стартовыи адрес CDT / денумератор
Блок измеряемых величин 086:
Биты готовности и цикловые биты
1)Биты готовности (закрытая проверка)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Катализатор
X Прогрев катализатора
X Система AKF
X Система SL
X Климатическая установка
X Лямбда-зонды
X Подогрев лямбда-зонда
X AGR
Номинальное значение:00000000
2)Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Катализатор, ряд цилиндров 1
X Катализатор, ряд цилиндров 2
X LDP
X TEV
X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1
X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1
X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2
X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2
Номинальное значение:00000000
3)Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X ряд цил. 1, зонд 1, электропитание
X ряд цил. 1, зонд 2, электропитание
X ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
X ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)
X ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)
X Напряжение зонда, ряд цил. 1
X Напряжение зонда, ряд цил. 2
X ряд цил. 1, зонд 1
Номинальное значение:00000000
4)Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X ряд цил. 2, зонд 1, электропитание
X ряд цил. 2, зонд 2, электропитание
X ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
X ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)
X ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)
X AGR, ряд цил. 1
X AGR, ряд цил. 2
X ряд цил. 2, зонд 1
Номинальное значение:00000000
Блок измеряемых величин 087:
Биты готовности и биты ошибок
1)Биты готовности (закрытая проверка)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Катализатор
X Прогрев катализатора
X Система AKF
X Система SL
X Климатическая установка
X Лямбда-зонды
X Подогрев лямбда-зонда
X AGR
Номинальное значение:00000000
2)Метки ошибок
1= ошибка
0= нет ошибки
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Катализатор, ряд цилиндров 1
X Катализатор, ряд цилиндров 2
X LDP
X TEV
X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1
X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1
X Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2
X Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2
Номинальное значение:00000000
3)Метки ошибок
1= ошибка
0= нет ошибки
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X ряд цил. 1, зонд 1, электропитание
X ряд цил. 1, зонд 2, электропитание
X ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
X ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)
X ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)
X Напряжение зонда, ряд цил. 1
X Напряжение зонда, ряд цил. 2
X ряд цил. 1, зонд 1
Номинальное значение:00000000
4)Метки ошибок
1= ошибка
0= нет ошибки
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X ряд цил. 2, зонд 1, электропитание
X ряд цил. 2, зонд 2, электропитание
X ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
X ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)
X ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)
X AGR, ряд цил. 1
X AGR, ряд цил. 2
X ряд цил. 2, зонд 1
Номинальное значение:00000000
Блок измеряемых величин 088:
Цикловая метка для последующих процедур OnBoard-диагностики
1)Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Распределительныи вал выпускных клапанов, ряд цил. 2
X Распределительныи вал выпускных клапанов, ряд цил. 1
X Распределительныи вал впускных клапанов, ряд цил. 2
X Распределительныи вал впускных клапанов, ряд цил. 1
X Датчик детонации 4
X Датчик детонации 3
X Датчик детонации 2
X Датчик детонации 1
2)Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Выключатель стоп-сигнала
X Выключатель
X Регулировка х.х.
X Сигнал скорости
X Датчик х.х.
X Датчик температуры ОЖ
X Потенциометр дроссельнои заслонки
X Расходомер воздуха
3)Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X не используется
X не используется
X Воздух на впуске
X Термостат (только для США)
X Регулировка давления наддува
X Переключатель управления GRA
X Лямбда-адаптация, ряд цил. 2
X Лямбда-адаптация, ряд цил. 1
Блок измеряемых величин 089:
Система бортовои диагностики (OBD)
1)Пробег в км с контрольнои лампои системы выпуска ОГ при установленном клапане системы вентиляции топливного бака сообщение отсутствует
2)Уровень топлива, в норме / слишком мал
3)
4)
Блок измеряемых величин 090:
Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов
1)Число оборотов, об/мин
2)Поворот регулятора, вкл/выкл
3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 090:
Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов
1)Число оборотов, об/мин
2)Поворот регулятора, вкл/выкл
3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 090:
Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 1
1)Число оборотов, об/мин
2)Коэффициент заполнения, %
3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 091:
Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Поворот регулятора, вкл/выкл
4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 091:
Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1
1)Число оборотов, об/мин
2)Коэффициент заполнения, %
3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 092:
Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Поворот регулятора, вкл/выкл
4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 092:
Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2
1)Число оборотов, об/мин
2)Коэффициент заполнения, %
3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 093: V-образныи двигатель,
адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
4)Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 093:
Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала
1)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
2)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
3)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота
коленвала
4)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 094: Базовая установка,
Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ
3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 094: Базовая установка,
Непрерывное регулирование положения распределительного вала впускных клапанов
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»
об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 094: есть Базовая установка,
Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 095: одноступенчатое изменение,
изменение геометрии впускного коллектора
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Статус, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 095: многоступенчатое изменение
изменение геометрии впускного коллектора
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Статус, выкл / ступень 1 / ступень 2
Блок измеряемых величин 095: непрерывное изменение,
изменение геометрии впускного коллектора
1)Фактическое положение, %
2)Номинальное положение, %
3)Напряжение потенциометра, величина смещения
4)Состояние адаптации, выполняется адаптация / адаптация в норме / ошибка / заблокировано
Блок измеряемых величин 096: Базовая установка,
Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»
об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ
3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 096: есть Базовая установка,
Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»
об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 097:
Изменение геометрии впускного коллектора
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура/давление ОЖ, °C/мбар
4)Изменение геометрии впускного коллектора, выкл/вкл
Блок измеряемых величин 098:
Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 2
1)Число оборотов, об/мин
2)Коэффициент заполнения, %
3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 099:
Отключение лямбда-регулирования (в процессе базовои установки)
(из соображении совместимости со старыми системами)
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ °C
3)Лямбда-регулятор, %
4)Лямбда-регулирование, выкл/выкл
