Приложение 1


Кодирование панели управления кондиционера -J255
 
Общая кодировка складывается из 3 отдельных кодировок следующим образом:
 
Расшифровка кодировки '1' (дополнительное оборудование):
 
Код                                                                       Значение
128       64         32         16         8          4          2          1          Кодовое число (для пересчёта, если
                                                                                                кодирование производится не
 через Ведомый поиск                             неисправностей)
                                                                                    1          Нет привязки (всегда '1')
 
                                                                        0                      Автомобиль без автономного                                                                                                  отопителя
                                                                        1                      Автомобиль с автономным                                                                                                      отопителем
                                                            0                                  Автомобиль без обогрева
                                                                                                ветрового стекла
                                                            1                                  Автомобиль с обогревом ветрового                                                                                       стекла
                                                0                                              Автомобиль со стандартным                                                                                                   остеклением
                                                1                                              Автомобиль с тонированными                                                                                                             стёклами
Код                                                                       Значение
128       64         32         16         8          4          2          1
                                     0                                                         Автомобиль без задней панели
                                                                                                управления Climatronic
                                                                                                -E265-
                                     1                                                         Автомобиль с задней панелью
                                                                                                управления Climatronic
                                                                                                -E265-
 
                         0                                                                     Автомобиль без сист. Audi one-touch                                                                                      memory
                                                                                                (Fingerprint - учёт контрольных сумм)
                         1                                                                     Автомобиль с сист. Audi one-touch                                                                                          memory
                                                                                                (Fingerprint - учёт контрольных сумм)
 
             0                                                                                 Автомобиль без задней шторки
             1                                                                                 Автомобиль с задней шторкой
 
 0                                                                                             Автомобиль без люка
 1                                                                                             Автомобиль с люком с
                                                                                                солнечными батареями
 
Расшифровка кодировки '2' (вариант рынка и исполнение автомобиля)
 
Код                                                                       Значение
32768   16384   8192     4096     2048     1024     512       256       Кодовое число (для пересчёта, если
                                                                                                кодирование производится не
                                                                                                через Ведомый поиск                                                                                                              неисправностей)
 
                                                             0          0          0         Автомобиль для Германии и
                                                                                                других рынков (кроме США и
                                                                                                Японии)
                                                             0          0          1         Автомобиль для США (и Канады)
                                                             0          1          0         Автомобиль для Японии
                                                             1          0          0         Кодировка в настоящее время не                                                                                            используется
                                                                                                (предусмотрена для стран с                                                                                                    холодным климатом, напр.
                                                                                                Скандинавии)
                                                             0          1          1         Кодировка в настоящее время не                                                                                            используется,
                                                                                                предусмотрена для жарких стран,                                                                                           напр.
                                                                                                Австралии и Саудовской Аравии
                                                                                                (вопрос применения открыт)
                                                                                                - Настройка регулирования
                                                                                                в основном соответствует таковой                                                                                          для США.
                                                             1         0          1         Кодировка в настоящее время не                                                                                            используется
                                                             1          1          0         Кодировка в настоящее время не                                                                                            используется
                                                             1          1          1         Кодировка в настоящее время не                                                                                            используется
Код                                                                       Значение
32768   16384   8192     4096     2048     1024     512       256      
                                                  0                                            Автомобиль с бензиновым                                                                                                      двигателем
                                                  1                                            Автомобиль с дизельным двигателем
 
                           0          0                                                       Автомобиль с 6-цил. двигателем
                           0          1                                                       Автомобиль с 8-цил. двигателем
                           1          0                                                       Автомобиль с 10-цил. двигателем
                           1          1                                                       Автомобиль с 12-цил. двигателем
 
               0                                                                               Автомобиль с левым рулём
                                                                                                (правостороннее движение)
               1                                                                               Автомобиль с правым рулём
                                                                                                (левостороннее движение)
 
 0                                                                                             Автомобили с серийным кузовом
 1                                                                                             Автомобили с удлинённым
                                                                                                кузовом
 
Расшифровка кодировки '3' (обогрев и вентиляция задних сидений, обивка сидений и остекление)
 
Код                                                              Значение
2097152 1048576 524288 26214 131072 65536                Кодовое число (для пересчёта, если                                                                                       кодирование
                                                                                    выполняется не через Ведомый поиск
                                                                                    неисправностей)
 
                                                     0          0                 Автомобиль без задней панели
                                                                                    управления Climatronic
                                                                                    -E265- (с обогревом и без обогрева задних                                                                             сидений)
                                                     0          0                 Автомобиль с задней панелью
                                                                                    управления Climatronic
                                                                                    -E265- без управления обогревом
                                                                                    задних сидений и без управления                                                                                            вентиляцией
                                                                                    для задних сидений
                                                     0          1                 Автомобиль с задней панелью
                                                                                    управления Climatronic
                                                                                    -E265- с управлением обогревом
                                                                                    задних сидений, но без управления
                                                                                    вентиляцией задних сидений
                                                     1          1                 Автомобиль с управлением обогревом
                                                                                    задних сидений и с управлением                                                                                             вентиляцией
                                                                                    задних сидений
Код                                                              Значение
2097152 1048576 524288 26214 131072  65536           Кодовое число (для пересчёта, если
                                                                                    кодирование производится не
                                                                                    через Ведомый поиск неисправностей)
                             0          0                                         Исполнение сидений (обивка сидений в
                                                                                    автомобилях с вентиляцией сидений)
                                                                                    - В настоящее время независимо
                                                                                    от обивки сидений (кожи или ткань)                                                                                         применяется
  именно эта кодировка.
                             0          1                                         Исполнение сидений (обивка сидений в
                                                                                    автомобилях с вентиляцией сидений)
                                                                                    - Обивка сидений исполнения '1'.
                                                                                    - В настоящее время привязка не                                                                                            предусмотрена.
                             1          0                                         Исполнение сидений (обивка сидений в
                                                                                    автомобилях с вентиляцией сидений)
                                                                                    - Обивка сидений исполнения '2'.
                                                                                    - В настоящее время привязка не                                                                                            предусмотрена.
                             1          1                                         Исполнение сидений (обивка сидений в
                                                                                    автомобилях с вентиляцией сидений)
                                                                                    - Обивка сидений исполнения '3'.
                                                                                    - В настоящее время привязка не                                                                                            предусмотрена.
 
Код                                                              Значение
2097152 1048576 524288 26214 131072  65536           Кодовое число (для пересчёта, если
                                                                                    кодирование производится не
                                                                                    через Ведомый поиск неисправностей)
 0              0                                                                 Исполнение остекления автомобиля
                                                                                    - Кодировка в автомобилях с
                                                                                    стандартным остеклением.
                                                                                    - Кодировка в автомобилях с 6-цил.
                                                                                    двигателем и 10-цил. двигателем) и
теплоизолирующим стеклом.
- Управление обогревом заднего стекла
  при температурах ниже  0 °C остаётся включённым без
                                                                                    ограничения времени, до отключения,
                                                                                    при температурах выше 0 °C
                                                                                    оно отключается примерно через
                                                                                    10 мин.).
Код                                                              Значение
2097152 1048576 524288 26214 131072  65536           Кодовое число (для пересчёта, если
                                                                                    кодирование производится не
                                                                                    через Ведомый поиск неисправностей)
 0              1                                                                 Исполнение остекления автомобиля
- Кодировка в автомобилях с 8-цил. двигателем и
теплоизолирующим стеклом.
- Управление обогревом заднего стекла
остаётся включённым при температурах ниже 0 °C
                                                                                    ограниченное время (в зависимости от
наружной температуры от 2
до 20 мин.).
 1              1                                                                 Исполнение остекления автомобиля
- Кодировка предусмотрена с теплоизолирующим
стеклом с инфракрасной характеристикой.
                                                                                    - Вопрос применения этого исполнения                                                                                   открыт.
                                                                                    - Предусмотрено для кода комплектации                                                                               VW8.
YZ Указания:
 
J Вентиляция задних сидений предлагается только вместе с обогревом задних сидений.
 
J Если потребуется выполнить кодирование передней панели управления кондиционера, блок управленияClimatronic -J255- путём ввода цифрового кода непосредственно через функцию '07 Кодирование блока управления', необходимо составить кодировку разных вариантов и соединить 3 кодировки вместе.
Пример: Кодировка '1' напр. '83', кодировка '2' '4096', кодировка '3' (автомобиль без задней
панели управления кондиционера Climatronic -E265-) '0', сумма кодировок '1', '2' и '3' = '4179'.
