[image: image1.png]ol

[VAGRUS Bepcun 7.0: 01-Jlswratens, Nanepnienbibie bro

Yacrota ebibopku: | 1.1 vA G'R US

®aiin noackaska: Brnoku gaHHbIx
4D0-907-560-AVP LBL
Tpynna Knock Sensor Voltages - Cylinders 1-4

2808V 5733V 2808V 4446V

Cylinder 1 Cylinder 2 Cylinder 3 Cylinder 4
Volts Volts Volts Volts

Knock Sensor Voltages - Cylinders 5-8
4212V 3.861V 3393V 3978V

Cylinder 5 Cylinder 6 Cylinder 7 Cylinder 8
Volts Volts Volts Volts

Engine Conditions
1760 /min 91.0°C -39% 23%

Idle Speed Coolant Temp 02 Sens Bank1 02 Sens Bank2
RPM 80-105C +1-10%(>2% fict) +1-10%(>2% fict)

Hasap VAG-Scope
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