Модель
Audi A8 qu. 3,7
000ABC66
VIN
WAUZZZ4DZWN008730
Марка
Audi
Код модели
A8Q
Модельный год
1998
Годы производства
1994 - 1999
Рынок
Европа
Дата производства
23.02.1998
Цвет кузова
A2
Цвет крыши
A2
Оснащение
BW
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)


A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B99
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
C08
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C0S
Легкосплавные кованые облегчённые диски 8J x 17, дизайн "5 спиц", ET 48
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
G0Q
5-ступенчатая АКП для полного привода
H0S
Шины 225/55 R17 W
J0W
АКБ 410 А (88 Ач)
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
MP5
8-цилиндровый бензиновый двигатель 3,7 л/169 кВт (V8) Motronic,EU3 (временное решение) базовый двигатель: T7L
N3Q
Обивка сидений: кожа "Feinnappa"
PCE
Modulo Preparacion para Radio
PDG
Lunas aislantes doble
PNA
navigation system
PRL
right-hand drive vehicle package
PT1
Nokia D-network/GSM car phone installed in centre armrest
PX1
Luces Xenón
Q1D
Спортивные сиденья с расширенной функцией гладкая кожа
RCM
radio "gamma" with digital sound packageand removeable operating panel
T7L
8-цил. бензиновый двигатель 3,7 л агр. 077.7 (алюм.)
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
WA3
deletion of ESP
WS4
sports seats with memory
X0A
Программа продаж для ФРГ
0DU
Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI детали агрегатов
0G7
Tiptronic
0JK
Весовой класс 10, передняя ось
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0M6
Топливный бак
0ST
Наклейки/таблички на немецком-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0YT
Весовая категория 18 только встроенное управление без прогноза потребностей
1AH
Система электронной блокировки дифференциала -EDS-
1BM
Подвеска/амортизаторы, обычное исполнение
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1D0
без прицепа
1E1
Абсорбер
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KE
Задние дисковые тормоза
1LC
Передний дисковый тормоз диаметр диска 19 дюймов, серебристые тормозные суппорты
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PC
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1S7
Инструменты и алюминиевый домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T4
Аптечка без креста, знак аварийной остановки
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z2
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2A4
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2PR
Обогреваемое кожаное рулевое колесо
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B0
Без крепления детского сиденья
3FQ
Подъёмно-сдвижной люк, с электроприводом и автоматикой предустановки положения
3HA
БЕЗ ПРОСТЁЖКИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИСНЕНИЯ
3L4
Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3N2
Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
3Q2
Задние подголовники, регулируемые по высоте и по углу наклона
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y2
Солнцезащитная шторка на заднем стекле, электр.
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GK
Ветровое стекло, тонированное с полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4M5
Подстаканник
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4X2
Боковые подушки безопасности, передние и задние
5D1
Несущая частота 433,92 МГц
5K1
Консервация ЛКП (восковой консервант)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RQ
Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6D2
Центр. подлокотник заднего сиденья с вещевым ящиком
6E6
Передний центральный подлокотник
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6N0
без брызговиков
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W1
Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7CA
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 160
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q1
Система навигации
7QB
CD-ROM (Германия)
7X1
Парк. ассистент с УЗ-датч.
8CC
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
8GT
Компакт-генератор 90 - 150 А
8JG
Головная фара с газоразряд. ламп. ЕЭК, КСЕНОН для правостор.движ., с черной внутренней накладкой
8K0
без специального включения ближнего света
8KC
Спецдетали для Японии
8Q2
Автом. статич. корректор фар
8R1
Верхний стоп-сигнал
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8TC
Задний противотуманный фонарь, для правостор. движ.
8UD
Головное устройство "Concert"
8X1
Омыватель фар
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9V7
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
9W9
Установка для автомобильного телефона
9X4
Без обогрева личинки замка двери с микровыключателем
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