Модель
Audi Q7 quattro I-HEV 3,0
8594MB17
VIN
WA1VXBF77ND014571
Марка
Audi
Код модели
AQ7
Модельный год
2022
Годы производства
2016 - 2025
Рынок
Европа
Дата производства
30.03.2022
Цвет кузова
2Y
Цвет крыши
2Y
Оснащение
FZ
Код
DCBD
Серийный номер
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
250
Мощность (л/с)
340
Кол-во цилиндров
6
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A9F
Комплектация 1
AQ0
Качество серийного производства
AV2
Правостороннее движение (Северная Америка)
B0A
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
BU2
Требования законодательства США 2 Штаты, на которые распространяется требования CARB
C02
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
DU6
6-цил. бензиновый двигатель 3,0 л/250 кВт TFSI, базовый двигатель: T9I
E0A
Без исполнительного модуля, базовая комплекта
EH0
Без зарядного кабеля
ER3
Код региона 'NAR' (Сев. Америка) для головн. устр-ва
ES0
Без розетки для зарядки
EV0
Без зарядного кабеля
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FK0
Без доп. бака для SCR
FM0
Вариант базовой комплектации
FP1
Функции по запросу доступны в режиме онлайн
FQ1
Колёса Audi Sport / Quattro GmbH
FT0
Без парковки с ДУ / гаражного автопилота
FY0
.
FZ1
Ремни безопасности цвета Guards Red
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GA0
Без предварительного кондиционирования
GB0
Без компенсатора
GH1
Базовая задняя главная передача
GJ0
Без комбинир. продольного и поперечного ведения
GM0
Без внешних звуковых устройств
GP1
Элемент модерн. продукта E2 II
GS5
Приложения
GZ2
Доводчик двери
HJ1
Всесезонные шины 285/40 R21 109H xl (Сев. Америка)
IT3
Отличающаяся комплектация
IU1
С connect пакет 1
IV2
Пакет Connect 2
IW3
ECALL и BCALL
IX1
Бензиновый двигатель
J2D
АКБ 380 А (68 Ач)
JX1
С ассистентом движения на перекрёстках
K4H
Закрытая конструкция
KA6
С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
KK3
Хладагент R1234yf
KS1
Проекционный дисплей
L0L
Версия с левым рулем
N1F
Обивка сидений: мерейная кожа/иск. кожа с тиснением В
NJ0
Без зарядной док-станции
NT2
Защита при транспортировке (исп. 3)
NY2
АКБ повышенной ёмкости
PAO
Geen phone box
PHO
Placeholder
PHX
Deselection of Integrated Toll Module (US)
PPS
"TRAVEL ASSIST"
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
QI7
Индикатор ТО 10000 миль или 1 год (фиксир. интервал)
QK1
С передней камерой вспомогательных систем водителя
QL5
Стекла Privacy, сильная тонировка сзади
QQ2
С доп. освещением (освещение внутри)
QR9
Лампа освещения номерного знака
QT5
Без подножки
QV3
прием цифр. радио (DAB)
QZ7
Усилитель рулевого управления
T9I
6-цил. бензиновый двигатель 3,0 л агр. 06M.C
U5C
Комбинация приборов, индикация миль/ч, США
UE8
Внеш., USB type-A, 1 USB-гнездо и зарядное гнездо(гнёзда)
UH1
Стояночный тормоз
V0A
Шины без определения марки производителя
V34
Легкосплавные диски 9 1/2J x 21
VC2
Система открытия ворот гаража, 315 МГц
VF0
Педальный узел обычной конструкции
VH2
Бортовая сеть 48 В
VL0
Меры по защите пешеходов (стандартно)
VT3
Накладки порога в дверных проёмах (с подсветкой)
VW0
Боковые и задние стёкла
WPT
Polo "GT" for Portugal
04F
Best
0E2
длинная колесная база
0FA
Производство, стандарт
0JK
Весовой класс 10, передняя ось
0K4
Гибридная системы привода M-HEV
0LB
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
0M5
Топливный бак
0N1
Задняя ось "Стандарт"
0NA
Отсутствие названия модели
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SS
Наклейки, таблички на английском/французском я
0TD
Передние и задние коврики
0VM
Бортовая документация на англ. американск.
0Y4
Зоны с холодным и тропическим климатом (США)
0YJ
Весовой класс 9 HA
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BK
Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM)
1D8
Комплект для установки тягово-сцепного устройства
1EP
Со специальной заводской табличкой (США)
1G8
Комплект для ремонта шин
1KU
Дисковые тормоза сзади диаметр дисков 18", тормозные суппорты красные
1LP
Передние дисковые тормоза
1P0
Обычная подвеска
1PA
Стандартные колёсные болты
1S2
Бортовой инструмент
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T0
Без перевяз. материала, без знака авар. остановки
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1XP
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
1Y6
Автоматически блокируемый дифференциал
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
20A
Без электродвигателя (гибрид)
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2F0
Без систем доступа в автомобиль
2G4
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2H1
"drive select"
2K1
Усиленный бампер
2P2
Защитная стальная окантовка груз. отсека
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
Без дополнительных шин
2Z7
Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя
3B3
Крепление детского кресла
3CA
без перегородки
3FU
Полноразмерная крыша
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GD
Ровный пол грузового отсека
3L4
Регулировка переднего сиденья, электрич., сиденье водителя с памятью (слева)
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3S2
Рейлинги чёрного цвета
3U0
Без шторки багажного отсека
3Y3
Солнцезащитная шторка заднего стекла и задних дверных стёкол
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D3
Вентиляция передних сидений, сиденье с кондици
4E7
Сервозамок задней двери
4F6
PORSCHE ENTRY & DRIVE (USA/CAN)
4GF
Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное)
4L7
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало с компасом
4UB
Подушка безопасности с Kneebar
4X4
Бок. подуш. безоп. спер. и сзади с под. без. головы
4ZD
Чёрные декор. накладки
5C1
Меры по обработке кузова FSO
5D8
Несущая частота 434МГц
5J1
Неокрашенный задний спойлер
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5KL
5 задних сидений (с подлокотниками)
5L0
Без переднего спойлера
5RW
Правое наружное зеркало, сферическое (США), увеличенная зона обзора
5SG
Левое наружное зеркало, плоское
5XL
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5ZC
Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона)
6A0
без огнетушителя
6E6
Передний центральный подлокотник
6F0
Без тиснения на подлокотнике
6FA
без контрастной окраски
6I6
С-ма экс.пом.+с-ма пом.движ. по пол.+с-ма пом.в проб (EA + ALDW + ACA)
6K8
pre sense city без pre care
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6SS
Облицовка багажного отделения
6U7
Доп.меропр. по защите от проникн. пыли
6V2
Задняя накладка
6W3
Кронштейн номерного знака спереди (NAR)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
6Y2
Устройство ограничения скорости
73A
Без зарядного кабеля (промыш. разъём)
76A
Без зарядного кабеля, режим 3
7A0
Без CD-чейнджера/плеера
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7CE
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 70
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HJ
Вариант кожи 8
7K3
Система контроля давления в шинах (RDK), 433 МГц
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7TM
Декоративные вставки Exclusive, кожаные
7UG
Навигационное устройство High
7W3
С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic и задняя часть кузова)
7Y1
Ассистент смены полосы движения
7ZB
Спецкомплект для данного класса а/м -4M0-
8EX
Светодиодная фара головного света
8G1
PDLS+ ассистент дальнего света
8K4
Включение дневного света, Канада
8T4
Автоматическая регулировка дистанции
8VM
Светодиодный комбинир. задний фонарь, динамический указатель поворота
8X0
без омывателя фар
8Y1
Стандартн. звуковая сигнализация
8Z6
Для стран с жарким климатом
9AQ
Klima plus
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9G8
Стартер-генератор с рем. приводом RSG 48 В 110250 А
9JA
Пакет для некурящих
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P5
Сист.предупр.о непристёгн.РБ, виз.и звук.,эл.контакт
9PA
Поводки/щётки стеклоочистителя в станд. исполнении
9R0
Без системы ночного видения
9S9
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер 'FPK' Skinning
9TA
Без доп. контрольных ламп
9VS
Аудиосистема "branded"
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9X0
Парковочный ассистент спереди и сзади, с активной бок. защитой
9ZX
Комплект для установки мобильного телефона

