Модель
Audi A8 qu. 4,2
000ABC66
VIN
WAUZZZ4DZTN006778
Марка
Audi
Код модели
A8Q
Модельный год
1996
Годы производства
1994 - 1999
Рынок
Европа
Дата производства
21.02.1996
Цвет кузова
Q5
Цвет крыши
Q5
Оснащение
BT
Страна
Программа продаж для Швейцарии (X4B)
Код
ABZ
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
220
Мощность (л/с)
299
Кол-во цилиндров
8
Примечание
V8
Код
CML
Идентификатор привода осей
4A
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B13
Одобрение типа ТС по внутр. регламенту Швейцарии
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
C0S
Легкосплавные кованые облегчённые диски 8J x 17, дизайн "5 спиц", ET 48
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
G0H
4-ступенчатая АКП для полного привода
H0S
Шины 225/55 R17 W
J1G
Аккумуляторная батарея 450A (92Ач)
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
M72
8-цил. бенз. дв. 4,2 л/220 кВт (V8) Motronic, регул. нейтрализатор, баз. двиг.: T7W
N4K
Обивка сидений: кожа "Naturleder"
PK2
"Climatronic" package (w/o generator) for TDI (V-3 markets) instead of standardsunroof
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
S3G
А/м со спец.переоборудованными/установл. мех-мами
T7W
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 077.5 (алюм.)
U0C
Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
WA4
Plus-Paket Frankreich
X4B
Программа продаж для Швейцарии
0DU
Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI детали агрегатов
0G7
Tiptronic
0LF
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Швейцарии
0ST
Наклейки/таблички на немецком-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
1AH
Система электронной блокировки дифференциала -EDS-
1BE
Стальные пружины (PASM) -20 мм
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1D0
без прицепа
1EA
Специальная заводская табличка
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KE
Задние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PC
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1T4
Аптечка без креста, знак аварийной остановки
1X1
Полный привод
1Z0
Первая заправка серийным топливом
2A4
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2PR
Обогреваемое кожаное рулевое колесо
2TA
Алюм. декор. элемент для задн. стенки перед. сиденья
2V1
Фильтр салона
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3AF
Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом
3B0
Без крепления детского сиденья
3BS
Наружное зеркало слева, асферическое, с электрической регулировкой и с обогревом
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3HA
БЕЗ ПРОСТЁЖКИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИСНЕНИЯ
3L4
Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3N2
Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
3Q2
Задние подголовники, регулируемые по высоте и по углу наклона
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y5
Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего бокового стекла - с мех. приводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4E0
Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
4F8
Центральный замок с дистанционным управлением и доп. системой закрывания
4GK
Ветровое стекло, тонированное с полосой
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4X0
без боковой подушки безопасности
5K1
Консервация ЛКП (восковой консервант)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6CF
Канал обогрева стойки B
6D2
Центр. подлокотник заднего сиденья с вещевым ящиком
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6N0
без брызговиков
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W1
Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE)
7A2
CD-чейнджер
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q0
без системы навигации
8AE
Головное устройство "delta"
8CC
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
8FK
Вторая АКБ 220 А (44 А*ч)
8GL
Генератор 120 А
8JG
Головная фара с газоразряд. ламп. ЕЭК, КСЕНОН для правостор.движ., с черной внутренней накладкой
8K0
без специального включения ближнего света
8KC
Спецдетали для Японии
8L0
без антенны
8NA
без контрольной лампы стояночного света
8Q1
Корректор фар
8R1
Верхний стоп-сигнал
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8TC
Задний противотуманный фонарь, для правостор. движ.
8X1
Омыватель фар
8Z2
Система охлаждения двигателя с усиленными вентиляцией и радиатором
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9BA
Без доп. электропакета безопасности
9HA
Без доп. индикации ошибки функции
9M1
Дополнительный жидкостный отопитель с таймером
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9V8
Противоугонная система (DWA), включая ультразвуковое устройство контроля салона (для Швейцарии)
9W9
Установка для автомобильного телефона
9X5
Обогрев личинки дверных замков слева и справа с микровыключателем

