Модель
Audi TT Road. 2.0 qu.
7078J904
VIN
TRUZZZ8J1B1001305
Марка
Audi
Код модели
ATT
Модельный год
2011
Годы производства
2011 - 2014
Рынок
Европа
Дата производства
16.06.2010
Цвет кузова
6Y
Цвет крыши
PA
Оснащение
QZ
Код
CESA
Серийный номер
Рабочий объем
2000
Мощность (кВт)
155
Мощность (л/с)
211
Кол-во цилиндров
4
Примечание
Код
MMG
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A53
Audi Hungaria Motor Kft
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C11
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C9W
Легкосплавные диски 9J x 19
D2D
4-цил. бенз.двигатель 2,0 л/155 кВт (16 клапанов) турбо FSI, баз.двиг. с гомоген.смесеобраз.: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ1
Колёса фирмы Audi Sport/ quattro GmbH
G0R
Tiptronic S
GP0
Без спец. мероприятий по повышению стоимости
GS3
Приложения
HL6
Шины 255/35 R19 Y
J0R
АКБ 380A (80 Ач)
K8J
Roadster
L0L
Версия с левым рулем
N7V
Обивка сидений из ткани и Perlnappa
NM1
Кожух двигателя
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PDH
Pacote design "Black Style" -capota CSC preta vidro traseiro escurecido
PNA
Navigation feature RNS 310 (for RCD 310)
PQ6
Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 5 segment-spoke design, 9J x 20,with 265/40 R 20 tyres (quattro GmbH)
PQD
S line exterior package (quattro GmbH)
PV1
Prise 230V
PX4
Xenônio plus
Q1D
Спортивные сиденья с расширенной функцией гладкая кожа
QE1
Система отсеков 1
QH0
без голосового управления
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
S0C
Первичная партия
TJ6
4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л агр. 06J.E
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UG0
Без ассистента трогания на подъёме / ассистента трогания на спуске
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VG6
Сорт шин, исп. 2
WQS
S line-sportpakket (quattro GmbH)
YBS
Snow chains (one pair) as by-pack
YCG
Variante de lançamento G
0ES
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
0G7
Tiptronic
0HN
Спецкомплект для данного класса а/м -8J0-
0JH
Весовой класс 8, передняя ось
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0NB
Надпись в базовом исполнении
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0U0
Качество топлива RON 98
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YP
Весовой класс 14, задняя ось
1A5
Топливная система бенз. двигателя с впрыском (FSI)
1AT
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1BL
Подвеска/амортизаторы (с регулировкой)
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G8
Комплект для ремонта шин
1KJ
Задние дисковые тормоза
1LJ
Перед. диск. тормоза 20 дюймов, красные, ост. страны
1PA
Стандартные колёсные болты
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VG
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X1
Полный привод
1XX
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2D4
Пакет Sport Design в цвет кузова
2H3
Регулируемые амортизаторы magnetic ride (спортивные)
2K7
Бампер усиленный
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2WA
без дополнительных шин
2Y2
Защитная рама (дуга безопасности)
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B0
Без крепления детского сиденья
3FN
Складная крыша в тканевом исполнении, с электроприв.
3G2
Крепление детского сиденья спереди справа (ISOFIX)
3L5
Регулировка переднего сиденья, электрич.
3X2
Приспособление для перевозки длинномерных грузов
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4X1
Передняя боковая подушка безопасности
4ZA
Стандартные декоративные накладки
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5J1
Неокрашенный задний спойлер
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5L1
Передний спойлер
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5TG
Декор. алюм. вставки с матовым оттенком
6F1
Эмблемы
6FA
без контрастной окраски
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6U0
Без дополнительных внешних уплотнителей
6V0
Без щитка заднего номерн. знака
6W1
Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE)
6XD
Зеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное
6Y8
Устройство ограничения скорости
7A0
Без CD-чейнджера/плеера
7AA
Иммобилайзер, электронный
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7F9
Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HC
Вариант кожи 2
7K0
без системы контроля давления в шинах
7L7
Рекуперация 12,5 В
7M8
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
7MG
Норма токсичности ЕВРО 5
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QT
CD-ROM (Европа)
7S1
Перегородка для защиты от ветра
7X1
Ультразвуковой парковочный ассистент
8AY
Система навигации с магнитолой
8BP
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой
8GU
Генератор 140 А
8K4
Включение дневного света, Канада
8N7
Периодичность работы стеклоомывателя Датчик освещенности и дождя
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8SB
Комбинированный задний фонарь с затемнённым рассеивателем
8T2
Электронный круиз-контроль
8X1
Омыватель фар
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JD
Исполнение для курильщиков, пепельница спереди
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9Q7
Многофункциональный дисплей
9ZF
Ком-кт для подключ. моб. телефона с громкой связью

