Модель
Audi Q7 qu. 3,6
4934LB17
VIN
WAUZZZ4L08D005822
Марка
Audi
Код модели
AQ7
Модельный год
2008
Годы производства
2007 - 2009
Рынок
Европа
Дата производства
18.06.2007
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
CA
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
BHK
Серийный номер
39200
Рабочий объем
3600
Мощность (кВт)
206
Мощность (л/с)
280
Кол-во цилиндров
6
Примечание
Код
KHE
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CS5
Колесо CayenneSportDesign 20" (9X20)
D3B
6-цил. бенз. дв. 3,6 Л/206 КВТ (24 КЛ.) VR6, FSI баз. двиг. с гомоген. смесеобраз.: T05/TA0/TH0/TV1/TV0
E4J
"S line"
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FQ0
Серийные колёса
G0R
Tiptronic S
HT0
Шины 275/45 R20 110Y xl
J0Z
АКБ 520 A ( 110 Ач )
K4H
Закрытый кузов
L0L
Версия с левым рулем
N1B
Кожаная обивка сидений
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PEC
design package, leather plus with standard seats
PL7
2.0 17-inch alloy wheel CP3, special edition
PQD
S line exterior package (quattro GmbH)
PRM
14-INCH ALLOY WHEELS
PV3
driver's seat with memory function incl. electrically adjustable front seats
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
QE0
Без системы отсеков/ящиков
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
QW1
Центральный пульт управления, спереди
QZ0
Усилитель рулевого управления, с зависимостью от скорости (Servotronic) с ограниченным рабочим ходом
TA0
6-цил. бензиновый двигатель 3,6 л агр. 03H.Z
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
X4M
Программа продаж для СНГ
0AB
Передний и задний стабилизатор
0E2
длинная колесная база
0G7
Tiptronic
0GG
Соответствие экологическому классу Евро 4
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BK
Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM)
1CN
Спецкомплект для данного класса а/м -4L0-
1D2
Съемное тягово-сцепное устройство
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G1
Запасное колесо, докатное
1KF
задние тормозные диски, диаметр диска 18 дюймов, черные тормозные суппорты (Сев. Америка)
1L0
Стандартный воздушный фильтр
1LF
Дисковые тормоза спереди диаметр дисков 18", Серебристые тормозные суппорты
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1Y0
без блокировки дифференциала
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2K7
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZM
Трехспицевое многофункциональное рулевое кол
3B4
Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
3CA
без перегородки
3FA
без вставки в крыше
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GN
Концепция трансформируемого фальшпола
3L4
Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3S1
Рейлинг, серебристый анодированный
3U0
Без шторки багажного отсека
3W8
Пакет шумоизоляции для а/м с дизельным двигателем
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4E9
Сервозамок задней двери с блокировкой изнутри
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4H3
"Детская" блокировка, ручная
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4W0
без отсека для кассет и компакт-дисков
4X3
Боковая подушка безоп. спереди с под. безоп. гол
4Y0
без ящика для мелочей/запираемого отсека
4ZB
Блестящие декор. накладки
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5KM
3 задних сиденья (с подлокотниками)
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5TA
Деревянные вставки, Tamo
5XH
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
6A0
без огнетушителя
6E6
Передний центральный подлокотник
6EQ
Дополнительная защита кузова, защита от кам исполнение 2
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NN
Потолок алькантара
6Q3
Рычаг селектора из шведской березы Anthracite
6SJ
Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань)
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W1
Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7HB
Вариант кожи 1
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M8
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8ED
Ксенон ЕС для правостороннего движения с дневным светом
8GV
Генератор 180 А
8K3
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8SA
Комбинированные задние фонари, стандарт. исполнение
8T0
без системы GRA
8UW
Головное устройство для России
8X1
Омыватель фар
8Z4
для стран с умеренным жарким климатом
9AD
Климатическая установка Climatronic без фреона
9JD
Исполнение для курильщиков, пепельница спереди
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P3
Оптическое и акустическое предупр. о ремне без для водителя и переднего пассажира
9Q4
Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9VD
Динамик, активный
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
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