Модель
Audi A8 qu. 4,2
2914E212
VIN
WAUZZZ4E04N021556
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2004
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
17.03.2004
Цвет кузова
7X
Цвет крыши
7X
Оснащение
LV
Страна
000
Код
BFM
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
246
Мощность (л/с)
334
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
GQF
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C01
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CG1
Легкосплавные литые диски 8J x 17 ET 43
D0G
8-цил. бензиновый двиг. V8 4,2 л/246 кВт 40 кл, с регулированием фаз, без откл. цилиндров, MPI, баз. двиг.: T81/T79/T88
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
Tiptronic S
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ0
Двери с ручным приводом
H5D
Шины 235/55 R17 99Y
J3F
АКБ 520 А (110 А*ч) "BEM"
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
PX8
adaptive light
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ0
Освещение салона базовое
QV1
С приемом ТВ-сигналов
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T81
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 077.B (алюм.)
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UN0
Без Интернета
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
0F2
Топливная система бензинового двигателя с впрыском
0GV
Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления паров топлива)
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM)
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1U0
без стола
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2K1
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZQ
Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
3B0
Без крепления детского сиденья
3D1
Центральная консоль
3FA
без вставки в крыше
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3L5
Регулировка переднего сиденья, электрич.
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y5
Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего бокового стекла - с мех. приводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D0
Без вентиляции сидений
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QE
Передние трёхточечн.автоматические ремни безоп. с ручной рег. по высоте
4SX
Косметическое зеркало, слева (исполн. 1)
4TX
Космет. зеркало, справа (исполн. 1)
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6U0
Без дополнительных внешних уплотнителей
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XK
Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AH
Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
7HA
Без обтяжки кожей
7K3
Система контроля давления в шинах (RDK), 433 МГц
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P0
Поясничный подпор не регулируется
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X2
Ультразвуковой парковочный ассистент спереди и сзади
8EN
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой и статич. освещ. поворотов, для правостороннего движения
8K0
без специального включения ближнего света
8MA
без разъема для наушников сзади
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
[bookmark: _GoBack]Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9T1
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди
9VD
Динамик, активный
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона

