Модель
Audi A4 Av. 2,0 TDI
8498W514
VIN
WAUZZZF48KA056452
Марка
Audi
Код модели
A4
Модельный год
2019
Годы производства
2016 - 2025
Рынок
Европа
Дата производства
01.03.2019
Цвет кузова
W3
Цвет крыши
W3
Оснащение
ZI
Код
DEUA
Серийный номер
Рабочий объем
2000
Мощность (кВт)
110
Мощность (л/с)
150
Кол-во цилиндров
4
Примечание
Код
TBZ
Идентификатор привода осей
7A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A61
Категория 1
A9F
Комплектация 1
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B02
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Бельгии
B0A
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C4E
Легкосплавные диски 7J x 16
C71
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
DN4
4-цил. турбодизельный двиг. 2,0 л/110 кВт (4 кл.) TDI Common Rail; баз. двиг.: T37/T3Y/TS1/T4P/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
E0A
Без исполнительного модуля, базовая комплекта
EB4
Продление гарантии 1 год, макс. 120 000 км
EL3
Онлайн-служба, без блока OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайз.
ER1
Код региона "ECE" для головного устройства (Европа)
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FK1
С доп. баком для SCR (12 л)
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
FU0
Группа стран A
FZ1
Ремни безопасности цвета Guards Red
G1C
7-ступ. АКП
GB0
Без компенсатора
GH0
Без задней главной передачи
GP0
Без спец. мероприятий по повышению стоимости
I8S
Головное устройство High Scale (Gen2)
IT2
Отличающаяся комплектация
IU0
Без пакета connect
IV0
Без пакета connect
IW3
ECALL и BCALL
IX2
Дизель
J4E
АКБ 420 А (79 А*ч)
K8D
Sport Turismo
KA0
без камеры/датчиков контроля окружающего простр-ва
KK3
Хладагент R1234yf
KS0
Без проекционного дисплея
L0L
Версия с левым рулем
N1F
Обивка сидений: мерейная кожа/иск. кожа с тиснением В
NM1
Кожух двигателя
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PNU
System MMI Navigation
Q14
Шины 205/60 R16 92H оптимизированные по сопротивлению качению
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
QE0
Без системы отсеков/ящиков
QI6
Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.)
QK1
С передней камерой вспомогательных систем водителя
QQ5
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
Без ассистента распознавания дорожных знаков
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
QZ7
Усилитель рулевого управления
TD1
4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.C
U5A
Панель приборов, индикация КМ/Ч
UE4
Электрический интерфейс AUX-IN + USB
UH1
Стояночный тормоз
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
Без устройства открывания гаражных ворот
VF0
Педальный узел обычной конструкции
VH0
Станд. схема электрооборудования
VL1
Система защиты пешеходов расширенная
VW6
Боковые и задние стёкла
WAS
Alarm
Y8W
Bundeswehr
Y8X
Special control I/VP
YEI
4 alloy wh."DAKAR"(silver,diamond-turned surface), tires 255/45 R18; rim 8J x 18 ET 53 w/ ABE, standard wh. sep. shipped
04A
Basis
0C0
Standard
0F3
Система питания диз. двигателя
0FA
Производство, стандарт
0G7
Tiptronic
0JH
Весовой класс 8, передняя ось
0K0
Без альтернативной системы привода
0LU
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Бельгии
0M1
Топливный бак
0NA
Отсутствие названия модели
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SS
Наклейки, таблички на английском/французском я
0TD
Передние и задние коврики
0UA
Без особых цветов отделки
0XN
Бортовая документация на французском и голландском языках
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YH
Весовой класс 8, задняя ось
1BA
Упругие элементы/амортизаторы, обычные
1D0
без прицепа
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G8
Комплект для ремонта шин
1KD
Задние дисковые тормоза
1LA
Дисковые тормоза спереди диаметр дисков 17", Черные тормозные суппорты
1PA
Стандартные колёсные болты
1S2
Бортовой инструмент
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VG
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X0
Передний привод
1XC
Рулевое колесо, многофункциональное
1Z1
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2F0
Без систем доступа в автомобиль
2G5
Заливная горловина, модуль 1 без вставки
2H0
Без "drive select"
2K1
Усиленный бампер
2WA
Без дополнительных шин
2Z8
Обозначение модели и эмблема фирмы
3B3
Крепление детского кресла
3FA
без вставки в крыше
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GD
Ровный пол грузового отсека
3H0
Без разблокировки спинки передних сидений
3L3
Регулировка высоты, ручная, для передних сидений
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3NT
Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья, с разд. откид. сп. (из 3 част.), с центр. подлок.
3S2
Рейлинги чёрного цвета
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A0
без подогрева сидений
4D0
Без вентиляции сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4GF
Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное)
4H3
"Детская" блокировка, ручная
4I7
Центральный замок "Keyless-Go" без блокировки открывания дверей изнутри
4L2
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным затем
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4X3
Боковая подушка безоп. спереди с под. безоп. гол
4ZE
Чёрные декор. накладки
5A8
Облиц. багажн.отсека (исп. 2)
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5J0
Без заднего спойлера
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5L0
Без переднего спойлера
5MA
Декор. вставки крашеный пластик
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5XK
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира
5ZF
Передние и задние подголовники с гербом Porsche
6A0
без огнетушителя
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6EA
Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
6F4
декоративная плёнка на боковинах
6FA
без контрастной окраски
6I0
Без ассистента движения по полосе
6K8
pre sense city без pre care
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6SS
Облицовка багажного отделения
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XD
Зеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное
6Y2
Устройство ограничения скорости
7AA
Иммобилайзер, электронный
7CP
Соответствие экологическому классу, Евро 6 AG/H/I
7E6
Дополнительный обогреватель
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HA
Без обтяжки кожей
7IA
Спецкомплект для данного класса а/м -8W0/8WA-
7K1
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P0
Поясничный подпор не регулируется
7S0
Без перегородки для защиты от ветра
7UF
Навигационное устройство, стандартное
7W0
Без расширенной системы безопасности
7X1
Ультразвуковой парковочный ассистент
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8G0
Без ассистента освещения
8IH
Фары с газоразрядными лампами (лампы D5-/D7)
8K4
Включение дневного света, Канада
8Q2
Автом. статич. корректор фар
8RM
8 пассивных динамика
8SA
Комбинированные задние фонари, стандарт. исполнение
8T6
Круиз-контроль с ограничителем скорости
8X0
без омывателя фар
8Y1
Стандартн. звуковая сигнализация
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9G2
Генератор 100150 А
9JA
Пакет для некурящих
9K0
Без вентилятора для затылка
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P6
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9S5
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9ZX
Комплект для установки мобильного телефона
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