Модель
Audi Q8 e-tron quattro 3,0
4294MN17
VIN
WAUZZZF19ND002313
Марка
Audi
Код модели
AQ8
Модельный год
2022
Годы производства
2019 - 2025
Рынок
Европа
Дата производства
15.07.2021
Цвет кузова
2D
Цвет крыши
2D
Оснащение
EI
Код
DCBE
Серийный номер
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
250
Мощность (л/с)
340
Кол-во цилиндров
6
Примечание
TFSI
Код
USL
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C55
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CZ4
Колесный диск 911 Turbo Design 21" (10 x 21)
E0A
Без исполнительного модуля, базовая комплекта
EH1
Длина зарядного кабеля стандартная
ER1
Код региона "ECE" для головного устройства (Европа)
ES3
Розетка для зарядки (AC), тип 2, реж. 2-3 (ЕС)
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FK0
Без доп. бака для SCR
FM0
Вариант базовой комплектации
FP1
Функции по запросу доступны в режиме онлайн
FQ0
Серийные колёса
FT1
Парковка с ДУ
FY4
Исполнение 4
FZ1
Ремни безопасности цвета Guards Red
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GA2
Расширенное предварительное кондиционирование
GB1
Компенсатор, исполнение 1
GH1
Базовая задняя главная передача
GJ0
Без комбинир. продольного и поперечного ведения
GM4
Наружный звук, динамик без деактивации (исполнение 1)
GP0
Без спец. мероприятий по повышению стоимости
GS5
Приложения
GZ0
Двери с ручным приводом
H8N
Шины 285/45 R21 113Y xl
IT3
Отличающаяся комплектация
IU1
С connect пакет 1
IW3
ECALL и BCALL
IX1
Бензиновый двигатель
J0B
Аккумуляторная батарея 520A (92Ач)
JE3
Пакет connect Plus 13
JX1
С ассистентом движения на перекрёстках
K5A
Кузов E3 Coupe
KA6
С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
KK3
Хладагент R1234yf
KS1
Проекционный дисплей
L0L
Версия с левым рулем
MM9
6-цил. бенз. двиг. 3,0 л/250 кВт гибрид. привод, TFSI, общая мощность 280 кВт базовый двигатель: T9I
N0Q
Кожаная обивка сид., гладкая кожа для сид. с кон
NJ0
Без зарядной док-станции
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PAH
Glossy Black Styling package
PBY
Assistance package Plus with remote park assist plus
PG3
Komfortnyckel och stöldlarm
PQD
Pakiet S line Exterieur
PV1
Alloy wheels "PROCYON" with aero hubcaps black 7J x 18" - 4 pcs
PXC
Laserscheinwerfer
Q4Q
Спортивные передние сиденья
QI6
Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.)
QK1
С передней камерой вспомогательных систем водителя
QL5
Стекла Privacy, сильная тонировка сзади
QQ2
С доп. освещением (освещение внутри)
QR9
Лампа освещения номерного знака
QT5
Без подножки
QV3
прием цифр. радио (DAB)
QZ7
Усилитель рулевого управления
S0P
Особый монтаж
S3Y
Упр. код цен в рамках акций
T9I
6-цил. бензиновый двигатель 3,0 л агр. 06M.C
U5A
Панель приборов, индикация КМ/Ч
UE8
Внеш., USB type-A, 1 USB-гнездо и зарядное гнездо(гнёзда)
UH2
Стояночный тормоз
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
Без устройства открывания гаражных ворот
VF1
Элементы ножного управления
VH0
Станд. схема электрооборудования
VL0
Меры по защите пешеходов (стандартно)
VT5
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
WQS
S line-sportspakke
WVI
Innovationspaket "100 Jahre Audi"
Y4E
Ausstattung "Gefahrengut" (nach GGVS) Warntafel orange vorn/hinten, Beipack: Unterlegkeil, Warnblinkleuchte "3003"
YB7
Emergency kit
YBS
1 additional tent to be attached to the tailgate tent
04H
S line
0E2
длинная колесная база
0FA
Производство, стандарт
0JN
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 13
0K3
Гибридная системы привода PHEV
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0M1
Топливный бак
0N1
Задняя ось "Стандарт"
0NB
Надпись в базовом исполнении
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YP
Весовой класс 14, задняя ось
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1D3
Тягово-сцепное устройство
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G8
Комплект для ремонта шин
1I0
Система определения занятости сиденья
1KQ
Задние дисковые тормоза 20 дюймов, зеленые (PCCB)
1LF
Дисковые тормоза спереди диаметр дисков 18", Серебристые тормозные суппорты
1P0
Обычная подвеска
1PA
Стандартные колёсные болты
1S2
Бортовой инструмент
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1TR
Дифференциация классов автомобилей -4MF-
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1XP
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
1Y6
Автоматически блокируемый дифференциал
1Z2
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
20K
Электродвигатель (гибрид), общая мощность 280 кВт агр. 0EE.A
2C5
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2F1
Системы доступа в автомобиль
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2H9
Drive select
2K7
Усиленный бампер
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2MA
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования, в спорт. исполнении
2P2
Защитная стальная окантовка груз. отсека
2V9
Впуск приточного воздуха с ионизатором
2WA
Без дополнительных шин
2Z8
Обозначение модели и эмблема фирмы
3B3
Крепление детского кресла
3CX
Перегородка из сетки
3FU
Полноразмерная крыша
3G4
Переднее крепление для детского сиденья
3GM
Концепция трансформируемого фальшпола
3L5
Регулировка переднего сиденья, электрич.
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3NS
Комфортные задние сиденья (40/20/40)
3S0
без релингов крыши
3U7
Задняя полка (жесткая полка багажного отсека)
3Y6
Защита от солнца для заднего стекла
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4BI
Экологический класс, Евро-6 AP
4D8
Обдув сиденья/массажные сиденья спереди
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
PORSCHE ENTRY & DRIVE
4GR
Атермальное ветровое стекло с обогревом
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4X9
Передняя боковая подушка безопасности
4ZD
Чёрные декор. накладки
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5J1
Неокрашенный задний спойлер
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5L0
Без переднего спойлера
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5XF
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира, выдвижные
5ZF
Передние и задние подголовники с гербом Porsche
6A0
без огнетушителя
6E6
Передний центральный подлокотник
6F7
Эмблемы
6FA
без контрастной окраски
6I6
С-ма экс.пом.+с-ма пом.движ. по пол.+с-ма пом.в проб (EA + ALDW + ACA)
6K8
pre sense city без pre care
6NQ
Обивка потолка станд., из ткани, США
6SS
Облицовка багажного отделения
6TS
Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
6U0
Без дополнительных внешних уплотнителей
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XK
Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом
6Y2
Устройство ограничения скорости
70T
Домашн. зарядный кабель, тип E/F (Германия/Франция)
73P
Зарядный кабель с промыш. разъёмом CEE 16A / 400V / 6h длинный + прямой
76H
Зарядный кабель, режим 3, тип 2 3 32A
7A0
Без CD-чейнджера/плеера
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HA
Без обтяжки кожей
7K3
Система контроля давления в шинах (RDK), 433 МГц
7L3
Без системы старт-стоп, без системы рекуперации
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7TM
Декоративные вставки Exclusive, кожаные
7UG
Навигационное устройство High
7W3
С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic и задняя часть кузова)
7X5
Парковочный автопилот
7Y1
Ассистент смены полосы движения
8G5
Multipler Matrix-Beam
8GZ
Без генератора
8IT
Светодиодные фары (базовые СД)
8K4
Включение дневного света, Канада
8SQ
Комбинированный задний фонарь, светодиодный
8T5
Автоматическая регулировка дистанции
8X1
Омыватель фар
8Y1
Стандартн. звуковая сигнализация
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AU
4-х зонный климат-контроль
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9JA
Пакет для некурящих
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9PF
Щётки стеклоочистителя с интегрированными форсунками
9R1
Система ночного видения (Nightvision)
9S8
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FPK"
9TF
Комфортное освещение для входа и выхода
9VS
Аудиосистема "branded"
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9ZE
Телефония Comfort
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