Модель
Audi A8 qu. 4,2
6964H212
VIN
WAUZZZ4H2AN001685
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2010
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
26.02.2010
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
KP
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CDRA
Серийный номер
1859
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
273
Мощность (л/с)
371
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
MNX
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CW4
Легкосплавные диски 9J x 19
D79
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л/273 кВт V8 32кл FSI, гомоген. смесеобр., базовый двигатель: T8T
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GH1
Базовая задняя главная передача
GS0
без аппликаций
GT4
Алюминиевые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H19
Шины 255/45 R19 104Y xl
J0Z
АКБ 520 A ( 110 Ач )
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PCM
Paket asistent včetně Audi předtucha plus
PKB
3Ä appoggiatesta posteriore
PL7
Exterior package for vehicles with rear wing doors
PNG
MMI navigation plus
PRD
Cast aluminium alloy wheels, 5-arm design, 9J x 19, with 255/45 R 19 tyres
PS8
Climate-controlled comfort seat
Q2J
Комфортное сиденье
QF1
Трубка (телефон)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV9
Аналоговый и цифровой ТВ-приём
S0C
Первичная партия
T8T
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 079.A (алюм.)
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VW8
Усиленные боковые и задние стёкла
X4M
Программа продаж для СНГ
YCJ
Variante de lançamento J
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BY
4-сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог
1D0
без прицепа
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KY
Задние дисковые тормоза, диаметр диска 18", серебристые тормозные суппорты
1LJ
Перед. диск. тормоза 20 дюймов, красные, ост. страны
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SH
Дополнительная защита картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1U0
без стола
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D4
Пакет Sport Design в цвет кузова
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZD
КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
3B4
Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D5
Обдув сиденья/массажные сиденья спереди
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
PORSCHE ENTRY & DRIVE
4GQ
Атермальное ветровое стекло
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5J0
без заднего спойлера
5K4
Защитн. транспорт. чехол (конфекционир.) с доп. мерами транспортной защиты
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5TW
Декоративные вставки, из дерева Vavona
5XH
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E0
Без центрального переднего подлокотника
6F0
Без тиснения на подлокотнике
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6G0
DVD-чейнджер
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NN
Потолок алькантара
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7B3
Розетки 12 В, 4 штук (другие страны)
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HB
Вариант кожи 1
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L7
Рекуперация 12,5 В
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MG
Норма токсичности ЕВРО 5
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7T6
Навигационная система (MID)
7W4
с расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic, Front и Rear)
7X8
У/з система помощи при парк. и камера заднего ви
7Y1
Ассистент смены полосы движения
8BP
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8N2
Прерывистый режим стеклоочистителя с плавным регулированием
8Q7
Корректор фар
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T4
Автоматическая регулировка дистанции
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
4-зонный климат-контроль, 2 испарителя
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9R1
Система ночного видения (Nightvision)
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12В без чейнджера
9ZW
Комплект для подключения мобильного телефона

